| Configuration de l'adresse IP
| Votre appareil doit être configuré pour utiliser une adresse IP. Vous avez deux possibilités : Obtenir une adresse IP automatiquement. Choisissez cette option si votre réseau utilise un serveur DHCP. Définir une adresse IP statique. Sélectionnez cette option si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP et si vous voulez entrer manuellement l'adresse IP et les paramètres de masque de sous-réseau. Si vous ne savez pas quelle option choisir, veuillez demander conseil à votre administrateur réseau. Veuillez noter les points suivants : Si vous sélectionnez l'option « Obtenir une adresse IP automatiquement », votre appareil essaiera d'acquérir une adresse IP d'un serveur DHCP. S'il ne peut pas communiquer avec le serveur DHCP parce qu'il n'est pas disponible ou que vous avez fait une erreur en configurant vos paramètres de sécurité sans fil, votre appareil adoptera une adresse IP APIPA dans la plage 169.254.0.1 - 169.254.255.254.