WS01000010,무선 장치 설정 마법사
WS01000040,2.02
WS02010010,시작
WS02010020,무선 설정 마법사 시작
WS04000010,IP 주소 구성
WS04000020,기기의 IP 주소를 구성할 방법을 선택하십시오.
WS04000030,IP 주소를 자동으로 가져옵니다.
WS04000050,고정 IP 주소를 설정합니다.
WS04000060,IP 주소
WS04000070,서브넷 마스크
WS04000080,게이트웨이
WS05020010,무선 네트워크 이름
WS05020020,기기를 연결할 무선 네트워크 이름을 구성하십시오.
WS05020030,SSID(네트워크 이름)
WS05020040,애드혹 네트워크이고 액세스 지점이 없습니다.
WS05020060,채널
WS05030010,무선 네트워크를 검색하는 중...
WS05040010,사용 가능한 무선 네트워크
WS05040020,연결할 SSID(네트워크 이름) 선택하십시오.
WS05040040,SSID(네트워크 이름)
WS05040050,채널
WS05040060,무선 모드
WS05040070,신호
WS05040080,액세스 지점 / 베이스 스테이션
WS05040090,애드혹 네트워크
WS05040100,만일 SSID(무선 액세스 지점의 아이디)가 리스트에 표시되지 않거나 숨겨져 있는 경우, '고급'버튼을 클릭해서 표시할 수 있습니다.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,주의!
WS05060020,이 무선 네트워크는 보안이 되지 않습니다.
WS05060021,보안 인증 및 암호화를 사용하고 있지 않습니다.
WS05060030,설정을 계속하시겠습니까?
WS05060040,SSID(네트워크 이름):
WS06000010,인증 방법 및 암호화 모드
WS06000020,인증 방법 및 암호화 모드를 구성하십시오.
WS06000030,인증 방법
WS06000040,암호화 모드
WS06000050,네트워크 키(암호)
WS06000070,SSID(네트워크 이름)
WS06000080,내부 인증 방법
WS07000010,무선 네트워크 설정 확인
WS07000020,"다음"을 클릭하여 다음 설정을 기기에 전송하십시오.
WS07000060,통신 모드
WS07000070,인프라
WS07000080,애드혹
WS07000090,SSID(네트워크 이름)
WS07000150,자동
WS07000190,IP 주소
WS07000200,서브넷 마스크
WS07000210,게이트웨이
WS07000220,채널
WS07000230,인증 방법
WS07000240,암호화 모드
WS07000270,IP 주소 변경
WS07000280,내부 인증 방법
WS08010010,설정을 전송하는 중 ...... 잠시 기다려 주십시오...
WS21000010,사용자 인증
WS21000020,인증 방법 및 암호화 모드를 구성하십시오.
WS21000030,SSID(네트워크 이름)
WS21000040,사용자 인증
WS21000050,사용자 ID
WS21000060,사용자 암호
WS43000000,네트워크 키 구성
WS43000010,이전에 선택한 네트워크 키(암호)를 입력하십시오.
WS43000020,무선 네트워크 인증 및 암호화 종류는 자동으로 검색됩니다. 네트워크 키(암호)만 입력해야 합니다.
WS44000010,인증서 구성
WS44000020,클라이언트 인증서 및 서버 인증서 확인을 구성하십시오.
WS44000030,SSID(네트워크 이름)
WS44000040,클라이언트 인증서
WS44000050,서버 인증서 확인
WS44000051,확인 없음
WS44000052,CA 인증서
WS44000053,CA 인증서 + 서버 ID
WS44000060,서버 ID
WS46000010,네트워크에 연결하지 못했습니다.
WS46000020,다음 내용을 확인하고 "다시 시도"를 클릭하십시오:
WS46000230,무선 액세스 포인트/라우터를 찾을 수 없습니다. (TS-02)
WS46000240,- 무선 액세스 포인터/라우터의 전원을 차단하고 10초간 기다린 후 다시 전원을 연결합니다.
WS46000250,- 무선 액세스 포인트/라우터가 MAC 주소 필터링과 같은 다른 추가 보안 설정을 사용하고 있지 않은지 확인합니다.
WS46000260,- 선택한 SSID(네트워크 이름)와 입력한 네트워크 키(암호)가 맞는지 확인합니다.
WS46000270,- 이 기기는 5GHz SSID/ESSID를 지원하지 않으며 2.4GHz SSID/ESSID를 선택해야 합니다. 액세스 포인터/라우터가 2.4GHz 또는 2.4GHz/5GHz 혼합 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오.
WS46000280,MAC 주소:
WS46000330,기기를 무선 액세스 포인트/라우터에 연결할 수 없습니다.(TS-03)
WS46000340,- 선택한 SSID(네트워크 이름)와 입력한 네트워크 키(암호)가 맞는지 확인합니다.
WS46000350,- 이 정보를 모르면 액세스 포인트/라우터에 있는 설명서를 참조하십시오.
WS46000430,무선 액세스 포인트/라우터에서 지원되지 않는 인증/암호화 방법이 발견되었습니다. (TS-04)
WS46000440,- 무선 액세스 포인트/라우터가 기기에서 지원하지 않는 인증/암호화 방법을 사용 중입니다. 선택한 SSID(네트워크 이름)가 맞는지 확인하십시오.
WS46000530,지정한 SSID(네트워크 이름)와 네트워크 키(암호)가 맞지 않습니다.(TS-05)
WS46000540,- 선택한 SSID(네트워크 이름)와 입력한 네트워크 키(암호)가 맞는지 확인합니다.
WS46000630,지정한 무선 보안 정보가 맞지 않습니다. (TS-06)
WS46000640,- 선택한 인증/암호화 방법과 입력한 네트워크 키(암호)가 맞는지 확인하십시오.
WS51000010,기존 무선 네트워크 설정 검색
WS51000020,무선 네트워크 설정이 검색되었습니다.
WS51000030,기기를 기업 네트워크에 연결하는 경우, 네트워크 관리자와SSID(네트워크 이름)와 네트워크 키(암호)를 확인합니다.
WS51000040,SSID(네트워크 이름):
WS51000050,기기를 이 무선 네트워크에 연결하시겠습니까?
WS51000060,예, 기기를 이 무선 네트워크에 연결하겠습니다.
WS51000070,아니요, 기기를 이 무선 네트워크에 연결하지 않겠습니다.
WS98050010,잘못된 네트워크 키(암호)
WS98050020,(ASCII WEP 키)
WS98050030,WEP 키(암호)를 올바르게 입력하지 않았습니다.
WS98050040,64(40)비트 WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104)비트 WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,5개 또는 13개의 텍스트 문자를 입력합니다. 예:
WS98060010,잘못된 네트워크 키(암호)
WS98060020,(16진수 WEP 키)
WS98060030,WEP 키(암호)를 올바르게 입력하지 않았습니다.
WS98060040,10자리 또는 26자리의 16진수 데이터를 입력합니다. 예:
WS98060050,64(40)비트 WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104)비트 WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,설정 완료되지 않음
WS98070020,설정이 완료되지 않았습니다.
WS98070030,이 설정 프로그램을 끝내면 기기의 무선 장치가 구성되지 않습니다.
WS98070040,기기 설정을 계속하려면 "다시 시작"을 클릭하십시오.
WS98070050,이 설정 프로그램을 끝내려면 "끝내기"를 클릭하십시오.
WS98100010,잘못된 네트워크 키(암호)
WS98100020,네트워크 키(암호)는 8-63자의 ASCII 문자열입니다.
WS98150010,잘못된 네트워크 키(암호)
WS98150020,네트워크 키(암호)를 올바르게 입력하지 않았습니다. 인증 방법에 따라 5자 또는 8-63자를 입력하십시오. 예를 들어:
WS98150030,자세한 내용은 도움말 텍스트를 참조하십시오.
WS98160010,USB 연결 오류
WS98160020,USB 케이블이 기기에 연결되어 있는지 확인하십시오.
WS98160030,기기가 켜져 있는지 확인하십시오.
WS99010010,확인
WS99010020,취소
WS99010030,끝내기
WS99010040,< 뒤로
WS99010050,다음 >
WS99010060,도움말
WS99010070,새로 고침
WS99010090,계속
WS99010100,고급
WS99010130,내 SSID의 위치
WS99010140,내 네트워크 키(암호)의 위치
WS99010150,다시 시도
WS99020100,개방형 시스템
WS99020110,공유 키
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,None
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NONE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
