| 术语表
| 802.11b or 802.11g 就像无线路由器一样，接入点构成了无线网络的核心并控制网络安全配置。如果您要使用网络接入点，您要有基础架构模式的网络。 APIPA 自动生成个人IP地址（APIPA)，适用于您的设备无法从DHCP服务器上获取IP地址的情况。 ASCII 美国信息交换标准码（ASCII)。它用数字去代表一个字符．例如，在ASCII代码中就用数字65代表字符A。 验证方法 您的网络上所使用的无线验证的类型 信道 无线网络需要使用信道。每一个信道在预设范围内使用不同的无线电频率。所有处于无线网络中的无线设备将使用同一个信道，除非设备与其他无线接入点相连，而此时，无线接入点相当于无线网络的网关。 DHCP 动态主机配置协议（DHCP)服务分配IP地址给网络设备。 DSL 数码订户线（DSL)，也称为ADSL或者xDSL－高速因特网连接器。 EAP 可扩展验证协议（EAP）为无线网络和有线网络提供了验证结构。EAP使用RADIUS服务器，在允许用户访问无线网络或有线网络前验证企业网用户。 网线（以太网线） 网线用于将您的设备连接至有线网络。以太网网线使用的是RJ45接头，这种网线也称为直通线。 网关地址 网关地址可以允许设备与不同网络的其他设备进行通信。通常，你无需配置网关地址。 HEX. 简单说明十六进制，就是一个使用数字0-9和字母A-F的编号系统。 基础架构 每一个设备是通过中心接入点进行通信的。这种方法是被无线网络最常使用的。 IP地址 在网络中的每一个设备必须使用一个专有的地址。这个地址被称为IP地址，必须手动输入或使用DHCP服务器自动生成。每个IP地址在TCP/IP网络中都是固定的。 LEAP 轻量级可扩展验证协议(LEAP),一种思科认证协议，用于无线网络802.1X认证。如同EAP,LEAP使用RADIUS服务器，该服务器允许用户访问无线网络或有线网络前验证企业网用户。 MAC 地址 MAC地址是可以分配给每个网络设备的唯一的一组12位数字。 节点名称 无线设备的唯一名称，该名称基于MAC地址。 信号强度 设备与接入点之间通信的无线信号强度。 子网掩码 一个IP地址也需要一个子网掩码。子网掩码可以手动输入或者使用DHCP服务器自动获取。子网掩码是TCP/IP网络必须的。 SSID（网络名称） 服务集标识符(SSID),也称为网络名，是无线网络使用的名称。在某些无线网络中，为增强安全性而不显示SSID名称。 转换器 转换器可以实现几个网络设备间的通信。 TKIP TKIP(暂时密钥集成协议）清除入侵者依靠预测，充分利用手动指定WEP密钥带来的安全缺陷。TKIP密钥自动生成并且比WEP密钥长，因而比标准的WEP密钥更安全。 WEP 密钥 无线等效协议（WEP)密钥是一个基本的无线安全性能，它可以防止你的无线网络被入侵。WEP密钥也被称为网络密钥（密码）。