WS01000010,Sprievodca nastavením bezdrôtového zariadenia
WS01000040,2.02
WS02010010,Vitajte
WS02010020,Víta vás sprievodca nastavením bezdrôtového zariadenia
WS04000010,Konfigurácia adresy IP
WS04000020,Vyberte metódu na konfiguráciu adresy IP zariadenia
WS04000030,Získať adresu IP automaticky.
WS04000050,Nastaviť statickú adresu IP
WS04000060,Adresa IP
WS04000070,Maska podsiete
WS04000080,Brána
WS05020010,Názov bezdrôtovej siete
WS05020020,Konfigurácia názvu bezdrôtovej siete, ku ktorej bude zariadenie priradené.
WS05020030,SSID (Názov siete)
WS05020040,Toto je sieť Ad-hoc bez prístupového bodu.
WS05020060,Kanál
WS05030010,Hľadá sa bezdrôtová sieť...
WS05040010,Dostupné bezdrôtové siete
WS05040020,Vyberte názov SSID (Názov siete), ktorý ste si vopred zistili.
WS05040040,SSID (Názov siete)
WS05040050,Kanál
WS05040060,Bezdrôtový režim
WS05040070,Signál
WS05040080,Prístupový bod/základňová stanica
WS05040090,Sieť Ad-hoc
WS05040100,Ak sa názov SSID (identifikácia vášho bezdrôtového prístupového bodu) nezobrazí na tomto zozname, alebo ak ho skrývate, stále ho môžete nastaviť kliknutím na tlačidlo "Rozšírené".
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,POZOR!
WS05060020,Táto bezdrôtová sieť nie je zabezpečená.
WS05060021,Nepoužíva zabezpečené overovanie a šifrovanie.
WS05060030,Chcete pokračovať v nastavení?
WS05060040,SSID (Názov siete).
WS06000010,Metóda overovania a režim šifrovania
WS06000020,Konfigurácia metódy overovania a režimu šifrovania.
WS06000030,Metóda overovania
WS06000040,Režim šifrovania
WS06000050,Sieťový kľúč (Heslo)
WS06000070,SSID (Názov siete)
WS06000080,Vnútorná metóda overovania
WS07000010,Potvrdenie nastavení bezdrôtovej siete
WS07000020,Kliknutím na tlačidlo "Ďalej" odošlite nasledujúce nastavenia do zariadenia
WS07000060,Režim komunikácie
WS07000070,Infraštruktúra
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Názov siete)
WS07000150,Automaticky
WS07000190,Adresa IP
WS07000200,Maska podsiete
WS07000210,Brána
WS07000220,Kanál
WS07000230,Metóda overovania
WS07000240,Režim šifrovania
WS07000270,Zmeniť adresu IP
WS07000280,Vnútorná metóda overovania
WS08010010,Odosielajú sa nastavenia... Čakajte...
WS21000010,Overenie používateľa
WS21000020,Konfigurácia metódy overovania a režimu šifrovania
WS21000030,SSID (Názov siete)
WS21000040,Overenie používateľa
WS21000050,Identifikácia používateľa
WS21000060,Používateľské heslo
WS43000000,Konfigurácia sieťového kľúča
WS43000010,Zadajte sieťový kľúč (heslo), ktorý ste predtým skontrolovali.
WS43000020,Overovanie bezdrôtovej siete a typ šifrovania sa automaticky zistia. Potrebujete zadať iba sieťový kľúč (Heslo).
WS44000010,Konfigurácia certifikátu
WS44000020,Nakonfigurujte overenie certifikátu klienta a certifikátu servera.
WS44000030,SSID (Názov siete)
WS44000040,Certifikát klienta
WS44000050,Overenie certifikátu servera
WS44000051,Žiadne overovanie
WS44000052,Certifikát CA
WS44000053,Certifikát CA + ID servera
WS44000060,ID servera
WS46000010,Nepodarilo sa pripojiť do siete
WS46000020,Potvrďte nasledujúce údaje a potom kliknite na položku "Skúsiť znovu":
WS46000230,Váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač nemožno rozpoznať. (TS-02)
WS46000240,– Odpojte napájanie bezdrôtového prístupového bodu/smerovača, počkajte 10 sekúnd a zapojte ho späť.
WS46000250,– Skontrolujte, či bezdrôtový prístupový bod/smerovač nepoužíva ďalšie bezpečnostné nastavenia, ako je filtrovanie adries MAC.
WS46000260,– Skontrolujte, či ste zadali správny SSID (Názov siete) a správny sieťový kľúč (Heslo).
WS46000270,– Toto zariadenie nepodporuje 5GHz SSID/ESSID a je potrebné zvoliť možnosť 2,4 GHz SSID/ESSID. Uistite sa, že prístupový bod/smerovač je nastavený na 2,4 GHz alebo na zmiešaný režim 2,4 GHz/5 GHz.
WS46000280,MAC adresa:
WS46000330,Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.(TS-03)
WS46000340,– Skontrolujte, či ste zadali správny SSID (Názov siete) a správny sieťový kľúč (Heslo).
WS46000350,– Ak tieto údaje nepoznáte, pozrite si príručku dodanú s prístupovým bodom/smerovačom.
WS46000430,Na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači sa zistila nepodporovaná metóda overenia/šifrovania. (TS-04)
WS46000440,– Váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač používa metódu overenia/šifrovania, ktorú zariadenie nepodporuje. Overte, že ste vybrali správny SSID (Názov siete).
WS46000530,Zadaný SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) nie sú správne.(TS-05)
WS46000540,– Skontrolujte, či ste zadali správny SSID (Názov siete) a správny sieťový kľúč (Heslo).
WS46000630,Zadané údaje o zabezpečení bezdrôtového pripojenia nie sú správne. (TS-06)
WS46000640,– Skontrolujte používanú metódu overenia/šifrovania a uistite sa, že ste zadali správny sieťový kľúč (Heslo).
WS51000010,Zisťujú sa existujúce nastavenia bezdrôtovej siete
WS51000020,Boli zistené nastavenia bezdrôtovej siete.
WS51000030,Ak zariadenie pripájate do firemnej siete, potvrďte SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) u správcu siete.
WS51000040,SSID (Názov siete).
WS51000050,Chcete pripojiť zariadenie na túto bezdrôtovú sieť?
WS51000060,Áno, chcem pripojiť zariadenie na túto bezdrôtovú sieť.
WS51000070,Nie, chcem pripojiť zariadenie na inú bezdrôtovú sieť.
WS98050010,Nesprávny sieťový kľúč (Heslo)
WS98050020,(ASCII kľuč WEP)
WS98050030,Nezadali ste správne informácie o kľúči WEP (Heslo).
WS98050040,64(40) bit WEP: „Hello“
WS98050050,128(104) bit WEP: „Wirelesscomms“
WS98050060,Zadajte 5 alebo 13 textových znakov. Napríklad:
WS98060010,Nesprávny sieťový kľúč (Heslo)
WS98060020,(Hex. kľúč WEP)
WS98060030,Nezadali ste správne informácie o kľúči WEP (Heslo).
WS98060040,Zadajte 10 alebo 26 znakov údajov v šestnástkovej sústave. Napríklad:
WS98060050,64(40) bit WEP: „71f2234aba“
WS98060060,128(104) bit WEP: „71f2234ab56cd709e5412aa3ba“
WS98070010,Inštalácia nedokončená
WS98070020,Nastavenie nie je dokončené.
WS98070030,Ak ukončíte tento nastavovací program, bezdrôtové nastavenia zariadenia sa nenakonfigurujú.
WS98070040,Ak chcete pokračovať v nastavovaní zariadenia, kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
WS98070050,Ak chcete ukončiť tento nastavovací program, kliknite na tlačidlo Skončiť.
WS98100010,Nesprávny sieťový kľúč (Heslo)
WS98100020,Prístupový kľúč (Heslo) je reťazec 8–63 znakov ASCII.
WS98150010,Nesprávny sieťový kľúč (Heslo)
WS98150020,Nezadali ste správne sieťový kľúč (Heslo). V závislosti od metódy zabezpečenia zadajte 5 alebo 8-63 znakov.
WS98150030,Viac informácií nájdete v texte Pomocníka.
WS98160010,Chyba pripojenia USB
WS98160020,Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený kábel USB.
WS98160030,Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
WS99010010,OK
WS99010020,Zrušiť
WS99010030,Skončiť
WS99010040,< Naspäť
WS99010050,Ďalej >
WS99010060,Pomocník
WS99010070,Obnoviť
WS99010090,Pokračovať
WS99010100,Rozšírené
WS99010130,Kde je moja sieť SSID?
WS99010140,Kde je môj sieťový kľúč (Heslo)?
WS99010150,Skúsiť znovu
WS99020100,Otvorený systém
WS99020110,Zdieľaný kľúč
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Žiadne
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,Žiadne
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
