| Certificaatconfiguratie.
| Clientcertificaat
| Selecteer het clientcertificaat voor EAP-TLS-verificatie. Hiertoe moet u het certificaat eerst configureren op de pagina "Certificaat configureren" van de interne webpagina (EWS) van uw apparaat. (U hoeft het clientcertificaat niet te selecteren als u een andere verificatiemethode als EAP-TLS gebruikt.)
| Verificatie van servercertificaat
| Selecteer de verificatiemethode voor het servercertificaat. (U hoeft de verificatiemethode niet te selecteren als u LEAP gebruikt.) Geen verificatie Het servercertificaat wordt vertrouwd zonder verificatie. CA-cert. Het servercertificaat dat door de certificaatautoriteit (CA) wordt uitgegeven, wordt geverifieerd door het CA-certificaat dat op dit apparaat is geïnstalleerd. U dient het certificaat eerst te configureren op de pagina "Certificaat configureren" van de interne webpagina (EWS) van uw apparaat. CA-cert. + server-id Het servercertificaat (uitgegeven door de CA via het CA-certificaat dat op dit apparaat is geïnstalleerd) en de algemene naam (Server-id) worden geverifieerd. U dient het certificaat eerst te configureren op de pagina "Certificaat configureren" van de interne webpagina (EWS) van uw apparaat.
| Server-id
| Voer de server-id in voor verificatie van het servercertificaat. De server-id is de algemene naam van het servercertificaat.
| Certificaat configureren
| Als u een clientcertificaat of CA-certificaat gebruikt, moet u het certificaat eerst configureren op de pagina "Certificaat configureren" van de ingebouwde webpagina (EWS) van uw apparaat.