-------------------------------------------------------------------------------
    富士ゼロックス Wide Format USB TWAIN Source Ver.1.0.2 リリースノート
                         (C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2008-2010
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                    2010年 1月
                                                        富士ゼロックス株式会社

1 はじめに
  Wide Format USB TWAIN Source Ver.1.0.2 を使用する際の注意・制限事項をまとめ
  たものです。


2 本スキャナドライバの注意・制限事項

2.1  同時使用について
  同一コンピュータ上で、本スキャナドライバを同時に複数使用することはできません。

2.2  同時使用ができないソフトウエアについて
  同一コンピュータ上で、次のソフトウエアとは同時に使用できません。
    富士ゼロックス(株)          Color Copy Assistant Basic/Pro
    ユースエンジニアリング(株)  DW-ScanIII Service

2.3 読み取りサイズ制限
	スキャン可能なサイズには、次の制限があります。
	幅方向     21600ピクセル以内
	長さ方向   [白黒2値]/[白黒擬似階調]：15ｍ
	           [グレースケール]        ：65500ピクセル
	           [フルカラー]            ：65500ピクセルと7.5mの内、小さいほう

	[カラーモード]が[グレースケール]または[フルカラー]で倍率100％のときに、
	主な解像度における最大スキャン長は、次のとおりです。
            ------------------------------------------
           |解像度  |  グレースケール |  フルカラー   |
           |--------+-----------------+---------------|
           |600dpi  |   2,772mmまで   |  2,772mmまで  |
           |--------+-----------------+---------------|
           |400dpi  |   4,159mmまで   |  4,159mmまで  |
           |--------+-----------------+---------------|
           |300dpi  |   5,545mmまで   |  5,545mmまで  |
           |--------+-----------------+---------------|
           |200dpi  |   8,318mmまで   |  7,500mmまで  |
           |--------+-----------------+---------------|
           |150dpi  |  11,091mmまで   |  7,500mmまで  |
            ------------------------------------------

2.4 読み取りサイズ制限時のエラーメッセージ
    読み取り解像度と倍率と読み取りサイズの関係で読み取りサイズ制限を超えた設定を
    行った場合,次のメッセージが表示されます。
    
   [読み取り解像度]変更時
   「現在の[倍率]と[読み取りサイズ]の値では、保存サイズが大きすぎます。
    [読み取り解像度]は150～XXXの範囲で指定してください。」

   [倍率]変更時
   「現在の[読み取り解像度]と[読み取りサイズ]の値では、保存サイズが大きすぎます。
    [倍率]を 25.0～XXX.Xの範囲で指定してください。」

   [読み取りサイズ]
    [定形サイズ指定]変更時
     現在の[倍率]と[読み取り解像度]では、保存サイズが大きすぎます。
     [読み取りサイズ]を変更してください。」
   
    [任意サイズ指定(幅)]変更時
    「現在の[倍率]と[読み取り解像度]の値では、保存サイズが大きすぎます。
     [幅]を100～XXXの範囲で指定してください。」

    [任意サイズ指定(高さ)]変更時
    「現在の[倍率]と[読み取り解像度]の値では、保存サイズが大きすぎます。
     [高さ]を100～XXX の範囲で指定してください。」

    [読み取りサイズ]を[自動]にした場合は、スキャン実行時まで制限を判定できないため、
     読み取りサイズ制限以内の範囲で読み取りを行います。

2.5 読み取り解像度と倍率の制限
   倍率と解像度の関係は次の条件を満たす必要があります。
   100000 ≦ (出力解像度[1dpi 単位] x 拡縮率[0.1%単位]) ≦ 2400000
   
   条件以外の解像度が指定された場合、
   「現在の倍率では解像度の値が小さすぎます。[読み取り解像度]をXXX～600の範囲で
     指定してください。」
   というのメッセージが表示されます。
   
   条件以外の倍率を指定された場合、
   「現在の解像度では倍率の値が小さすぎます。[倍率]をXXX.X～400.0の範囲で設定して
     ください。」
   というメッセージが表示されます。

   主な解像度における設定できる拡縮率範囲は、次のとおりです。

            ---------------------------------------
           |解像度     |  設定可能な拡縮率設定     |
           |-----------+---------------------------|
           |600dpi     |  25.0-400.0% 下限制約なし |
           |-----------+---------------------------|
           |400dpi     |  25.0-400.0% 下限制約なし |
           |-----------+---------------------------|
           |300dpi     |  33.4-400.0% 下限制約     |
           |-----------+---------------------------|
           |200dpi     |  50.0-400.0% 下限制約     |
           |-----------+---------------------------|
           |200dpi     |  50.0-400.0% 下限制約     |
           |-----------+---------------------------|
           |150dpi     |  66.7-400.0% 下限制約     |
            ---------------------------------------

2.6 スキャン中のキャンセルまたはエラー時の動作
   プレビューしない設定の場合に、スキャン読み込み中に[キャンセル]をクリックするか
   エラーが発生すると、アプリケーション側の仕様によっては、TWAINの画面が閉じること
   があります。

2.7 アプリケーション転送中のキャンセル時の動作
   アプリケーションへ転送中に[キャンセル]をクリックすると、
   アプリケーション側の仕様によっては、TWAINの画面が閉じることがあります。
   
2.8 わく消しと鏡像の併用時の動作
   わく消しと鏡像機能を併用した場合、先にわく消しを行ってから鏡像が行われます。
   
2.9 ネガポジ反転と定形サイズ補正の併用時の動作
   ネガポジ反転と定形サイズ補正を組み合わせた場合、定形サイズ補正では余白は白が付加
   されます。

2.10 節電中のスキャナ装置について
  DocuWide6055
   本体が節電中の場合、Wide Format USB TWAIN Sourceのスキャンボタンによる節電解除は
   できません。
   本体で節電解除後、スキャンボタンを押してください。
  
  DocuScan C1500
   本体が節電中の場合、Wide Format USB TWAIN Sourceのスキャンボタンにより節電解除が
   可能です。

2.11 コンピュータ上の一時ファイルの削除のタイミングについて
  本スキャナドライバは、スキャナ装置から取得したデータを、コンピュータ上に一時ファ
  イルとして作成します。
  そのデータをアプリケーションに転送後、アプリケーションから読み込みが終了したメッ
  セージを受けた時点で、一時ファイルを削除します。
  しかし、その後アプリケーションが正常にデータを処理できない場合は、データが消失す
  る可能性があります。

2.12 定形サイズ補正について
  スキャナ装置の親展ボックスから文書を読み取る際、定形サイズの原稿に対して画素数を補
  正できます。 [補正サイズ設定] 画面で、原稿の長さと解像度から算出される理論的
  な画素数を初期値とし、-100画素から +100画素の範囲で、左右上下の4辺に対して各々補正
  値を設定できます。
  縦長の原稿に対しては、該当する辺にそのまま適用されます。
  横長の原稿に対しては、右に90度回転した縦長の原稿を想定して、各辺の補正値を設定して
  ください。例えば、横長原稿の上辺を補正したい場合は、同画面の [右] に補正値を設定し
  ます。

2.13 ドライバーのアンインストール時の注意・制限事項①
  「Wide Format USB TWAIN Source」をインストールすると、プログラムの追加と削除に
  「Wide Format USB TWAIN Source」と「Windowsドライバパッケージ-Fuji Xerox Wide Format
   USB Driver」が登録されます。
  「Windowsドライバパッケージ-Fuji Xerox Wide Format USB Driver」は他のアプリケーション
   でも使う場合がありますので、単独ではアンインストールを実施しないでください。
  「Windowsドライバパッケージ-Fuji Xerox Wide Format USB Driver」が他のアプリケーション
   で使われていない場合は「Wide Format USB TWAIN Source」をアンインストールすると同時に
   アンインストールされます。
   
   「Windowsドライバパッケージ-Fuji Xerox Wide Format USB Driver」をアンイントール
   しようとすると、通常「ドライバの削除」の確認画面にて使用中のプログラムに
   "Wide Format USB TWAIN Source"が表示されますが、Windows7では表示されません。
   ただし、実際には使用しているため、アンインストールは実施しないでください。
   
2.14 ドライバーのアンインストール時の注意・制限事項②
  「Wide Format USB TWAIN Source」をアンインストールする場合は、スキャナーの電源を入れ、
   コンピューターとスキャナーをUSBケーブルで接続した状態で実施してください。
   USBを接続せずにアンインストールすると、「Windowsドライバパッケージ-Fuji Xerox Wide 
   Format USB Driver」が内部に残り、正常にアンインストールされません。
   その場合はPCとスキャナーをUSBにて接続後、Windowsのデバイスマネージャを開き、
   イメージングデバイスに表示されているスキャナーのプロパティから削除を行ってください。

2.15 USBケーブル
    PCとスキャナーを接続するUSBケーブルは必ずUSB2.0の規格に沿ったケーブルを使用してくだ
    さい。
    また、USB2.0ケーブルで使用できる最大長は5.0mまでとなっております。

2.16 DocuWide6055に接続時の制限事項
    DocuWide6055の場合、本体の画面がメニュー画面(コピー、スキャン等の選択画面)以外では
    TWAINのスキャンボタンを押してもスキャンできません。
    メニュー画面に戻した後、TWAINのスキャンボタンを押しスキャンを開始してください。


3 アプリケーションの注意・制限事項

3.1 接続確認済みのアプリケーション
  接続確認済みのアプリケーションは次の通りです。
    アドビシステムズ(株)     Acrobat 8/9、Photoshop CS3
    富士ゼロックス(株)       DocuWorks 6.2/7.0
 
3.2 アプリケーションによる制限事項
  実際にスキャンできるサイズは、アプリケーションに依存します。
  大きな画像の読み取りを行うと、アプリケーションがメモリーエラーを起こしたり、フリ
  ーズするなどの現象が発生することがあります。
  読み取った文書が消失する可能性がありますので、ご使用する前にアプリケーションの仕
  様をご確認の上、制限値を超える原稿の読み取りは行わないでください。
  画素数の目安として、A0 長辺では次の画素数となります。
    解像度 600dpi : 約28,100画素
    解像度 400dpi : 約18,800画素

3.3 各アプリケーションでの注意・制限事項
  これまでに確認されているアプリケーション毎の注意・制限事項を記述します。

   (1)アドビシステムズ(株) Photoshop CS3
   - 幅 300,000画素、または、長さ 300,000画素を超える原稿は扱えません。

   (2)富士ゼロックス(株) DocuWorks 
   - 幅 65,535画素、または、長さ 65,535画素 (600dpi, 2A0 相当) を超える原稿は扱えま
     せん。
     ただし、グレースケール/フルカラーの場合は、65500画素です。
   - DocuWorks6.xでは、伸長した状態でのデータサイズが 250MBを超える原稿は扱えません。
   - DocuWorks6.xでは、DocuWorks 文書の用紙サイズの範囲は、1辺の長さが 30～500mm です。
   - DocuWorks7.xでは、伸長した状態でのデータサイズが 1GBを超える原稿は扱えません。
   - DocuWorks7.xの 文書の用紙サイズの範囲は、1辺の長さが 30～2400mm です。
  - DocuWorks6.xでは原稿サイズがA3サイズを超える場合は、[ファイル] メニューの
　　 [DocuWorks Deskの設定] の [スキャン取り込み] タブにある [スキャンしたイメージ 
  　 がA3を超えるときはA3におさまるように縮小する] をチェックしてください。
     これにより、A3 サイズにおさまるように縦横同率で縮小します。
     DocuWorks7.xでは、原稿サイズが2A0サイズを超える場合は、[ファイル] メニューの
　　 [DocuWorks Deskの設定] の [スキャン取り込み] タブにある [スキャンしたイメージ 
  　 が最大サイズを超えるときは最大サイズにおさまるように縮小する] をチェックし、
     [最大サイズ]を「2A0（長尺）」にしてください。
     これにより、2A0サイズにおさまるように縦横同率で縮小します。
     作成される DocuWorks 文書の用紙サイズ情報は元の原稿サイズと異なりますが、
     高解像度でデータを保持していますので、画質が劣化することはありません。   
   - 定形サイズの原稿を読み取る場合には、[ファイル] メニューの [DocuWorks Deskの設
     定] の [スキャン取り込み] タブにある [スキャン(TWAIN)取り込み時の用紙サイズ]
     の [自動で定形用紙サイズにおさめる] をチェックしてください。
     長尺の原稿を読み取る場合には、[自動でイメージのサイズに合わせる] をチェックし
     てください。[自動で定形用紙サイズにおさめる] をチェックした場合、長尺の原稿で
     は、A3 サイズの左右に余白がつきます。
   - DocuWorks Desk のステータスバーに [元のサイズ] が表示される条件は、DocuWorks
     のバージョンによって異なりますので、ご使用の DocuWorks のヘルプをご覧ください。

   (3)アドビシステムズ(株) Acrobat 8, 9
    - Acrobat 9.1.3 で次の原稿を正常に読み取れることを確認しました。
       白黒：圧縮形式が JBIG2 の場合
         解像度 600dpi Architectual D (24x36インチ、長辺 約21,600画素)
       白黒：圧縮形式がアダプティブ、CCITT Group4 の場合
         解像度 600dpi 841x2,700mm (長辺 約63,800画素)
       カラー/グレースケール：圧縮形式が劣化なし、アダプティブ、JPEG の場合
         解像度 600dpi Architectual B (12x18インチ、長辺 約10,800画素)
    - JBIG2 の圧縮形式で生成した PDF 文書は、次の機種の PDF / PostScript 3 キットでは
     サポートしていない PDF のバージョンとなります。
       DocuWide 6050, 6050MF, 6030MF, 5070, 5070MF, 3030, 3030MF, 2055, 2055MF   
    - AcrobatR 8 でスキャンを行う場合、スキャンを選択した後に表示される[Acrobat Scan]
      画面で次を設定してください。
      [スキャナオプション]ボタンを押下し、[スキャナオプション]画面にて、
      [ユーザインタフェイス]を[スキャナのネイティブインタフェイスを表示]にする。 
    - AcrobatR 9 でスキャンを行う場合、[カスタムスキャン] を選択し、[カスタムスキャン]
      画面で次を設定してください。
      [オプション]ボタンを押下し、[スキャナオプション]画面にて、[ユーザインタフェイス]を 
      [スキャナのネイティブインタフェイスを表示]にする。  


4 更新履歴
Ver.1.0.0
  - 初版リリース

Ver.1.0.1
  - 富士ゼロックス(株) DocuWorks7.0を接続対象アプリに追加しました。
  - Windows Vista上で発生していた次の不具合に対応しました。
     ・スキャナ装置と本スキャナドライバを接続中にColor Copy Assistant Basic/Pro、
       もしくは、DW-ScanIII Serviceから接続を試みると、本スキャナドライバの接続が
       切断されてしまう。
     ・Color Copy Assistant Basic/Pro、もしくは、DW-ScanIII Serviceでスキャナ装置に
       接続中に本スキャナドライバを起動すると、接続を切断してしまう。

Ver.1.0.2
  - Windows(R) 7 に対応しました。
  - アドビシステムズ(株) Acrobat 9 を接続確認済みのアプリケーションに追加しました。


--------------------------------------------------------------------
* 「Microsoft」、「Windows」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国に
おける登録商標です。
* その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。
