------------------------------------------------------------------------------
      Fuji Xerox Wide Format USB TWAIN Source Ver.1.0.2 Readme.txt
               (C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2008-2010
------------------------------------------------------------------------------
                                                                    2010年01月
                                                               富士施乐有限公司
                                                        
本文档提供关于安装Wide Format USB TWAIN Source的补充信息。当前发行版的注意和限制
事项在发行说明中提供。在使用本产品之前，请务必阅读这些文档。  

有关本软件功能的详细信息，请在启动Wide Format USB TWAIN Source后参照帮助文件。    

--- 目录 ------------------
1. 操作环境
    1.1 适用的硬件
    1.2 适用的操作系统
2. 关于安装
3. 卸载过程
4. 服务与支持 
---------------------------

1. 操作环境
-----------
1.1 适用的硬件
    - 平台:     PC/AT 兼容机 (不包括NEC NX系列)
                请确认操作系统的CPU时钟速度和内存等项。 

    - 硬件:     硬盘最少5MB的可用容量
                当从扫描仪安装程序读取数据时，对于扩展格式数据，需要两倍的硬盘
                可用容量。（以600dpi扫描A0草稿的扫描数据需要大约134MB） 

    - 其他:     USB 2.0缆线，CD-ROM驱动器。  


    - 适用的打印机: DocuWide 6055/6035，DocuScan C1500

1.2 适用的操作系统
    - Microfost(R) Windows(R) XP HomeEdition 简体中文版
    - Microfost(R) Windows(R) XP Professional 简体中文版
    - Microfost(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition 简体中文版   
    - Microfost(R) Windows Vista(R) 简体中文版
    - Microfost(R) Windows Vista(R) 64位 简体中文版
    - Microfost(R) Windows(R) 7 简体中文版
    - Microfost(R) Windows(R) 7 64位 简体中文版
    
2. 关于安装
-----------
(1)  以管理员权限登录计算机。 

(2)  根据安装所选介质种类的不同，将显示[选择安装语言]。
         
     <<使用实用程序CD-ROM进行安装>>
     (a)将实用程序CD-ROM插入CD-ROM驱动器。
    
     (b)在安装菜单单击[安装扫描仪驱动程序]。
        将显示[安装扫描仪驱动程序]画面。 
     
     (c)单击[安装USB TWAIN扫描仪驱动程序]
        安装扫描仪驱动程序的安装工具将被启动，对话框[选择安装语言]将显示。 
               
      <<使用下载文件进行安装>>
      (a)将从下载站点下载的文件解压缩。
     
      (b)双击包含在解压文件中的“setup.exe”文件。 

(3)  选择[中文]，然后单击[确定]。 
     扫描仪驱动程序的安装工具将被启动，InstallShield Wizard对话框将显示。
      
    
(4)  单击[下一步]。 
     将显示[许可证协议]对话框。 
    
(5)  单击[我接受许可证协议的条款]，然后单击[下一步]。 
     将显示确认安装的窗口。 
    
(6)  单击[安装]。 

(7)  对于Windows XP，单击软件安装窗口中的[仍然继续]。
     对于Windows Vista/7，单击Windows安全窗口中的[始终安装此驱动程序软件]。
     开始进行安装。 
    
(8)  若安装完成，请在显示讯息时单击[确定]。

(9)  单击[完成]。 

(10) 使用USB缆线将扫描仪连接到计算机。 

(11) 对于Windows XP，当[找到新的硬件向导]窗口显示时，单击[自动安装软件(推荐)]， 
     然后单击[下一步]。
     当[硬件安装]窗口显示时，单击[仍然继续]。
     
3. 卸载过程
-----------
(1) 打开扫描仪电源，使用USB缆线将扫描仪连接到计算机。
    
(2) 在Windows中，选择[开始] > [设置] > [控制面板]。
    选择[添加或删除程序].
    将[添加或删除程序]窗口。 
    
(3) 从列表中选择[Wide Format USB TWAIN Source]，单击[删除]。 
    将显示确认窗口。 
    
(4) 单击[是]。
    开始进行卸载。 
    
有关卸载过程中的注意和限制事项详情，请参照[ReleaseNote.txt]。 


4. 服务与支持 
-------------
有关Wide Format Network USB Source的询问，请致电服务 
中心。电话号码印在贴在打印机上的卡片上。 

--------------------------------------------------------------------------------
* Microsoft(R) 和 Windows(R) 是 Microsoft
  Corporation (USA) 在美国和其他国家或地区的注册商标。
* 其他公司名称和产品名称是相应公司的注册商标或商标。
