-------------------------------------------------------------------------------
    富士ゼロックス Wide Format USB TWAIN Source Ver.1.0.2 Readme.txt
                      (C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2008-2010
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                    2010年 1月
                                                        富士ゼロックス株式会社

  このドキュメントには、Wide Format USB TWAIN Source のセットアップに関する
補足情報が記載されています。
　今回のリリースの注意・制限事項については、「ReleaseNote.txt」に記載されています。
　ご使用の前に、これらのドキュメントを必ずお読みください。

  本ソフトウェアの機能の詳細に関しては、Wide Format USB TWAIN Source を起動後、
ヘルプファイルを参照してください。


--- 目次 ----------------------------------------
1. 動作環境
    1.1. 対象ハードウェア
    1.2. 対象OS
2. インストール方法
3. アンインストール方法
4. お問い合わせ先
-------------------------------------------------

1. 動作環境
-------------
1.1. 対象ハードウェア
    ・プラットフォーム:  PC/AT互換機(NEC社のNXシリーズを除く)
                         CPUのクロック速度、メモリ等については、
                         OSの推奨システム構成をご確認ください。
    ・ハードディスク:    インストールに必要な空き容量 5MB以上
                         スキャナ装置からデータを読み取る場合は、
                         伸長した状態でのデータサイズの2倍以上の空き容量
                         (A0原稿を600dpiでスキャンしたデータでは、約134MB)
    ・その他:            USB2.0用ケーブル、CD-ROMドライブ
    ・対応スキャナ:      DocuWide6055, DocuScan C1500

1.2. 対象OS
    ・Microsoft(R) Windows(R) XP HomeEdition 日本語版
    ・Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 日本語版
    ・Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition 日本語版
    ・Microsoft(R) Windows Vista(R) 日本語版  
    ・Microsoft(R) Windows Vista(R) 64 ビット 日本語版
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 日本語版
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 64ビット 日本語版  

2. インストール方法
------------------------
(1) Administrator権限のあるユーザでログオンします。

(2) インストールで使用するメディア別に、次の手順で「セットアップ言語の選択」
    画面を表示します。

    <<ユーティリティーズCD-ROMからインストールする場合>>
     (a)ユーティリティーズCD-ROMをドライブに挿入します。
  
     (b)セットアップメニューの[スキャナドライバのセットアップ]をクリックします｡
        [スキャナドライバのセットアップ]画面が表示されます｡

     (c)[USB TWAIN ドライバのインストール]をクリックします｡
       スキャナードライバーのセットアップツールが起動して、[セットアップ言語の
       選択]画面が表示されます｡

    <<ダウンロードファイルからインストールする場合>>
     (a)ダウンロードサイトよりダウンロードしたファイルを解凍します。
  
     (b)解凍したファイルに含まれるsetup.exeをダブルクリックします。
  
(3) [日本語]を選択して、[OK]をクリックします。
    スキャナードライバーのセットアップツールが起動して、最初のウィザード画面が
    表示されます｡

(4) [次へ]をクリックします｡
    [使用許諾契約]画面が表示されます｡

(5) [使用許諾契約の条項に同意します]をクリックして、[次へ]をクリックします｡
    インストールの確認の画面が表示されます｡

(6) [インストール]をクリックします｡

(7) Windows XPの場合、インストールの確認の画面が表示されるので、[続行]をクリック
    します｡
    Windows Vista/7の場合、[Windowsセキュリティ]画面が表示されるので、[このドライバ
    ソフトウエアをインストールします]をクリックします｡
    インストールを開始します｡

(8) インストールが終了すると、メッセージが表示されるので[OK] をクリックします。

(9) [完了]をクリックします｡

(10) コンピューターとスキャナーをUSBケーブルで接続します｡

(11) Windows XPの場合、[新しいハードウエアの検出ウィザード]画面が表示されるので、
     [ソフトウエアを自動的にインストールする]を選択して、[次へ]をクリックします｡
     [ハードウエアのインストール]画面が表示されるので、[続行]をクリックします。


3. アンインストール方法 
--------------------------
(1) スキャナーの電源を入れ、コンピューターとスキャナーをUSBケーブルで接続します｡

(2) Windowsの［スタート] ＞ [設定] ＞ [コントロールパネル]を選択します。
    [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。
    [アプリケーションの追加と削除]の画面が表示されます｡

(3) リストから「Wide Format USBTWAIN Source」を選択して、[削除]をクリックします｡
    [ファイル削除の確認]画面が表示されます｡
 
(4) [はい]をクリックします｡
    アンインストールが開始されます｡

アンインストール時の注意・制限事項は、「ReleaseNote.txt」を参照してください。


4. お問い合わせ先
-------------------
　Wide Format Network USB Sourcee に関するお問い合わせはテレフォンセンターへ
ご連絡ください。テレフォンセンターの電話番号は、プロッタハードウェアに貼られている
カードの「保守・操作のお問い合わせ(テレフォンセンター)」に記載されています。

-------------------------------------------------------------------
* 「Microsoft」、「Windows」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における
登録商標です。
* その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。
