<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1257">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 11">
<link rel=File-List href="glossary_edited_files/filelist.xml">
<title>Sõnastik: HP võrguprinteri installimise viisard</title>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
 name="City"/>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
 name="State"/>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
 name="place"/>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
  <w:HyphenationZone>19</w:HyphenationZone>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<link rel=Stylesheet type="text/css" media=all href=help.css>
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
h2
	{mso-margin-top-alt:auto;
	margin-right:0cm;
	mso-margin-bottom-alt:auto;
	margin-left:0cm;
	mso-pagination:widow-orphan;
	mso-outline-level:2;
	font-size:18.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	font-weight:bold;}
h3
	{mso-margin-top-alt:auto;
	margin-right:0cm;
	mso-margin-bottom-alt:auto;
	margin-left:0cm;
	mso-pagination:widow-orphan;
	mso-outline-level:3;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{color:blue;
	mso-text-animation:none;
	text-decoration:none;
	text-underline:none;
	text-decoration:none;
	text-line-through:none;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
	{color:blue;
	mso-text-animation:none;
	text-decoration:none;
	text-underline:none;
	text-decoration:none;
	text-line-through:none;}
p
	{mso-margin-top-alt:auto;
	margin-right:0cm;
	mso-margin-bottom-alt:auto;
	margin-left:0cm;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.GramE
	{mso-style-name:"";
	mso-gram-e:yes;}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
 /* List Definitions */
 @list l0
	{mso-list-id:55128282;
	mso-list-template-ids:-892180776;}
@list l0:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l0:level2
	{mso-level-tab-stop:72.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
	{mso-level-tab-stop:108.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level4
	{mso-level-tab-stop:144.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level5
	{mso-level-tab-stop:180.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level6
	{mso-level-tab-stop:216.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level7
	{mso-level-tab-stop:252.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level8
	{mso-level-tab-stop:288.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level9
	{mso-level-tab-stop:324.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1
	{mso-list-id:1258831624;
	mso-list-template-ids:-1838277890;}
@list l1:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l1:level2
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:o;
	mso-level-tab-stop:72.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:"Courier New";
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l1:level3
	{mso-level-tab-stop:108.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level4
	{mso-level-tab-stop:144.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level5
	{mso-level-tab-stop:180.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level6
	{mso-level-tab-stop:216.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level7
	{mso-level-tab-stop:252.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level8
	{mso-level-tab-stop:288.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l1:level9
	{mso-level-tab-stop:324.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2
	{mso-list-id:1539396535;
	mso-list-template-ids:-1699592860;}
@list l2:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l2:level2
	{mso-level-tab-stop:72.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level3
	{mso-level-tab-stop:108.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level4
	{mso-level-tab-stop:144.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level5
	{mso-level-tab-stop:180.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level6
	{mso-level-tab-stop:216.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level7
	{mso-level-tab-stop:252.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level8
	{mso-level-tab-stop:288.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l2:level9
	{mso-level-tab-stop:324.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3
	{mso-list-id:2065442577;
	mso-list-template-ids:-1113270094;}
@list l3:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l3:level2
	{mso-level-tab-stop:72.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level3
	{mso-level-tab-stop:108.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level4
	{mso-level-tab-stop:144.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level5
	{mso-level-tab-stop:180.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level6
	{mso-level-tab-stop:216.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level7
	{mso-level-tab-stop:252.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level8
	{mso-level-tab-stop:288.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l3:level9
	{mso-level-tab-stop:324.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
ol
	{margin-bottom:0cm;}
ul
	{margin-bottom:0cm;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
table.Normal1
	{mso-style-name:"Normal1\,Table1";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<script language="JavaScript"  src="help.js" type="text/javascript">
</script>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="6146"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body bgcolor="#FFFFCC" lang=LT link=blue vlink=blue style='tab-interval:36.0pt'>

<div class=Section1>

<h3><a name="Top_of_document"><span lang=EN-US style='font-family:Arial;
color:blue>Sõnastik</span></a><span style='mso-bookmark:
Top_of_document'></span><o:p></o:p></span></h3>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><a
href="#A">A</a> <a href="#B">B</a> <a href="#C">C</a> <a href="#D">D</a> <a
href="#E">E</a> <a href="#F">F</a> <a href="#G">G</a> <a href="#H">H</a> <a
href="#I">I</a> <a href="#J">J</a> <a href="#K">K </a><a href="#L">L</a> <a
href="#M">M</a><a href="#N"> N</a> <a href="#O">O</a> <a href="#P">P</a> <a
href="#Q">Q</a> <a href="#R">R</a> <a href="#S">S</a> <a href="#T">T</a> <a
href="#U">U</a> <a href="#V">V</a> <a href="#W">W </a><a href="#X">X </a><a
href="#Y">Y</a> <a href="#Z">Z</a><o:p></o:p></span></h2>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=A><span style='color:blue'>A</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name=adhoc><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Adhoc võrk</span></b></a><span
style='mso-bookmark:adhoc'></span><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> (Seadmelt seadmele võrk<span
class=GramE>)</span></span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Seadmelt seadmele võrk on 2 või enama traadita seadme ühendus ilma
kesktugijaama või traadita pääsupunktita (WAP-ta).&nbsp; <o:p></o:p></span></p>

<p><span class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'>Selliste võrguliikide jõudlus võib halveneda, kui
võrgus on üle kuue seadme.</span></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <o:p></o:p></span></p>

<p><a name=ARP></a><a name=Subnet></a><a name="Subnet_Mask"><span
style='mso-bookmark:Subnet'><span style='mso-bookmark:ARP'></span></span></a><span
class=GramE><span style='mso-bookmark:Subnet_Mask'><span style='mso-bookmark:
Subnet'><span style='mso-bookmark:ARP'><b><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Alamvõrgumask</span></b></span></span></span><span
style='mso-bookmark:Subnet_Mask'></span><span style='mso-bookmark:Subnet'><span
style='mso-bookmark:ARP'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Alamvõrgumask on mehhanism, mida kasutatakse TCP/IP võrgu jagamiseks
alamvõrkudesse (kui kasutada alamvõr gustamist).</span></span></span></span><span
style='mso-bookmark:Subnet'><span style='mso-bookmark:ARP'><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <span
class=GramE>Alamvõrgustamine võimaldab suure võrgu tõhusamat kasutamist.</span>
Alamvõrgumaski kuju sarnaneb IP-aadressi omale: n.n.n.n, kus n on number
0-255. <span class=GramE>Kui alamvõrgumaski ei ole määratud, kasutatakse
tavaliselt teie arvutile määratud alamvõrgumaski.</span> <br>
IP-aadressile rakendatult määrab alamvõrgumask IP-aadressi selle <span
class=GramE>osa</span>, mida kasutatakse võrgu/alamvõrgu määratlemiseks
ning hosti üksiksõlmede osa määratlemiseks. <o:p></o:p></span></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:Subnet'><span style='mso-bookmark:ARP'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Alamvõrk</span></b></span></span><span style='mso-bookmark:Subnet'></span><span
style='mso-bookmark:ARP'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Võrgu <span class=GramE>osa</span>, mil on ühine aadressikomponent. TCP/IP
võrkudes määratletakse alamvõrgud seadmetena, mille IP-aadressidel on <span
class=GramE>sama</span> prefiks. Näiteks, seadmed IP-<span class=GramE>a</span>
adressidega, mille algus on 100.100.100. , oleksid <span class=GramE>sama</span>
alamvõrgu osa. <span class=GramE>Võrgu jagamine alamvõrkudeks on kasulik nii
turvalisuse kui jõudluse eesmärgil.</span> <span class=GramE>IP võrke
jaotatakse </span></span></span><a href="#Subnet_Mask"><span style='mso-bookmark:
ARP'><span class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-US'>alamvõrgumaski</span></span></span></a><span
style='mso-bookmark:ARP'><span class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> kasutades.</span></span></span><span
style='mso-bookmark:ARP'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:ARP'><span class=GramE><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>ARP</span></b></span></span><span
class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'><br>
Aadressiteisenduse protokoll.</span></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <span class=GramE>ARP on
TCP/IP protokoll, mida kasutatakse IP-aadressi muundamiseks füüsiliseks aadressiks
(ehk DLC aadressiks), nagu näiteks Etherneti aadressiks.</span> <span
class=GramE>Host, kes soovib saada füüsilist aadressi, edastab ARP nõude
TCP/IP võrku.</span> <span class=GramE>Võrgu host, kel on nõudes IP-aadress,
vastab siis selle füüsilise riistvara aadressiga.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Autentimine</span></b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Autentimine on traadita võrgu turvastrateegia.</span></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
Autentimisega võrgus kasutavad seadmed salasõnana ühisvõtit <span
class=GramE>ja</span> suhtlevad ainult seda võtit tundvate seadmetega. <span
class=GramE>Erinevalt WEP-st ei krüpti autentimine traadita seadmete vahel
saadetavaid andmeid.</span> Autentimist <span class=GramE>saab</span> siiski
koos WEP-ga kasutada. Autentimisvõtmed <span class=GramE>ja</span> WEP võtmed
võivad olla ühesugused.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=B><span style='color:blue'>B</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name=BootP><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>BootP</span></b></a><span style='mso-bookmark:
BootP'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'><br>
Buudiprotokoll, mida kasutatakse IP-aadressi <span class=GramE>ja</span> muude
TCP/IP parameetrite võrguserverist automaatseks allalaadimiseks. <span
class=GramE>Kui printer (või autonoomne seade) on sisse lülitatud, edastab HP
Jetdirect prindiserver buudinõude.</span> <span class=GramE>Kui BootP server
on õigesti paigaldatud, saadab ta parameetrid üle võrgu Jetdirect
prindiserverisse.</span> <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on"><span
  class=GramE>Vt.</span></st1:State></st1:place><span class=GramE> ka <a
href="#DHCP">DHCP</a>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=C><span style='color:blue'>C</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="CAB_file"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>CAB fail</span></b></a><span
style='mso-bookmark:CAB_file'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Kapifail. CAB faili lõpp on .cab ja see on üksikfail, mis on loodud
tihendatud failide arvu säilitamiseks.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=D><span style='color:blue'>D</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name=DHCP></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:DHCP'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>DHCP</span></b></span><span style='mso-bookmark:DHCP'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll.</span></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> Sarnane <a
href="#BootP">BootP´le</a> <span class=GramE>ses</span> mõttes, et ta laadib
automaatselt IP-aadressi võrguserverilt alla. DHCP server säilitab siiski
IP-aadresside puuli, mille ta määrab nõudvatele seadmetele dünaamiliselt ja
prindiserverile laenab ta ainult IP-aadressi. Alati, kui printer (või
autonoomne seade) lülitatakse välja ja uuesti sisse, ei ole mingit garantiid,
et Jetdirect prindiserverile määratakse siis sama IP-aadress, ehkki DHCP
server püüab seda teha.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name=drivers></a><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on"><span
  style='mso-bookmark:drivers'><span class=GramE><b><span lang=EN-US
  style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Draiverid</span></b></span></span></st1:City><span
 class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
 mso-ansi-language:EN-US'><br>
<st1:State w:st="on">Vt.</st1:State></span></span></st1:place><span
class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'> <a href="#Printer_Driver">Printeridraiver</a>, <a
href="#PCL_Printer_Driver">PCL</a> või <a href="#Postscript_Printer_Driver">PostScript</a>.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=E><span style='color:blue'>E</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=F><span style='color:blue'>F</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=G><span style='color:blue'>G</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=H><span style='color:blue'>H</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>HP Jetdirect katselehekülje
printimine</span></b><a name="Printing_an_HP_Jetdirect_configuration_("></a><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
HP Jetdirect katselehekülje printimiseks vaadake juhiseid HP Jetdirect
riistvara installimise juhendist või printeri dokumentatsioonist.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
HP Jetdirect väliste prindiserverite puhul vajutage <span class=GramE>ja</span>
vabastage prindiserveril nupp Katse.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="HP_JetDirect_print_server"></a><span class=GramE><span
style='mso-bookmark:HP_JetDirect_print_server'><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>HP
Jetdirect prindiserver</span></b></span><span style='mso-bookmark:HP_JetDirect_print_server'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
HP Jetdirect prindiserverid on Hewlett-Packard võrgu tarvikud, mis ühendavad
printerid otse võrku.</span></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> Otsesed võrguühendused
võimaldavad koha paindlikkust ja printeri (või autonoomse seadme)
maksimaalset jõudlust.<br>
HP Jetdirect <b>sisemise</b> printeri serverikaarte kasutatakse koos HP
printeritega, millel on sisend/väljundpilud. Mõnd HP Jetdirect <b>välist</b>
prindiserverit saab kasutada koos peaaegu kõikide paralleelporti omavate
printeritega, samas kui muid HP Jetdirect prindiservereid saab kasutada peaaegu
kõikide USB pordiga printeritega. Mõlemat tüüpi prindiserverid toetavad
kõiki levinud võrgutopoloogiaid ja protokolle.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=I><span style='color:blue'>I</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>(INF fail)</span></b><a name=".inf_file"></a><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
INF failil on lõpp .inf ja ta sisaldab seadet puudutavat teavet. Ta teatab
installimisprogrammile seadme nime ning milliseid faile tuleb kuhu kopeerida.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="IP_hostname"></a><a name="IP_address"><span style='mso-bookmark:
IP_hostname'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>IP-aadress</span></b></span></a><span
style='mso-bookmark:IP_address'></span><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'><br>
</span></span><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Interneti
protokolli aadress. IP-aadress&nbsp;määratleb unikaalselt iga seadme TCP/IP
võrgus ja seda haldab&nbsp;harilikult võrguadministraator.&nbsp;Hilisemad HP
Jetdirect prindiserverid&nbsp;toetavad nii IPv4 kui IPv6 aadresse. <br>
<span style='background:#FFFFCC'>Kui Jetdirect prindiserver on sisse
lülitatud,&nbsp;proovib ta tavaliselt konfigureeruda kehtiva
IP-aadressiga&nbsp;võrguserverist. Kui kehtivat IP-aadressi ei
saa&nbsp;määrata, määratakse automaatselt vaikeaadress. Kui
mitu&nbsp;seadet on konfigureeritud sama vaikeaadressiga, kontrollige&nbsp;LAN
riistvara&nbsp;(MAC) aadressi õige&nbsp;seadme määramiseks.</span></span></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><a name=IPv6><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>IP-hostinimi</span></b></a></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
IP-hostinimi on sõbralik (või kergesti määratletav) nimi, mida saab
kasutada printeri IP-aadressi asemel. Seda <span class=GramE>saab</span>
kasutada, kui võrgusolev </span></span></span><a href="#Name_Server"><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>nimeserver</span></span></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'></span></span></a><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
on seadistatud hostinimede vastendamiseks nende vastavate IP-aadressidega. Kui
printeril on määratud ja konfigureeritud hostinimi (näiteks <b>printer1.marketing.com</b>),
saate määrata printeri määratlemiseks hostinime.<o:p></o:p></span></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#FFFFCC;
mso-ansi-language:EN-US'>IPv4</span></b></span></span><span style='mso-bookmark:
IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#FFFFCC;mso-ansi-language:EN-US'><br>
</span></span></span><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span
style='mso-bookmark:IPv6'><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:
Arial;background:#FFFFCC;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:bold'>IPv4</span></span></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;background:#FFFFCC;
mso-ansi-language:EN-US'> on internetiprotokolli versioon 4. IPv4
aadressid&nbsp;koosnevad&nbsp;32 bitist, mis on määratletud
punktkümnendnoteeringuga,&nbsp;näiteks&nbsp;192.168.100.250.&nbsp;Kui&nbsp;kehtiv
IPv4 aadress ei ole määratud võrguserveri poolt, määrab Jetdirect prindiserver
end kas koos lüli/koht-/automaatse IP-aadressiga (169.254.x.x) või vaikimisi
pärandaadressiga (192.0.0.192) sõltuvalt võrgust.</span></span></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Courier New";mso-ansi-language:
EN-US'><o:p></o:p></span></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span style='mso-bookmark:IPv6'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>IPv6</span></b></span></span><span style='mso-bookmark:IPv6'></span><span
style='mso-bookmark:IP_hostname'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'><br>
</span></span><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>IPv6 is an
täiustatud&nbsp;versioon internetiprotokollist, mis&nbsp;võib lõpuks
asendada IPv4, kuid võib IPv4-ga kooseksisteerida. IPv6&nbsp;aadresside pikkus
on&nbsp;128 bitti ja nende väärtused&nbsp;määratletakse&nbsp;kooloniga
kuueteistkümnendnoteeringus, näiteks
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB.&nbsp;Seega on IPv6 aadressid
suutelised säästma mingi aeg võrku kinnitatavate seadmete kasvu. Erinevalt
IPv4-st võib prindiserverile määrata mitu IPv6 aadressi. Kui vaikimisi
lüli-koht IPv6 aadress määratakse automaatselt,&nbsp;saab
marsruuteripõhiseid,&nbsp;serveripõhiseid ja käsitsi IPv6 aadresse samuti
määrata. </span></span><span style='mso-bookmark:IP_hostname'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></span></p>

<span style='mso-bookmark:IP_hostname'></span>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=J><span style='color:blue'>J</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Jetdirect_print_server"></a><span class=GramE><span
style='mso-bookmark:Jetdirect_print_server'><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Jetdirect
prindiserver</span></b></span><span style='mso-bookmark:Jetdirect_print_server'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. <a href="#HP_JetDirect_print_server">HP Jetdirect prindiserver</a>.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="JetDirect_Password"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:
JetDirect_Password'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Jetdirect salasõna</span></b></span><span
style='mso-bookmark:JetDirect_Password'></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Jetdirect salasõna määratakse võrguadministratori poolt piiramaks HP
Jetdirect prindiserveril konfiguratsiooniparameetrite juurdepääsu.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <span
class=GramE>Jetdirect salasõnad määratakse võrguhaldusrakendust (nagu
näiteks HP Web Jetadmin) või muude tööriistade kasutamisega.</span><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=K><span style='color:blue'>K</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Klient-Server printimine</span></b><a
name="Client-Server_Printing"></a><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Kliendiarvutid saadavad prinditööd püsiserveri arvutisse, mis juhivad kõigi
printerite (või autonoomse seadme) kasutamist.</span></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Local_Network"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:
Local_Network'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Kohtvõrk</span></b></span><span
style='mso-bookmark:Local_Network'></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Kohtvõrk on võrk, mis ei ulatu marsruuteritest või <a href="#Gateway">lüüsidest</a>
väljapoole.</span></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-US'> Kui teie arvuti <span class=GramE>ja</span>
printer (või autonoomne seade) on ühendatud kohtvõrku, on nad ühendatud
sama võrgukaabli segmenti.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Cold_reset"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Külmlähtestus</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Cold_reset'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Enne külmlähtestust on soovitav printida katselehekülg printeri <span
class=GramE>ja</span> Jetdirect prindiserveri jaoks.<br>
<br>
HP Jetdirect väliste prindiserverite lähtestamiseks tehase vaikeseadetele,
ühendage voolujuhe <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on"><span class=GramE>lahti</span></st1:City></st1:place>
ning vajutage siis nuppu Test prindiserveril, samal ajal voolujuhet
taasühendades. Oodake prindiserveri taashäälestumist.<br>
<br>
HP Jetdirect sisemiste prindiserverite lähtestamiseks tehke oma printeril
(või autonoomsel seadmel) külmlähtestus ja oodake prindiserveri
taashäälestumist. (Enamiku HP LaserJet printeri mudelite puhul vajutage nuppu
Go printeri juhtpaneelil ajal, mil te voolu sisse lülitate. Muude printerite
puhul, vt. printeri juhendit.)<br>
<br>
ETTEVAATUST: Printeri lähtestamine võib kustutada printeri kõik seaded.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=L><span style='color:blue'>L</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>LAN riistvara, MAC, või Jaama aadress</span></b><a
name="Hardware,_MAC,_or_Station_Address"></a><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
A <b>iistvara</b> aadress, mida tuntakse ka nimega Meediapöörduse juhtimine (<b>MAC</b>)
või <b>jaama</b> aadress, on lüli-taseme aadress, mis määratleb unikaalselt
võrgus iga sõlme või seadme. Nagu on määratud IEEE 802.3
võrgustandarditega, koosneb see 12-numbrilisest kuueteistkümnendnumbrist (näiteks
001083123ABC). Riistvara aadressi määrab seadme müüja.<br>
HP määrab igale HP Jetdirect prindiserverile unikaalse riistvara aadressi. Te
saate määrata oma HP Jetdirect prindiserveri riistvara aadressi, kui prindite
HP Jetdirect katselehekülje. <span class=GramE>HP Jetdirect väliste
prindiserverite puhu on aadress kirjas ka prindiserverile kinnitatud sildil.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><a name=Gateway></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:Gateway'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Lüüs</span></b></span><span style='mso-bookmark:Gateway'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Lüüs on marsruuter või arvuti, mis ühendab kaks erinevat võrku (näiteks
erinevad sideprotokollid, andmevormindus, struktuurid või architektuurid).</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <span
class=GramE>Kui võrgud on jaotatud alamvõrkudeks, kasutatakse lüüse sageli
ühe alamvõrgu isoleerimiseks teisest võrguliikluse kontrollimiseks.</span> <br>
<span class=GramE>TCP/IP võrkudes on iga võrguseade sageli konfigureeritud
lähima lüüsi IP-aadressiga.</span> <span class=GramE>Kui võrgus puuduvad
lüüsid, kasutatakse harilikult teie arvuti IP-aadressi.</span><br>
Lisateavet <span class=GramE>vt</span>. <a href="AddPntrsLgIPNtwks.htm"><span
class=GramE>Printerite lisamine suurtes IP võrkudes</span></a><span
class=GramE>.</span><br>
Traadita võrgu puhul <span class=GramE>vt</span>. <a href="#wap"><span
class=GramE>Traadita pääsupunkt (WAP)</span></a><span class=GramE>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=M><span style='color:blue'>M</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>Marsruuter</span></b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Traadita võrgu jaoks, <span class=GramE>vt</span>. <a href="#wap"><span
class=GramE>Traadita pääsupunkt (WAP)</span></a><span class=GramE>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=N><span style='color:blue'>N</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name=NDS><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>NDS</span></b></a><span style='mso-bookmark:
NDS'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'><br>
Novelli kataloogiteenused. NDS on relatsiooniandmebaas, mis organiseerib
loogiliselt võrguressursse objektidena hierarhilises puustruktuuris. Eeldusel,
et teil on vastavad õigused, saate te ligipääsu nendele võrguressurssidele
olenemata nende füüsilisest asukohast. <span class=GramE>NDS loodi Novelli
köitla asendamiseks.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>Nimereeglistikud, Printer </span></b><a
name="Naming_Conventions,_Printer_Folder"></a><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Printerile (või autonoomsele seadmele) nime andmisel järgige järgmisi
juhiseid: <o:p></o:p></span></p>

<ul type=disc>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Pikkus
     mitte üle 31 tähemärgi<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Suurtähed
     A-Z<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Väiketähed
     a-z<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Numbrid
     0-9<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Hoiduge
     tähemärkidest ASCII väärtustega, mis on alla 32 või üle 127<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Ärge
     kasutage komasid (,)<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>Nimereeglistikud, ühisnimi</span></b><a
name="Naming_Conventions,_Share_Name"></a><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Tulenevalt Microsofti soovitustest piiratakse nimesid 7-bitise ASCII (esmase
127) tähemärgiga. <span class=GramE>Tühikud ei ole lubatud.</span> Järgige
neid juhiseid: <o:p></o:p></span></p>

<ul type=disc>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Suurtähed
     A-Z<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Väiketähed
     a-z<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Numbrid
     0-9<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Piiratud
     eritähemärgid: $ % ' - _ @ ~ <span class=GramE>` !</span> ( ) { } . ^ #
     &amp; + , ; = [ ]<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><a name="Name_Server"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:Name_Server'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Nimeserver</span></b></span><span style='mso-bookmark:Name_Server'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Nimeserver on võrgusolev arvuti, mida kasutatakse hostinimede (arvuti või
prindiserveri nimede) vastendamiseks (või lahustamiseks) IP-aadressidega.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
Nimeserverite näideteks on Domeeninime süsteemi (DNS) server ja Windows´i
internetinimeteenuse (WINS) server.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=O><span style='color:blue'>O</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=P><span style='color:blue'>P</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Pass_Phrase"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Pääsufraas</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Pass_Phrase'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Tähemärkide seeria, mida kasutatakse Wi-Fi kaitstud ligipääsu (WPA) võrgu
loomisel.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="PCL_Printer_Driver"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>PCL Printeridraiver</span></b></a><span
style='mso-bookmark:PCL_Printer_Driver'></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Hea üldprintimiseks. Parim enamiku tekstitöötluse, arvutustabelite ja
esitlusrakenduste jaoks, nagu näiteks Word, Excel ja PowerPoint.<o:p></o:p></span></p>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Partnervõrk</span></b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. <a href="#adhoc">Seadmelt seadmele võrk</a>.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><a name=PING><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>PING</span></b></a><span style='mso-bookmark:
PING'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'><br>
Võrgustiku pakettsond. <st1:place w:st="on">PING</st1:place> on utiliit
IP-eriaadress ligipääsetavuse määratlemiseks. See toimib, kui saadate
paketi määratud aadressile ja ootate vastust. <st1:place w:st="on">PING´i</st1:place>
kasutatakse põhiliselt internetiühenduste rikete avastamiseks.
Personaalarvutite jaoks on saadavalt palju vabavara ja jaosvara <st1:place
w:st="on">PING</st1:place> utiliite.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Port_Name"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Pordi nimi</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Port_Name'></span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Pordinime dialoog ilmub ainult Windows NT´s ja Windows 2000´s. See dialoog
ilmub ainult juhul, kui &quot;Kasuta vaikimisi pordi nime&quot; ei kontrollita
dialoogis Seadista võrgusiderezhiim ning kui valitakse IP siderezhiim.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'>Te saate määrata võrgupordi nime loomist installitava printeri jaoks.
Pordinime kasutatakse pordi määramiseks printeri atribuutides.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'>Kehtivate pordinimede pikkus on kuni 63 tähemärki ja nad koosnevad
suvalistest tähemärkidest. Pordinimi peab olema teie arvutis unikaalne.
Pordinimi kuvatakse kokkuvõtteekraanil ja katseleheküljel.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Postscript_Printer_Driver"><b><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>PostScript
printeridraiver</span></b></a><span style='mso-bookmark:Postscript_Printer_Driver'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Hea spetsialiseeritud printimiseks. Parim kompaktkirjastamiseks ja
graafikatugevusrakendusteks nagu näiteks Photoshop, PageMaker ja FrameMaker.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Driver"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Printeridraiver</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Printer_Driver'></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Printerit juhtiv programm. Alati, kui te dokumenti prindite, tegeleb sellega
printeridraiver, söötes andmed printerile õigete juhtimiskäskudega.
Kaasaegseimate operatsioonisüsteemidega kaasnevad levinuimate
printeritüüpide draiverid, kuid teil tuleb need enne printeri kasutamist
installida. Te saate ka alla laadida uuendatud draiverid printeritootja
veebilehelt. <span class=GramE>Vt. <a href="#PCL_Printer_Driver">PCL</a> või <a
href="#Postscript_Printer_Driver">PostScript</a>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Name"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:Printer_Name'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Printeri nimi</span></b></span><span style='mso-bookmark:Printer_Name'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Sisestage oma printerile nimi, kasutades sobivaid <a
href="#Naming_Conventions,_Printer_Folder">printerile nimeandmise reeglistikke</a>.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
Seda nime kasutatakse selle printeri printeriikooni määramiseks teie
süsteemi kaustas Printerid. Kausta Printerid kuvamiseks klõpsake oma Windowsi
töölaual <b>Alusta</b>, valige <b>Seaded</b> ning seejärel klõpsake <b>Printerid</b>.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Sharing"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Printeri ühiskasutus</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Printer_Sharing'></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Printeri ühiskasutus võimaldab teistel võrgukasutajatel printida sellesse
printerisse selle arvuti kaudu. See installeerimise utiliit toetab printeri
ühiskasutust ainult Windows 2000 ja Windows NT 4.0 puhul. Serveriteenus peab
olema printeri ühiskasutuseks süsteemis lubatud. Te peate valima ühe
järgmistest suvanditest: <o:p></o:p></span></p>

<ul type=disc>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt'><b><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(Pole
     ühiskasutuses)</span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
     font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>: Valige see suvand selle
     arvuti seadistamiseks <a href="#Peer-to-Peer_Printing">partnerprintimiseks</a>,
     kui <span class=GramE>te</span> <b>ei</b> soovi teiste võrgukasutajate
     ligipääsu printerile selle arvuti kaudu.<o:p></o:p></span></li>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt'><b><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Ühiskasutuses<span
     class=GramE>:<span style='font-weight:normal'>:</span></span></span></b><span
     lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
     EN-US'> Valige see suvand selle arvuti seadistamiseks <a
     href="#Client-Server_Printing">kliendiserveri printimise</a> serverina.
     Võrguklientidel lubatakse saata printimistöid printerisse selle arvuti
     kaudu.<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><a name="Print_Server"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:Print_Server'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Prindiserver</span></b></span><span style='mso-bookmark:Print_Server'></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. <a href="#HP_JetDirect_print_server">HP Jetdirect prindiserver</a>.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=Q><span style='color:blue'>Q</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=R><span style='color:blue'>R</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Hardware_Address"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Riistvara aadress</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Hardware_Address'></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. <a href="#Hardware,_MAC,_or_Station_Address">LAN riistvara, MAC, või Jaama
aadress</a><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=S><span style='color:blue'>S</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="SNMP_Community_Name"></a><a name=adhoc0><span style='mso-bookmark:
SNMP_Community_Name'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Seadmelt seadmele võrk (Adhoc</span></b></span></a><span
class=GramE><span style='mso-bookmark:adhoc0'><span style='mso-bookmark:SNMP_Community_Name'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>)</span></b></span></span></span><span style='mso-bookmark:adhoc0'></span><span
style='mso-bookmark:SNMP_Community_Name'><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Seadmelt seadmele võrk on 2 või enama traadita seadme ühendus ilma
kesktugijaama või Traadita pääsupunktita (WAP-ta).&nbsp; <o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:SNMP_Community_Name'><span class=GramE><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>SNMP kooskonna nimi</span></b></span></span><span class=GramE><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
SNMP seadke kooskonna nimi on salasõna, mis tuleb kaasa anda, kui SNMP´d
kasutatakse printeri konfiguratsioonis muudatuste tegemiseks.</span></span><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
Kui valitud printer (või autonoomne seade) on kaitstud SNMP kooskonna nime
või Jetdirect salasõnaga, on teil tarvis kooskonna nime. Kehtivate kooskonna
nimede pikkus on kuni 255 tähemärki.<br>
<b>Märkus:</b> Teil tuleb seda kohe teha ainult siis, kui on määratud
mittevaikimisi SNMP Seadista kooskonna nimi. SNMP Seadista kooskonna nime <span
class=GramE>saab</span> määrata võrguadministraator, kasutades
haldusrakendust (nagu näiteks HP Web Jetadmin) või muid tööriistu.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Communication_Mode"><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Siderezhiim</span></b></a><span
style='mso-bookmark:Communication_Mode'></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Siderezhiim kirjeldab võrgu <span class=GramE>ja</span> protokoll (TCP/IP)
tüüpi, mida kasutatakse sellel printeril printimiseks.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=T><span style='color:blue'>T</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Tehase vaikeseaded, HP Jetdirect</span></b><a
name="Factory_default_settings,_HP_Jetdirect"></a><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. <a href="#Cold_reset">Külmlähtestus</a>.</span></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Support_Requirements"></a><a name=wap><span style='mso-bookmark:
Support_Requirements'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Traadita pääsu (WAP</span></b></span></a><span
class=GramE><span style='mso-bookmark:wap'><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>)</span></b></span></span></span><span style='mso-bookmark:wap'></span><span
style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Traadita pääsupunkt (WAP) on seade, mille kaudu on traadita võrgus olevad
seadmed (näiteks arvutid ja printerid) üksteisega ühenduses. <span
class=GramE>WAP-i teine nimetus on &quot;tugijaam.&quot;</span><o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Traadita
võrk (infrastruktuur<span class=GramE>)</span></span></b></span><span
style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Traadita võrk koosneb seadmetest, mis ühendavad kesktugijaama või Traadita
pääsupunkti (WAP) kasutades ä<st1:State w:st="on"><st1:place w:st="on">ri-</st1:place></st1:State>
või avalike teenuste osutamisel.<o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span class=GramE><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Traadita profiil</span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
traadita profiil on traadita võrgu seadete kogum, mida rakendatakse teatud
traadita võrgu juures.</span></span></span><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>
Näiteks <span class=GramE>saab</span> traadita LAN kaardil olla üks profiil
koduvõrgu ja teine kontorivõrgu jaoks. <span class=GramE>Seadme võrku
installimisel valige kindlasti sobiv profiil.</span><o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span class=GramE><b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:
EN-US'>Traadita võrgu jaotur</span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Vt. </span></span></span><a href="#wap"><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span
class=GramE><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'>Traadita pääsupunkt (WAP)</span></span></span></a><span
style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span class=GramE><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>.</span></span></span><span
style='mso-bookmark:Support_Requirements'><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style='mso-bookmark:Support_Requirements'><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Tuginõuded</span></b></span><span
style='mso-bookmark:Support_Requirements'></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<ul type=disc>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Süsteem:
     <o:p></o:p></span></li>
 <ul type=circle>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Operatsioonisüsteem:
      Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, või Windows XP
      süsteemid<br>
      Microsoft võrkude jaoks: Microsofti IP-protokoll ja klienditeenused
      peavad olema käitatud.<o:p></o:p></span></li>
 </ul>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Videokuvar
     <o:p></o:p></span></li>
 <ul type=circle>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Ekraanilahutus:
      VGA (640 x 480) miinimum<o:p></o:p></span></li>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Värvid:
      256 miinimum<o:p></o:p></span></li>
 </ul>
</ul>

<p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:36.0pt'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:EN-US'>Märkus: Printeri leidmise käigus võib sõltuvalt
süsteemikiirusest <span class=GramE>ja</span> võrgu suurusest aset leida
olulisi jõudluserisusi.<o:p></o:p></span></p>

<ul type=disc>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Printerid
     <o:p></o:p></span></li>
 <ul type=circle>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Printerid
      tuleb ühendada võrku toega <a href="#HP_JetDirect_print_server">HP
      Jetdirect prindiserveri</a> kaudu. Praegu toetatavate HP Jetdirect
      prindiserverite ja lahenduse nimistu leiate HP veebisaidilt <span
      class=GramE>( </span><a href="http://www.hp.com/go/support">http://www.hp.com/go/support</a>).<o:p></o:p></span></li>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Installimise
      utiliiti võib kasutada nii HP ja mitte-HP printerite puhul seni, kuni
      printeri draiverid ühilduvad pordimonitori tarkvaraga, mida see utiliit
      kasutab, ning toetavad Microsoft printeri installimise faili vormingut
      (.INF). <o:p></o:p></span></li>
 </ul>
 <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt'><span lang=EN-US
     style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Ühiskasutus
     <o:p></o:p></span></li>
 <ul type=circle>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>See
      viisard toetab printeri ühiskasutust ainult Windows XP, Windows NT 4.0
      või Windows 2000 puhul.<o:p></o:p></span></li>
  <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
      auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt'><span lang=EN-US
      style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Serveriteenus
      peab olema printeri ühiskasutuseks süsteemis lubatud.<o:p></o:p></span></li>
 </ul>
</ul>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=U><span style='color:blue'>U</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>USB kaabel</span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Universaalse jadasiini (USB) kaabel on levinud otseühenduse kaabli variant.<o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=V><span style='color:blue'>V</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span class=GramE><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Võrgunimi</span></b><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Võrgunimi on tähtnumbriline, tõstutundlik märgistring, mis annab traadita
võrku põhilise ligipääsukontrolli.</span></span><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> Võrgunimi
on tuntud ka kui “mestiident” ehk “SSID.” <o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Default_Gateway"></a><span class=GramE><span style='mso-bookmark:
Default_Gateway'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue;mso-ansi-language:EN-US'>Vaikelüüs</span></b></span><span
style='mso-bookmark:Default_Gateway'></span><b><span lang=EN-US
style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
</span></b><st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on"><span lang=EN-US
  style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>Vt.</span></st1:State></st1:place><span
lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'> <a
href="#Gateway">Lüüs</a>.</span></span><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=W><span style='color:blue'>W</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>WEP</span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
Originaalturvastandard, mida kasutatakse Wi-Fi võrkudes traadita
võrguliikluse krüptimiseks.&nbsp; WEP annab turvalisuse, krüptides
raadiolainetega ühelt traadita seadmelt teisele saadetud andmed, muutes need
pealtkuulajaile kättesaamatuks. Selle printeriga suudavad kommunikeeruda vaid
seadmed, millel on samad WEP seaded kui printeril.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>WEP key</span></b><span lang=EN-US style='font-size:
9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'><br>
WEP võti või “krüptimisvõti,” on tähtnumbriliste tähemärkide või
kuueteistkümnendnumbrite jada. Pärast WEP võtme loomist peate selle meelde
jätma või hoidma seda turvalises paigas. Kui te WEP võtme kaotate, ei saa te
seda enam otsida. WEP võtme pikkus on kas 64 või 128 bitti. Võtme esimesed
24 bitti antakse automaatselt. WEP võtit luues annab seda loov isik
ülejäänud bitid (40 bitti 64-bitise võtme puhul või 104 bitti 128-bitise
võtme puhul).<br>
WEP võtme loomiseks sisestage järgmised kriteeriumid sõltuvalt sellest, kas
WEP võti on tähtnumbriline või kuueteistkümnendilne ning mitu bitti selles
sisaldub:<o:p></o:p></span></p>

<table class=MsoNormalTable border=1 cellpadding=0 width="80%"
 style='width:80.0%;mso-cellspacing:1.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes'>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><u><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Tüüp<o:p></o:p></span></u></b></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><u><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Bitid<o:p></o:p></span></u></b></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><u><span
  style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Sisestage string...<o:p></o:p></span></u></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:1'>
  <td rowspan=2 style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>tähtnumbriline<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>64<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Viis
  tähtnumbrilist tähemärki<o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:2'>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>128<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Kolmteist
  tähtnumbrilist tähemärki<o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:3'>
  <td rowspan=2 style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>kuueteistkümnendiline<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>64<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Kümme
  kuueteistkümnendnumbrit<o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes'>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>128<o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>
  <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>Kakskümmend
  kuus kuueteistkümnendnumbrit<o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;
mso-ansi-language:EN-US'>WPA-isiklik (Wi-Fi kaitstud ligipääs<span
class=GramE>)</span></span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue;mso-ansi-language:EN-US'><br>
</span><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'>Wi-Fi võrkude täiustatud turvastandard, mis annab kindla andmekaitse
ja võrgule ligipääsu kontrolli.&nbsp; <o:p></o:p></span></p>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=X><span style='color:blue'>X</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=Y><span style='color:blue'>Y</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

<h2><span lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>-<a
name=Z><span style='color:blue'>Z</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
EN-US'><a href="#Top_of_document">Dokumendi algus</a><o:p></o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>
