<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 11">
<link rel=File-List href="glossary_files/filelist.xml">
<title>Glosar: Čarovnik za namestitev omrežnega tiskalnika HP</title>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place" />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<!--[if !mso]><object
classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<link rel=Stylesheet type="text/css" media=all href=help.css>
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
h2
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-outline-level:2;
font-size:18.0pt;
font-family:"Times New Roman";
font-weight:bold;}
h3
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-outline-level:3;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
mso-text-animation:none;
text-decoration:none;
text-underline:none;
text-decoration:none;
text-line-through:none;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:blue;
mso-text-animation:none;
text-decoration:none;
text-underline:none;
text-decoration:none;
text-line-through:none;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
span.GramE
{mso-style-name:"";
mso-gram-e:yes;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:55128282;
mso-list-template-ids:-892180776;}
@list l0:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:.5in;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-.25in;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l1
{mso-list-id:1258831624;
mso-list-template-ids:-1838277890;}
@list l1:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:.5in;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-.25in;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l1:level2
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:o;
mso-level-tab-stop:1.0in;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-.25in;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l2
{mso-list-id:1539396535;
mso-list-template-ids:-1699592860;}
@list l2:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:.5in;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-.25in;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l3
{mso-list-id:2065442577;
mso-list-template-ids:-1113270094;}
@list l3:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:.5in;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-.25in;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}
ol
{margin-bottom:0in;}
ul
{margin-bottom:0in;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<script language="JavaScript"  src="help.js" type="text/javascript">
</script>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body bgcolor="#FFFFCC" link=blue vlink=blue style='tab-interval:
.5in'>
<div class=Section1>
<h3><a name="Top_of_document"><span style='font-family:Arial;color:blue'>Glosar</span></a><span
style='mso-bookmark:Top_of_document'></span><span style='font-family:Arial'><o:p></o:p></span></h3>
<h2><span style='font-family:Arial'><a href="#A">A</a> <a href="#B">B</a> <a href="#C">C</a> <a href="#D">D</a> <a href="#E">E</a> <a href="#F">F</a> <a href="#G">G</a> <a href="#H">H</a> <a href="#I">I</a> <a href="#J">J</a> <a href="#K">K </a><a href="#L">L</a> <a href="#M">M</a><a href="#N"> N</a> <a href="#O">O</a> <a href="#P">P</a> <a href="#Q">Q</a> <a href="#R">R</a> <a href="#S">S</a> <a href="#T">T</a> <a href="#U">U</a> <a href="#V">V</a> <a href="#W">W </a><a href="#X">X </a><a href="#Y">Y</a> <a href="#Z">Z</a><o:p></o:p></span></h2>

<h2><span style='font-family:Arial'>-<a name=A><span style='color:blue'>A</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="adhoc"><span class="SpellE"><span style="mso-bookmark:adhoc"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>Adhoc</span></span></span><span style="mso-bookmark:adhoc"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial; color:blue"> omrežje</span></span><span style="mso-bookmark:adhoc"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"> (omrežje naprava
z napravo)<span class="GramE"></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Omrežje naprava z napravo je omrežje dveh ali več brezžičnih
naprav, ki se povezujejo brez uporabe centralizirane bazne
postaje ali brezžične vstopne točke (WAP).  <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Učinkovitost takšnih vrst omrežij se lahko zmanjša, če je
v omrežju več kot šest naprav. <o:p></o:p></span></p>

<p><a name="ARP"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:ARP"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>ARP</span></span><span style="mso-bookmark:ARP"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Address Resolution Protocol.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> ARP je protokol TCP/IP, ki se
uporablja za pretvarjanje naslova IP v fizični naslov (imenovan
naslov DLC), npr. naslov Ethernet. Gostitelj, ki želi pridobiti
fizični naslov odda zahtevo ARP v omrežje TCP/IP. Gostitelj v
omrežju, ki ima naslov IP iz zahteve, nato odgovori s svojim
fizičnim naslovom strojne opreme.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="B"><span style="color:blue">B</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="BootP"><span class="SpellE"><span style="mso-bookmark:BootP"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>BootP</span></span></span><span style="mso-bookmark:BootP"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: Arial"></b><br>
Protokol bootstrap se uporablja za samodejen prenos naslova IP in
drugih parametrov TCP/IP iz omrežnega strežnika. Ko je
tiskalnik (ali večfunkcijska naprava) vklopljen, tiskalniški
strežnik HP Jetdirect odda zahtevo za zagon. Če je strežnik <span class="SpellE">BootP</span>
pravilno nastavljen, prek omrežja prenese parametre
tiskalniškemu strežniku Jetdirect. Glej tudi <a href="#DHCP">DHCP</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="wap"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Brezžična vstopna točka (WAP</span><span class="GramE"><span style="mso-bookmark: wap"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>)</span></span></span><span style="mso-bookmark:wap"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Brezžična vstopna točka (WAP) je naprava, prek katere naprave
(na primer računalniki in tiskalniki) v brezžičnem omrežju
med seboj komunicirajo. WAP je poimenovan tudi &quot;bazna
postaja&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Brezžični profil</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
<span class="GramE">Brezžični</span> profil je zbirka nastavitev brezžičnega omrežja,
ki velja za posamezno brezžično omrežje. Brezžična kartica
LAN ima lahko na primer en profil za domače omrežje in drug
profil za pisarniško omrežje. Ob nameščanju naprave v
omrežje poskrbite, da boste izbrali ustrezen profil.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Brezžično omrežno zvezdišče</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
Glej <a href="#wap">Brezžična vstopna točka (WAP)</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="C"><span style="color:blue">C</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="D"><span style="color:blue">D</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="CAB_file"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:CAB_file"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>Datoteka CAB</span></span><span style="mso-bookmark:CAB_file"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: Arial"></b><br>
Kabinetna datoteka.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"> Datoteka CAB ima pripono .cab in je enojna
datoteka, ustvarjena, da lahko vsebuje več stisnjenih datotek.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name=".inf_file"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Datoteka INF</span><span style="mso-bookmark:&quot;\.inf_file&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Datoteka INF ima pripono .<span class="SpellE">inf</span> in vsebuje informacije o napravi.
Namestitvenemu programu sporoči ime naprave in katere datoteke
ter kam jih je treba kopirati.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Naming_Conventions,_Printer_Folder"><b><span style="font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue">Dogovori o
imenovanju, tiskalnik </span><span style="mso-bookmark:&quot;Naming_Conventions\,_Printer_Folder&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Pri imenovanju tiskalnika (ali večfunkcijske naprave)
upoštevajte ta navodila: <o:p></o:p></span></p>

<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">dolžina
        naj ne presega 31 znakov<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj velike črke od A do Z<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj male črke od a do z<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj številke od 0 do 9<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">izogibajte
        se znakom z vrednostmi ASCII manjšim od 32 ali večjim
        od 127<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">ne
        uporabljajte vejic (,)<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><a name="Naming_Conventions,_Share_Name"><b><span style="font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue">Dogovori o
imenovanju, ime za skupno rabo</span><span style="mso-bookmark:&quot;Naming_Conventions\,_Share_Name&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Na podlagi priporočil družbe Microsoft so imena omejena na
7-bitne znake ASCII (prvih 127). Presledki niso dovoljeni.
Upoštevajte ta navodila: <o:p></o:p></span></p>

<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj velike črke od A do Z<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj male črke od a do z<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">vsebuje
        naj številke od 0 do 9<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
font-family:Arial">omejena
        uporaba posebnih znakov: $ % ' - _ @ ~ <span class="GramE">` !</span> ( ) { } . ^ #
        &amp; + , ; = [ ]<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><a name="DHCP"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:DHCP"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>DHCP</span></span><span style="mso-bookmark:DHCP"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> Podobno kot <a
href="#BootP"><span class="SpellE">BootP</span></a> samodejno prenese naslov IP iz omrežnega
strežnika. Vendar strežnik DHCP ohranja zalogo naslovov IP, ki
jih dinamično dodeljuje napravam z zahtevo in posoja
tiskalniškemu strežniku le naslov IP. Ko tiskalnik (ali
večfunkcijsko napravo) izklopite in ponovno vklopite ni
zagotovila, da bo v tem času tiskalniškemu strežniku Jetdirect
dodeljen isti naslov IP, čeprav bo strežnik DHCP to poskušal.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="E"><span style="color:blue">E</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="F"><span style="color:blue">F</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="G"><span style="color:blue">G</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="JetDirect_Password"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Geslo Jetdirect</span><span style="mso-bookmark:
JetDirect_Password"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
<span class="GramE">Geslo</span> Jetdirect dodeli skrbnik omrežja, da omeji dostop do
nastavitvenih parametrov tiskalniškega strežnika HP Jetdirect.
Gesla Jetdirect se dodelijo s pomočjo aplikacije za upravljanje
omrežja (npr. HP <span class="GramE">Web Jetadmin) ali drugih orodij.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="drivers"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Gonilniki</span></b></a><span style="mso-bookmark:drivers"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
Glej <a href="#Printer_Driver">Gonilnik za tiskalnik</a>, <a
href="#PCL_Printer_Driver">PCL</a> ali <a
href="#Postscript_Printer_Driver">PostScript</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Postscript_Printer_Driver"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:Postscript_Printer_Driver"><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>Gonilnik za
tiskalnik PostScript</span></span><span style="mso-bookmark:Postscript_Printer_Driver"></span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Primeren za posebno tiskanje.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> <span class="GramE">Zelo primeren za značilne
aplikacije namiznega založništva in grafike, npr. Photoshop,
PageMaker in <span class="SpellE">FrameMaker</span>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Driver"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark: Printer_Driver"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>Gonilnik za tiskalnik</span></span><span style="mso-bookmark:Printer_Driver"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Program, ki nadzoruje tiskalnik.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> Ko tiskate dokument, gonilnik za
tiskalnik prevzame opravilo in pošilja podatke tiskalniku s
pravilnimi nadzornimi ukazi. Večina sodobnih operacijskih
sistemov ima gonilnike za tiskalnike za večino splošnih vrst
tiskalnikov, vendar jih morate pred uporabo tiskalnika namestiti.
S spletne strani proizvajalca tiskalnika lahko prenesete tudi
posodobljene gonilnike. <span class="GramE">Glej <a href="#PCL_Printer_Driver">PCL</a>
ali <a href="#Postscript_Printer_Driver">PostScript</a>.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="PCL_Printer_Driver"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark: PCL_Printer_Driver"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial; color:blue"></b></a><b>Gonilnik za
tiskalnik PCL</span></span><span style="mso-bookmark:PCL_Printer_Driver"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Primeren za tiskanje za splošne namene.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> <span class="GramE">Najboljši za večino
aplikacij za urejanje besedil, preglednice in predstavitve, npr.
Word, Excel in PowerPoint.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="H"><span style="color:blue">H</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="I"><span style="color:blue">I</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><a name="IPv6"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Ime gostitelja IP</span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Ime gostitelja IP je uporabniku prijazno (ali enostavno za
identifikacijo) ime, ki se lahko uporablja namesto naslova IP
tiskalnika. Uporabi se lahko, če je bil </span></span></span><a href="#Name_Server"><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">imenski
strežnik</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></a> v omrežju nastavljen za določanje imen gostitelja
ustreznim naslovom IP. Če je bilo ime gostitelja dodeljeno in
nastavljeno v tiskalniku (na primer <b>tiskalnik1.marketing.com</b>),
lahko za identifikacijo tiskalnika določite ime gostitelja.<o:p></o:p></span></span></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Ime omrežja</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
<span class="GramE">Ime</span> omrežja je niz znakov iz črk in številk, ki razlikuje male
in velike črke in zagotavlja osnovni nadzor dostopa do
brezžičnega omrežja. Ime omrežja je znano tudi kot
&quot;SSID&quot; (service set identifier). <o:p></o:p></span></p>

<p><a name="SNMP_Community_Name"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Ime skupnosti SNMP</span><span style="mso-bookmark:
SNMP_Community_Name"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Nastavitev imena skupnosti SNMP je geslo, ki ga je treba vnesti,
ko se SNMP uporablja za spreminjanje nastavitev tiskalnika. Če
je bil izbrani tiskalnik (ali večfunkcijska naprava) zaščiten
z imenom skupnosti SNMP ali geslom Jetdirect, boste morali vnesti
ime skupnosti. Veljavna imena skupnosti so dolga do 255 znakov.<br>
<b>Opomba:</b> Sistem vas bo pozval le, če je bilo dodeljena
neprivzeta nastavitev imena skupnosti SNMP. Nastavitev imena
skupnosti SNMP lahko dodeli skrbnik omrežja z aplikacijoe za
upravljanje (npr. HP Web Jetadmin) ali drugih orodij.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Name_Server"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Imenski strežnik</span><span style="mso-bookmark:Name_Server"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Imenski strežnik je računalnik v omrežju, ki se uporablja za
preslikavo (ali razreševanje) naslovov IP imenom gostitelja
(imena računalnika ali tiskalniškega strežnika). Primera
imenskih strežnikov sta strežnik sistema domenskih imen (DNS)
in strežnik Windows Internet Name Service (WINS).<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Port_Name"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Ime vrat</span><span style="mso-bookmark:Port_Name"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
The Port Name dialog appears only in Windows NT and Windows 2000.
This dialog only appears if &quot;Use default port name&quot; is
not checked on the Set Network Communication Mode dialog, and if
IP communication mode is selected.Pogovorno okno Ime vrat se
pojavi le v sistemu Windows NT in Windows 2000. To pogovorno okno
se pojavi le, če v pogovornem oknu Nastavi način omrežne
komunikacije ni potrjena možnost &quot;Uporabi privzeto ime
vrat&quot; in če je izbran komunikacijski način IP.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Določite lahko ime omrežnih vrat, ki bodo ustvarjena za
tiskalnik, ki se namešča. Ime vrat se uporablja za
prepoznavanje vrat v lastnostih tiskalnika.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Veljavna imena vrat so dolga do 63 znakov in vsebujejo katere
koli znake. Ime vrat v vašem računalniku mora biti enolično.
Ime vrat se prikaže na zaslonu s povzetkom in na preskusni
strani.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Name"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Ime tiskalnika</span><span style="mso-bookmark:Printer_Name"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Vnesite ime tiskalnika in uporabite ustrezne <a
href="#Naming_Conventions,_Printer_Folder">dogovore o imenovanju
tiskalnika</a>. To ime bo uporabljeno za identifikacijo ikone
tiskalnika za ta tiskalnik v mapi Tiskalniki v vašem sistemu.
Če želite prikazati mapo Tiskalniki, na namizju Windows
kliknite <b>Start</b> , izberite <b>Nastavitve</b>in nato
kliknite <b>Tiskalniki</b>.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"> (Infrastruktura) brezžičnega omrežja<span class="GramE"></span></span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Brezžično omrežje sestavljajo naprave, ki se povezujejo z
uporabo centralizirane bazne postaje ali brezžične vstopne
točke (WAP) in uporabljajo komercialne ali javne storitve.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#FFFFCC">IPv4</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#FFFFCC"></b><br>
</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial; background:#FFFFCC;mso-bidi-font-weight:bold">IPv4</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;background:#FFFFCC"> je različica 4 internetnega protokola. Naslovi IPv4 so 32
bitni, navedeni v decimalni obliki s pikami, na
primer 192.168.100.250. Če veljavnega naslova IPv4 ne dodeli
omrežni strežnik, si tiskalniški strežnik Jetdirect sam
dodeli naslov na lokalni povezavi/samodejni naslov IP
(169.254.x.x) ali privzeti podedovani naslov (192.0.0.192),
odvisno od omrežja.</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></span></span></p>

<p><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="mso-bookmark:IPv6"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">IPv6</span></span></span><span style="mso-bookmark:IPv6"></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b><br>
</span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Arial">IPv6 je izboljšana različica internetnega protokola, ki bi
sčasoma lahko nadomestil IPv4, vendar lahko soobstaja z IPv4.
Naslovi IPv6 so 128 bitni in vrednosti so določene
v šestnajstiški obliki z dvopičji, na primer
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB. Tako lahko naslovi IPv6
nekaj časa prenesejo naraščanje števila naprav, ki se
priključujejo v omrežje. Za razliko od IPv4, se lahko
tiskalniškemu strežniku dodeli več naslovov IPv6. Medtem ko se
privzeti naslov na lokalni povezavi IPv6 dodeli samodejno, se
lahko dodelijo tudi naslovi IPv6 z usmerjevalnika, s strežnika
in ročno. </span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size:9.0pt"><o:p></o:p></span></span></p>
<span style="mso-bookmark:IP_hostname"></span>
<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="J"><span style="color:blue">J</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="K"><span style="color:blue">K</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Kabel USB</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
Univerzalno serijsko vodilo (USB) je običajni kabel za
neposredno povezavo.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Ključ WEP</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Ključ WEP ali &quot;ključ za šifriranje&quot; je niz
alfanumeričnih znakov ali šestnajstiških številk. Ko
ustvarite ključ WEP, si ga morate zapomniti ali ga shraniti na
varno mesto. Če ključ WEP izgubite, ga morda ne boste mogli
povrniti. Ključ WEP je dolg 64 ali 128 bitov. Prvih 24 bitov
ključa se določi samodejno. Pri ustvarjanju ključa WEP oseba,
ki ga ustvarja, določi preostale bite (40 bitov v primeru
64-bitnega ali 104 bite v primeru 128-bitnega ključa).<br>
Če želite ustvariti ključ WEP, vnesite naslednje, odvisno od
tega, ali je ključ WEP sestavljen iz alfanumeričnih znakov ali
iz šestnajstiških številk, in koliko bitov ima:<o:p></o:p></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" width="80%"
class="MsoNormalTable" style="width:80.0%;mso-cellspacing:1.5pt">
    <tr>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p
        align="center" class="MsoNormal"
        style="text-align:center"><b><u><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Vrsta<o:p></o:p></span></u></b></p>
        </td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p
        align="center" class="MsoNormal"
        style="text-align:center"><b><u><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Biti<o:p></o:p></span></u></b></p>
        </td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p
        align="center" class="MsoNormal"
        style="text-align:center"><b><u><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Vnesite niz ...<o:p></o:p></span></u></b></p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2" style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">alfanumerični
        znaki<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">64<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">pet
        alfanumeričnih znakov<o:p></o:p></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">128<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">trinajst
        alfanumeričnih znakov<o:p></o:p></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2" style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">šestnajstiške
        številke<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">64<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">deset
        šestnajstiških številk<o:p></o:p></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">128<o:p></o:p></span></td>
        <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">šestindvajset
        šestnajstiških številk<o:p></o:p></span></td>
    </tr>
</table>

<p><a name="Communication_Mode"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Komunikacijski način</span><span style="mso-bookmark:
Communication_Mode"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Komunikacijski način opisuje vrsto omrežja in protokol
(TCP/IP), ki se bodo uporabljali za tiskanje v tem tiskalniku.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="L"><span style="color:blue">L</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Local_Network"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Lokalno omrežje</span><span style="mso-bookmark:Local_Network"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
<span class="GramE">Lokalno</span> omrežje je omrežje, ki se ne širi zunaj
usmerjevalnikov ali <a href="#Gateway">prehodov</a>. Če sta
računalnik in tiskalnik (ali večfunkcijska naprava) povezana v
lokalno omrežje, sta povezana v isti segment omrežnega kabla.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="M"><span style="color:blue">M</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="N"><span style="color:blue">N</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="IP_hostname"></a><a name="IP_address"><span style="mso-bookmark:
IP_hostname"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Naslov IP</span></span><span style="mso-bookmark:IP_address"></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue"></b></a><br>
</span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size:
9.0pt;font-family:Arial">Naslov internetnega protokola. Naslov IP enolično identificira
vsako napravo v omrežju TCP/IP, običajno ga ureja skrbnik
omrežja. Novejši tiskalniški strežniki HP
Jetdirect podpirajo oba naslova IPv4 in IPv6. <br>
<span style="background:#FFFFCC">Ko je tiskalniški strežnik Jetdirect vklopljen, običajno
poskuša nastaviti veljaven naslov IP s tiskalniškega
strežnika. Če veljavnega naslova IP ni mogoče dodeliti, se
samodejno dodeli privzeti naslov. Če ima več naprav nastavljen
isti privzeti naslov, za identifikacijo prave naprave
preverite naslov strojne opreme LAN (MAC).</span></span></span><span style="mso-bookmark:IP_hostname"><span style="font-size:10.0pt;font-family:
&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></span></p>

<p><a name="Hardware_Address"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Naslov strojne opreme</span><span style="mso-bookmark:Hardware_Address"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Glej <a href="#Hardware,_MAC,_or_Station_Address">Naslov strojne
opreme LAN, naslov MAC ali naslov postaje<o:p></o:p></span></a></p>

<p><a name="Hardware,_MAC,_or_Station_Address"><b><span style="font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue">Naslov strojne
opreme LAN, naslov MAC ali naslov postaje</span><span style="mso-bookmark:&quot;Hardware\,_MAC\,_or_Station_Address&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
<span class="GramE">Naslov</span> <b>strojne opreme</b>, tudi naslov <b>MAC</b> ( Media
Access Control) ali naslov <b>postaje</b>, je naslov na ravni
povezave, ki enolično identificira vsako vozlišče ali napravo
v omrežju. Po določilih omrežnih standardov IEEE 802.3 je
sestavljen iz 12-mestne šestnajstiške številke (na primer
001083123ABC). Naslov strojne opreme dodeli prodajalec naprave.<br>
HP vsakemu tiskalniškemu strežniku HP Jetdirect dodeli
enoličen naslov strojne opreme. Naslov strojne opreme vašega
tiskalniškega strežnika HP Jetdirect lahko ugotovite tako, da
natisnete preskusne strani HP Jetdirect. Pri zunanjih
tiskalniških strežnikih HP Jetdirect je naslov tudi na
nalepki, pritrjeni na tiskalniškem strežniku.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="NDS"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:NDS"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>NDS</span></span><span style="mso-bookmark:NDS"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Imeniške storitve Novell.</span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"> NDS je relacijska zbirka podatkov, ki
logično organizira omrežna sredstva v obliki predmetov v
hierarhično drevesno zgradbo. Ob predvidevanju, da imate
ustrezne pravice, imate lahko dostop do teh omrežnih sredstev ne
glede na njihovo fizično mesto. NDS so bile zasnovane za
zamenjavo Novell bindery.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="O"><span style="color:blue">O</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="adhoc0"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Omrežje naprava z napravo (</span><span class="SpellE"><span style="mso-bookmark: adhoc0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>adhoc</span></span></span><span style="mso-bookmark:adhoc0"><span class="GramE"><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial;color:blue">)</span></span></span><span style="mso-bookmark: adhoc0"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Omrežje naprava z napravo je omrežje dveh ali več brezžičnih
naprav, ki se povezujejo brez uporabe centralizirane bazne
postaje ali brezžične vstopne točke (WAP).  <o:p></o:p></span></p>

<p><span class="GramE"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Omrežje vsak z vsakim</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Glej <a href="#adhoc">Omrežje naprava z napravo</a>.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="P"><span style="color:blue">P</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Subnet"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:Subnet"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>Podomrežje</span></span><span style="mso-bookmark:Subnet"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: Arial"></b><br>
Del omrežja, ki ima skupno komponento naslova.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"> V omrežjih
TCP/IP so podomrežja definirana kot vse naprave, ki imajo enako
predpono v naslovu IP. Vse naprave na primer z <span class="GramE">naslovi</span> IP, ki se
začnejo z 100.100.100., <span class="GramE">so</span> del istega podomrežja. Delitev
omrežja v podomrežja je koristna zaradi varnosti in
učinkovitosti. Omrežja IP so razdeljena z uporabo <a
href="#Subnet_Mask">podomrežnih mask</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Subnet_Mask"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Podomrežna maska</span><span style="mso-bookmark:Subnet_Mask"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Podomrežna maska je mehanizem, ki se uporablja za delitev
omrežja TCP/IP v podomrežja (če se uporablja <span class="SpellE">podomreženje</span>). <span class="SpellE">Podomreženje</span>omogoča
učinkovitejšo uporabo velikega omrežja. Oblika podomrežne
maske je podobna naslovu IP: <span class="SpellE">n.n.n.n</span>, kjer je n številka od 0 do
255. Če podomrežna maska ni bila dodeljena, se običajno
uporabi podomrežna maska, ki je dodeljena vašemu računalniku. <br>
Če se uporablja v naslovu IP, podomrežna maska določa del
naslova IP, ki se uporablja za identifikacijo
omrežja/podomrežja, in del, ki se uporablja za identifikacijo
posameznih vozlišč gostitelja. <o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Cold_reset"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Popolna ponastavitev</span></b></a><span style="mso-bookmark:Cold_reset"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
<span class="GramE">Pred</span> popolno ponastavitvijo je priporočljivo natisniti preskusno
stran za vaš tiskalnik in tiskalniški strežnik Jetdirect.<br>
<br>
Če želite ponastaviti zunanje tiskalniške strežnike
HP Jetdirect na tovarniško privzete nastavitve, izklopite
napajalni kabel in nato pritisnite gumb Test na tiskalniškem
strežniku, ko ponovno vklopite napajalni kabel. Počakajte, da
se tiskalniški strežnik ponovno inicializira.<br>
<br>
Če želite ponastaviti notranje tiskalniške strežnike
HP Jetdirect, izvedite popolno ponastavitev tiskalnika (ali
večfunkcijske naprave) in počakajte, da se tiskalniški
strežnik ponovno inicializira. (Pri večini modelov tiskalnikov
HP LaserJet pritisnite gumb Go na nadzorni plošči tiskalnika,
ko ga vklopite. Pri drugih tiskalnikih glejte priročnike za
tiskalnike.)<br>
<br>
POZOR: Pri ponastavitvi tiskalnika se lahko izbrišejo vse
nastavitve tiskalnika.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Gateway"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Prehod</span><span style="mso-bookmark:Gateway"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
<span class="GramE">Prehod</span> je usmerjevalnik ali računalnik, ki povezuje dve
različni omrežji (npr. različni komunikacijski protokoli,
oblikovanje podatkov, zgradbe ali arhitekture). Ko so omrežja
razdeljena v podomrežja, se prehodi pogosto uporabljajo za
osamitev enega podomrežja od drugega zaradi nadzora nad prometom
omrežja. <br>
V omrežju TCP/IP ima vsaka omrežna naprava pogosto nastavljen
naslov IP najbližjega prehoda. Če v omrežju ni prehodov, se
običajno uporabi naslov IP računalnika.<br>
Če želite več informacij, glejte <a
href="AddPntrsLgIPNtwks.htm">Dodajanje tiskalnikov v velika
omrežja IP</a>.<br>
Za brezžično omrežje glej <a href="#wap">Brezžična vstopna
točka (WAP)</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Preverjanje pristnosti</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Preverjanje pristnosti je varnostna strategija brezžičnega
omrežja. V omrežju, ki ima preverjanje pristnosti, naprave
uporabljajo ključ v skupni rabi kot geslo in komunicirajo le z
napravami, ki poznajo ključ. Za razliko od WEP se pri
preverjanju pristnosti podatki, poslani med brezžičnimi
napravami, ne šifrirajo. Vseeno se lahko preverjanje pristnosti
uporabi v povezavi z WEP. Ključi za preverjanje pristnosti in
ključi WEP so lahko identični.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="PING"><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:PING"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b></a><b>PING</span></span><span style="mso-bookmark:PING"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
Prestreznik internetnih paketov.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: Arial"> <st1:place w:st="on">PING</st1:place> je pripomoček za
ugotavljanje dostopnosti določenega naslova IP. Deluje tako, da
pošlje paket na določeni naslov in počaka na odgovor. <st1:place w:st="on">PING</st1:place> se
uporablja predvsem za odpravljanje težav z internetnimi
povezavami. Za osebne računalnike je na voljo veliko
brezplačnega in preskusnega programja pripomočkov <st1:place w:st="on">PING</st1:place>.<o:p></o:p></span></p>

<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list .5in"><b><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Arial">Ni
        v skupni rabi</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"></b>: To možnost izberite, če želite
        nastaviti ta računalnik za <a
        href="#Peer-to-Peer_Printing">tiskanje vsak z vsakim</a>,
        če <b>ne</b> želite, da bi imeli drugi uporabniki
        omrežja dostop do tiskalnika prek tega računalnika.<o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
     mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list .5in"><b><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Arial">Skupna
        raba kot<span class="GramE">:<span style="font-weight:normal">:</span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b> To možnost izberite, če želite
        nastaviti ta računalnik kot strežnik za <a
        href="#Client-Server_Printing">tiskanje odjemalec –
        strežnik</a>. Odjemalci v omrežju bodo lahko pošiljali
        tiskalne posle tiskalniku prek tega računalnika.<o:p></o:p></span></li>
</ul>

<p><a name="Default_Gateway"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Privzeti prehod</span><span style="mso-bookmark:Default_Gateway"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><b><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b>Glej <a href="#Gateway">Prehod</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="Q"><span style="color:blue">Q</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="R"><span style="color:blue">R</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="S"><span style="color:blue">S</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Pass_Phrase"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Skrivni stavek</span><span style="mso-bookmark:Pass_Phrase"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
<span class="GramE">Niz</span> znakov, ki se uporabljajo za ustvarjanje omrežja <span class="SpellE">Wi-Fi</span> z
zaščitenim dostopom (WPA).<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printer_Sharing"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;
color:blue">Skupna raba tiskalnika</span><span style="mso-bookmark:Printer_Sharing"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Skupna raba tiskalnika omogoča drugim uporabnikom v omrežju
tiskanje s tem tiskalnikom prek tega računalnika. Ta pripomoček
za namestitev podpira skupno rabo tiskalnika le v sistemih
Windows 2000 in Windows NT 4.0. Za skupno rabo mora biti v
sistemu omogočena storitev strežnika. Izbrati morate eno od
naslednjih možnosti: <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="T"><span style="color:blue">T</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Print_Server"></a><span class="GramE"><span style="mso-bookmark:Print_Server"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Tiskalniški strežnik</span></b></span><span style="mso-bookmark:Print_Server"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Arial"><br>
Glej <a href="#HP_JetDirect_print_server">Tiskalniški strežnik
HP Jetdirect</a>.</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p>

<p><a name="HP_JetDirect_print_server"><b><span style="font-size:9.0pt;
font-family:Arial;color:blue">Tiskalniški strežnik
HP Jetdirect</span></b></a><span style="mso-bookmark:HP_JetDirect_print_server"></span><span style="font-size:
9.0pt;font-family:Arial"><br>
Tiskalniški strežniki HP Jetdirect so Hewlett-Packardovi
omrežni dodatki , ki povezujejo tiskalnike neposredno v
omrežje. Neposredne omrežne povezave omogočajo prilagodljivost
mesta in najboljšo učinkovitost tiskalnika (ali večfunkcijske
naprave).<br>
Pri tiskalnikih HP, ki imajo vhodne/izhodne reže, se
uporabljajo kartice za <b>notranji</b> tiskalniški strežnik
HP Jetdirect. Nekateri <b>zunanji</b> tiskalniški strežniki
HP Jetdirect se lahko uporabljajo s skoraj vsakim tiskalnikom,
ki ima paralelna vrata, medtem ko se lahko drugi tiskalniški
strežniki HP Jetdirect uporabljajo s skoraj vsakim tiskalnikom
z vrati USB. Obe vrsti tiskalniških strežnikov podpirata vse
razširjene topologije in protokole omrežja.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Jetdirect_print_server"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Tiskalniški strežnik
Jetdirect</span><span style="mso-bookmark:
Jetdirect_print_server"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Glej <a href="#HP_JetDirect_print_server">Tiskalniški strežnik
HP Jetdirect</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Printing_an_HP_Jetdirect_configuration_("><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Tiskanje
preskusne strani HP Jetdirect</span></b></a><span style="mso-bookmark:&quot;Printing_an_HP_Jetdirect_configuration_\(&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
<span class="GramE">Če</span> želite natisniti preskusno stran HP Jetdirect, glejte za
navodila priročnik za namestitev strojne opreme HP Jetdirect
ali dokumentacijo tiskalnika. Pri zunanjih tiskalniških
strežnikih HP Jetdirect pritisnite in sprostite gumb Test na
tiskalniškem strežniku.<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Client-Server_Printing"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Tiskanje odjemalec –
strežnik</span></b></a><span style="mso-bookmark:
Client-Server_Printing"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
Odjemalski računalniki pošljejo tiskalni posel dodeljenim
strežniškim računalnikom, ki nadzorujejo uporabo vsakega
tiskalnika (ali večfunkcijske naprave).<o:p></o:p></span></p>

<p><a name="Factory_default_settings,_HP_Jetdirect"><b><span style="font-size:
9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Tovarniške
privzete nastavitve, HP Jetdirect</span><span style="mso-bookmark:&quot;Factory_default_settings\,_HP_Jetdirect&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b></a><br>
Glej <a href="#Cold_reset">Popolna ponastavitev</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="U"><span style="color:blue">U</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span class="GramE"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">Usmerjevalnik</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><br>
Za brezžično omrežje glej</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"> <a href="#wap">Brezžična vstopna
točka (WAP)</a>.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="V"><span style="color:blue">V</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="W"><span style="color:blue">W</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">WEP</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"></b><br>
<span class="GramE">Izvirni</span> varnostni standard, ki se uporablja v omrežjih <span class="SpellE">Wi-Fi</span> za
šifriranje prometa brezžičnega omrežja.  WEP zagotavlja
varnost s šifriranjem podatkov, ki se pošiljajo prek radijskih
valov iz ene brezžične naprave v drugo brezžično napravo,
tako da postanejo prisluškovalcem nerazumljivi. Samo naprave, ki
imajo enake nastavitve WEP kot tiskalnik, bodo lahko komunicirale
s tiskalnikom.<o:p></o:p></span></p>

<p><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue">WPA-Personal (<span class="SpellE">Wi-Fi</span> Protected Access<span class="GramE">)</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:blue"></b><br>
</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Izboljšan varnostni standard za omrežja <span class="SpellE">Wi-Fi</span>, ki zagotavlja
zanesljivo zaščito podatkov in omrežni nadzor dostopa.  <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="X"><span style="color:blue">X</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="Y"><span style="color:blue">Y</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>

<h2><span style="font-family:Arial">-<a name="Z"><span style="color:blue">Z</span></a>-<o:p></o:p></span></h2>

<p><a name="Support_Requirements"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:
Arial;color:blue">Zahteve za podporo</span></b></a><span style="mso-bookmark:
Support_Requirements"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p>

<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">Sistem:
<o:p></o:p></span>    </li>
    <li><ul type="circle">
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Operacijski
                sistem: sistemi Windows 95/98, Windows Me,
                Windows NT 4.0, Windows 2000 ali Windows XP<br>
                Za omrežja Microsoft: delovati morajo
                Microsoftov protokol IP in odjemalske storitve.<o:p></o:p></span></li>
        </ul>
    </li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">Video
        zaslon <o:p></o:p></span></li>
    <li><ul type="circle">
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Ločljivost
                zaslona: najmanj (640 x 480) VGA<o:p></o:p></span></li>
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Barve:
                najmanj 256<o:p></o:p></span></li>
        </ul>
    </li>
</ul>

<p class="MsoNormal"
style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:.5in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Opomba:
Med iskanjem tiskalnika lahko pride do bistvenih razlik v
delovanju, odvisno od hitrosti sistema in velikosti omrežja.<o:p></o:p></span></p>

<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">Tiskalniki
<o:p></o:p></span>    </li>
    <li><ul type="circle">
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Tiskalniki
                morajo biti povezani v omrežje prek podprtega <a
                href="#HP_JetDirect_print_server">tiskalniškega
                strežnika HP Jetdirect</a>. Če želite seznam
                trenutno podprtih tiskalniških strežnikov
                HP Jetdirect in rešitev, obiščite spletno
                mesto HP <span class="GramE">( </span><a href="http://www.hp.com/go/support">http://www.hp.com/go/support</a>).<o:p></o:p></span></li>
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">The
                installation utility may be used with both HP and
                non-HP printers as long as the printer drivers
                are compatible with the Port Monitor software
                used by this utility and support the Microsoft
                printer installation file format
                (.INF).Pripomoček za namestitev se lahko
                uporablja s tiskalniki HP in tiskalniki drugih
                proizvajalcev, samo če so gonilniki za tiskalnik
                združljivi s programsko opremo Port Monitor, ki
                jo uporablja ta pripomoček, in podpirajo obliko
                datoteke za namestitev tiskalnika Microsoft
                (.INF). <o:p></o:p></span></li>
        </ul>
    </li>
    <li class="MsoNormal"
    style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
mso-list:l1 level1 lfo4;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:9.0pt;
     font-family:Arial">Skupna
        raba <o:p></o:p></span></li>
    <li><ul type="circle">
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Ta
                čarovnik podpira skupno rabo tiskalnika le v
                sistemih Windows XP, Windows NT 4.0 ali Windows
                2000.<o:p></o:p></span></li>
            <li class="MsoNormal"
            style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;mso-list:l1 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial">Za
                skupno rabo mora biti v sistemu omogočena
                strežniška storitev.<o:p></o:p></span></li>
        </ul>
    </li>
</ul>

<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial"><a href="#Top_of_document">Na vrh dokumenta<o:p></o:p></span></a></p>
</body>
</html>
