打印纸处理

# 调整纸厚调节杆

根据正在使用的打印纸厚度调整纸厚调节杆，您可以得到较好的打印质量。

纸厚调节杆所设置的数字越大，压纸卷筒与打印头之间的距离就越宽。 如果打印输出显得模糊或字符好像被遗漏或丢失，那么此时设置的值可能太大。 相反，如果此设置值太小，打印输出可能会出现污点，可能引起进纸不正确，或色带损坏。

下表根据使用的打印纸类型，提供了选择相应纸厚调节杆位置的指导。

打印纸类型 | 纸厚调节杆位置
普通打印纸
| 单页纸 连续纸 | -1, 0, 1, 2 0
多联表格纸（无碳）
| 2层（原件+1份拷贝） 3层（原件+2份拷贝） 4层（原件+3份拷贝） 5层（原件+4份拷贝） 6层（原件+5份拷贝） 7层（原件+6份拷贝） | 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 3, 4, 5, 6 4, 5, 6, 7
标签 |  | 1
卡片 |  | 2

[回到顶部]

上一节 | 下一节