产品信息

# 打印机规格

> 机械部分
> 电子部分
> 电气部分
> 环境
> 打印纸
> 推荐的可打印区域

## 机械部分

打印方式： | 24针点阵打印
打印速度： | 汉字超高速草图 | 在5 cpi下130 cps 在6 cpi下156 cps 在6.7 cpi下173 cps 在 7.5 cpi下195 cps
| 汉字高速 | 在5 cpi下86 cps 在6 cpi下104 cps 在6.7 cpi下115 cps 在 7.5 cpi下130 cps
| 汉字普通 | 在5 cpi下43 cps 在6 cpi下52 cps 在6.7 cpi下57 cps 在 7.5 cpi下65 cps
| 字符超高速 | 在10 cpi下347 cps 在12 cpi下416 cps
字符高速 | 在10 cpi下260 cps (在15 cpi下最大为390 cps）
字符普通 | 在10 cpi下 86 cps
打印方向： | 双向逻辑查找文本和图形打印。 使用软件命令选择单向文本或图形打印。
行间距： | 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程
可打印列数： | 80列（在10 cpi下）
分辨率： | 最大360 x 180 dpi（信函质量模式）
进纸方式： | 摩擦进纸（前部进纸口）) 推动式拖纸器进纸（后部进纸口）
进纸速度： | 推动式拖纸器进纸 | 3.61英寸/秒
摩擦进纸 | 5.32英寸/秒
间隔 | 在1/6英寸行间距下53毫秒/行(推动式拖纸器进纸) 在1/6英寸行间距下37毫秒/行(摩擦进纸)
尺寸和重量（包括导纸器）： | 高 宽 厚 重量 | 185 毫米 (7.3 英寸) 386 毫米 (15.2 英寸) 306 毫米 (12.0 英寸) 大约 3.8 公斤 (8.4 磅)
色带： | 黑色色带架 | S015290
黑色色带芯 | S010058
色带寿命(色带架) | 大约400万字符 （10cpi下在信函质量模式中48点/字符）
| 色带寿命(色带芯) | 大约200万字符 （10cpi下在信函质量模式中48点/字符）
噪音： | 大约56分贝(A)（ISO 7779模式）

| 注释：

纸厚调节杆位置或过热的打印头会影响打印速度。

[回到顶部]

## 电子部分

接口： | 一个标准的双向8比特并行接口（支持带IEEE1284轻咬模式）和一个USB2.0（全速）接口
缓冲区： | 128 KB
内置字体： | 位图字体 |
宋体 | 24x24
字符表： | ASCII Italic table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), PC 858 (Multilingual Euro) 汉字 GB18030 (21887 字符)
字符集： | 14种国际字符集和一种法定字符集： USA, France, Germany, UK, Denmark 1, Sweden, Italy, Spain 1, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America, Korea, Legal

[回到顶部]

## 电气部分

额定输入电压 | 220V
输入电压范围 | 198V ～ 242V
额定输入频率 | 50 Hz
输入频率范围 | 49Hz ～ 51Hz
额定电流 | 0.38 A (最大1.00A)
耗电量 | 正常工作状态消耗功率 | < 40 W
待机状态消耗功率 | < 6 W

| 注释：

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。 请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。

[回到顶部]

## 环境

| 温度 | 湿度 （无结露）
运行（普通纸） | 5～35℃ | 40～80% RH
操作（再生纸、标签或卡片） | 15～25℃ | 40～60% RH
存储 | -40～55℃ | < 93%

[回到顶部]

## 打印纸

| 注释：

只能在下面描述的正常温度和湿度下使用再生纸和标签。

温度 | 15～25℃
湿度 | 40～60% RH

不要装入卷曲、折叠或褶皱的打印纸。

### 单页纸

参见多联表格可获得有关单页多联表格规格的详细信息。

宽 | 70～257毫米（2.8～10.1英寸）
长 | 70～364 毫米(2.8～14.3 英寸)
厚度 |
单页纸 多联表格 | 0.052 ～ 0.24 毫米 (0.0020 ～ 0.0094 英寸) 0.12 ～ 0.53 毫米 (0.0047 ～ 0.021 英寸)
重量 |
单页纸 多联表格 | 45～209克/平方米（12～56 磅） 40～64克/平方米（11～15 磅）
质量 |
单页纸 | 普通纸和再生纸
多联表格 | 有碳或无碳多联表格的顶部或表格边缘线胶连接。 多联表格纸是使用压凸起方法连接或点胶连接。
份数 | 1份原件6份拷贝

| * 当使用3英寸或宽度小于9英寸且通过压凸起（多联表格使用压凸起方法连接）方法连接的多联表格时，在默认设置模式中将压凸起连接的多联表格设置为开。

### 卡片

宽 | 105～148 毫米（4.13 ～5.9 英寸）
长 | 105 ～ 148 毫米 (4.13 ～ 5.9 英寸)
厚度 | 0.22 毫米 (0.0087 英寸)
重量 | 192 克/平方米(51 磅)

### 连续纸

参见多联表格可获得有关连续多联表格规格的详细信息。

- 链齿孔必须是圆形或锯齿状圆。

- 纸孔必须整洁切割。

- 在页缝之间，水平和垂直页缝必须没有交叉。

- 在页缝处切割/未切割的长度比例应该在3∶1和5∶1之间。并且页面之间的页缝应该始终没有延长到打印纸的边缘。

> 1. 切割区域
> 2. 未切割区域
> 3. 打印纸边缘的未切割部分

- 如果使用页面长度小于101.6毫米的连续纸（下列插图A所示），确保折叠面的长度（B）大于101.6毫米（4.0英寸）。

宽 | 76.2 ～ 254.0 毫米 (3.0 ～ 10.0 英寸)*
长度/页面 | 101.6 ～ 558.8 毫米 (4.0 ～ 22.0 英寸)
份数 | 1份原件+6份拷贝
总厚度 | 0.052 ～ 0.14 毫米 (0.0020 ～ 0.0055 英寸)
重量 |
单页纸 | 45～129克/平方米（12.1～34.3磅）
多联表格 | 40～64克/平方米（11～17 磅）
质量 |
单页纸 | 普通纸、再生纸，无碳纸和有碳纸
多联表格 | 多联表格是通过压凸起方法连接或沿左右边缘的点胶连接在一起**

| *在小于4英寸宽的薄纸上表格的页顶位置可能降低。

| ** 当使用3英寸或宽度小于9英寸且通过压凸起（多联表格使用压凸起方法连接）方法连接的多联表格时，在默认设置模式中将压凸起连接的多联表格设置为开。

### 多联表格

多联表格纸的尺寸规格与单页纸和连续纸的相同。 有关详细信息参见单页纸 和卡片 。

- 连续多联表格纸的拷贝页应通过压凸起方法连接或点胶沿左右边缘连接在一起。 为了得到较好的打印质量，使用带有点胶连接的多联表格纸。

点胶连接 | 压凸起方法连接 | 两边点胶和压凸起连接

> 1. 1英寸或更少
> 2. 3英寸或更少
> 3. 打印面
> 4. 1 英寸或更少
> 5. 3 英寸或更少

|  | 注释：

当使用3英寸宽度小于9英寸且通过凸压起方法（多联表格通过凸压起连接）连接的联表格时，在默认设置模式中将带有凸压起连接的多联表格设置为开。

|  | 注意：

不要使用金属钉书钉或条形胶连接的连续多联表格。

> 1. 凸压起连接
> 2. 金属钉书钉装订

- 折叠部分的延伸厚度应为1毫米或更少。

> * 1毫米或更少

- 装订区域应该平整且无褶皱。

- 链齿孔必须是圆形或锯齿状圆。

- 所有表格纸中的链齿孔应该相应的对齐。

- 装订区域应该在推荐的可打印区域以外。 有关详细信息参见推荐的可打印区域。

### 标签（单页）

- 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。

- 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。

| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27 毫米 180 度 24 小时 40 ℃ 30%

> 1. 标签
> 2. 27 毫米

- 总是使用完全覆盖衬纸标签，确保围绕标签边缘是没有完全切开的切割线。

> 1. 衬纸
> 2. 标签
> 3. 每侧的一些未切割区域
> 4. 标签

衬纸 |
宽 长 | 100 ～ 210 毫米 (3.9 ～ 8.3 英寸) 100 ～ 297 毫米 (3.9 ～ 11.7 英寸)
标签 |
宽 高度 重量 | 63.5毫米（2.5英寸），最小 23.8 毫米 (0.94 英寸), 最小 64 克/平方米 (17 磅)
厚度 |
衬纸 总厚度 | 0.07 ～ 0.09 毫米 (0.0028 ～ 0.0035 英寸) 0.145 ～ 0.190 毫米 (0.0057 ～ 0.0075 英寸)
质量 | 普通纸或与衬纸同质量的标签

### 标签(连续纸):

- 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。

- 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。

| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27 毫米 180 度 24 小时 40 ℃ 30%

> 1. 标签
> 2. 27 毫米

- 当使用衬纸被完全覆盖的标签时，确保围绕标签边缘是没有完全切开的切割线。

> 1. 衬纸
> 2. 标签
> 3. 每侧的一些未切割区域
> 4. 标签

- 当使用没有被完全覆盖衬纸的标签时，请参见下面插图，进行手动设置。

> 1. 标签
> 2. 衬纸
> 3. 圆角半径大于2.5毫米
> 4. 标签

衬纸 |
宽 长度/页面 | 101.6 ～ 254 毫米 (4 ～ 10 英寸) 101.6 ～ 558.8 毫米(4 ～ 22 英寸)
标签 |
宽 高度 圆角半径 重量 | 63.5毫米（2.5英寸），最小 23.8 毫米 (0.94 英寸), 最小 2.5 毫米 (0.1 英寸), 最小 64 克/平方米 (17 磅)
厚度 |
衬纸 总厚度 | 0.07 ～ 0.09 毫米 (0.0028 ～ 0.0035 英寸) 0.145 ～ 0.190 毫米 (0.0057 ～ 0.0075 英寸)
质量 | 普通纸或与连续衬纸同质量的标签

[回到顶部]

## 推荐的可打印区域

| 注释:

为获得较佳的打印效果，应在推荐的可打印区域之内打印，在此区域外之外打印机可能不打印。

### 单页纸（包括单页多联表格纸）

| A | 4.2 毫米(0.17 英寸)或更多
B | 最小左和右边距各为3.0毫米（0.12英寸）。
最大的可打印宽度为203.2 毫米 (8.0 英寸）。 对于宽度大于209.2毫米（8.24英寸）的单页纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。

> *推荐的可打印区域

### 连续纸（包含连续多连表格纸）

| A | 最小顶部和底部页边距（页缝上面和下面）为4.2毫米（0.165英寸）。
B | 最小左部和右部页边距为13毫米（0.512英寸）。 最大可打印宽度为203.2 毫米 (8.0 英寸)。 对于宽度大于241.3 毫米 (9.5英寸)的打印纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。

> *推荐的可打印区域

### 标签（单页）

| A | 23 毫米(0.9055 英寸)或更多
B | 18 毫米(0.7087 英寸)或更多
C | 3 毫米(0.118 英寸)或更多

### 标签(连续纸):

| A | 6.35 毫米(0.25 英寸)或更多
B | 1.2 毫米(0.0472 英寸)或更多
C | 3 毫米(0.118 英寸)或更多

[回到顶部]

上一节 | 下一节