故障排除

# 显示屏错误提示

您可以通过控制面板上的LCD显示屏上的显示找出许多常见的打印机问题。 如果您的打印机停止工作，并且打印机发出鸣叫，那么请使用下表判断并解决问题。 如果使用下表不能解决问题的话，请参见问题和解决方法。

显示屏错误提示 | 蜂鸣图案 | 问题 解决方案
|  | 当过纸控纸杆位于拖纸器进纸位置时打印纸从前部装入。
取出打印纸并设置过纸控制杆到单页纸位置。
|  | 在选定的纸张来源中无打印纸。
在选定的打印纸来源中装入打印纸。缺纸指示灯和暂停指示灯熄灭并且打印机将继续打印。
|  | 打印纸装入不正确。 (仅单页纸）
取出打印纸并重新正确装入。 请参见装入连续纸或装入单页纸或装入专用纸可获得有关进纸的指导。
|  | 连续纸没有完全退出。
撕下打印纸，并按下进纸/退纸按键可退出打印纸。
|  | 单页纸没有完全退出。
按下进纸/退纸按键退出单页纸。
|  | 过纸控制杆设置到错误位置。
设置过纸控制杆到您想使用的打印纸来源位置。 如果当前在进纸路径中是其他的打印纸来源，按下进纸/退纸按键退出打印纸，然后移动过纸控制杆到合适的位置。
|  | 出现未知打印机错误。
关闭打印机并等待几分钟，然后重新打开打印机。 如果还出现错误，请与Pd-730授权服务中心联系。
|  | 打印头过热。
等待几分钟，在打印头冷却后打印机将自动继续打印。

| =连续短的嘟嘟声（三声）， =连续长的嘟嘟声（五声） ， =无声。

[回到顶部]

下一节