打印纸处理

# 装入单页纸

打印机可以在70毫米至257毫米（2.8英寸至10.1英寸）宽的单页纸上打印。 有关单页纸规格的详细信息参见单页纸。

| 注释：

如果您装入长纸（例如legal尺寸的打印纸），请在打印机后部留出足够空间以防进纸受阻。

按照以下步骤从导纸器装入单页纸。

| 确保导纸器和色带架按《操作说明》中的描述安装。 然后关闭位于打印机后部的拖纸器链齿盖，并按下链齿锁定杆使链齿锁定到位。

|  | 注释：

在打开打印机之前，安装色带架。 否则可能发生夹纸。

| 打开打印机。

| 确保过纸控制杆设置到单页进纸器位置。

| 滑动导轨到导轨标记处。

> *导轨标记

| 沿着导轨插入打印纸直到打印纸遇到阻力。插入打印纸时，确保打印纸可打印面朝上，页顶朝前。

几秒钟后，打印机自动进纸到装入位置。 打印机准备就绪可以开始打印。

| 注释：

如果进纸滚筒转动但打印机不进纸，取出打印纸，然后再次尽可能深的将其插入打印机。

如果进纸之前想适当调整其的位置，需要在默认模式中增加手动进纸等待时间。 有关详细信息，参见更改默认设置。

如果在装纸后需要调整其的位置，请参见调整页顶位置并按指导进行操作。

在按下进纸/退出按键后，在打印纸没有完全退出时，不要拉出打印纸。 否则可能会产生夹纸或打印机故障，页顶位置设置可能失调。

打印完一页后，打印机会将打印纸退到导纸器上并且LCD显示“缺纸”。 如果打印多页文档，取出打印完的页并把一张新的页插入导纸器。 打印机将自动进纸并继续打印。

| 注释：

如果打印机没有退出打印页，按下进纸/退纸按键。

[回到顶部]

上一节 | 下一节