故障排除

# 校准打印输出中的垂直线

如果您发现打印输出中的垂直线不能准确对齐，您可以使用打印机的双向调整模式解决这一问题。

双向调整期间，打印机可以打印四页校准图案：信函质量L、信函质量H、草图和超级草图。 从每页选择最佳校准图案以对齐垂直线。

按照下列步骤进行双向调整。

| 注释：

要打印所有校准图案，您需要4张A4尺寸的单页纸或10英尺（建议）的连续纸。 （请参见装入连续纸或装入单页纸可获得进纸的有关指导。）

如果使用单页纸，确认每次在打印机退出一张打印页时装入一张新的打印纸。 否则，您不能进行下一步骤。

| 注意：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。

| 同时长按住“暂停”键和“进纸/退纸”键3秒，打印机进入双向调整模式，界面入下图。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图]

| 按“换行/换页”键或“进纸/退纸”键进行双向调整模式的功能选择，界面如下。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图] | [显示屏示意图] | [显示屏示意图] | [显示屏示意图]

| 选中需要调整的功能后，按“暂停”键进入调整状态，其界面入下图。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图]

| 设置好相应的参数后按“暂停”键确定，并退出相应设置项，界面如下。

[按键操作示意图] | [显示屏示意]

| 设置好相应的参数后，按“换行/换页”键或“进纸/退纸”键选择“打印校准图案”界面，然后按“暂停”键确定，之后再按“换行/换页”键或“进纸/退纸”键选择第二步所选择的双向调整模式功能的序号，如 1 代表信函质量L，再按“暂停”键确定， 此时打印机便会打印相应校准图案。

[按键操作示意图] | [按键操作示意图] | [按键操作示意图]

| 打印完毕后，放入打印纸，同时长按住“暂停”键和“进纸/退纸”键3秒就可以退出“双向调整”模式。

[按键操作示意图]

| 注释：

必须退出当前的“双向调整模式”，进入“工作模式”才能开始打印！

[回到顶部]

上一节 | 下一节