打印纸处理

# 选择打印纸来源

> 打印纸来源和打印纸类型
> 设置过纸控制杆

此打印机可在单页纸、连续纸、多联表格、卡片和标签上打印。

| 注意：

不要使用折叠、褶皱、卷曲、撕破、污损或压印的打印纸。 使用符合打印纸规格的新的、干净打印纸。 详细信息，请参见打印纸。

下面插图描述此打印机可使用的打印纸的具备条件及不可使用的打印纸的情况。 确保使用此打印机可接受的打印纸。

可接受

| A： 折叠

| B： 卷曲

| * 5毫米或更少

不能接受

| A： 撕破

| B： 卷曲

| C： 折皱

| D: 折叠

此打印机对不同的打印纸类型对应两种打印纸来源: 导纸器和拖纸器。 根据您正在使用的打印纸类型选择不同的打印纸来源。 通过设置过纸控制杆您可选择打印纸来源。 有关详细信息，参见打印机部件。

## 打印纸来源和打印纸类型

基本上有两种打印纸类型和两种打印纸来源。 下表显示打印纸来源和打印纸类型之间的关系，以及打印纸进纸和退纸方向之间的关系。

| 进纸路径 | 打印纸来源选择
连续纸* | 拖纸器 | 拖纸器
单页纸** | 导纸器 | 手动进纸

| * 连续纸包括标签和多联表格。

| ** 单页纸包括标签，单页多联表格纸和卡片。

[回到顶部]

## 设置过纸控制杆

设置过纸控制杆可选择您想使用打印机的进纸方式。 过纸控制杆有二个设置位置： 拖纸器进纸和单页进纸器进纸, 见下面图示。

| 单页纸进纸位置可使用导纸器。
| 拖纸器进纸位置可使用拖纸器。

[回到顶部]

下一节