选件和耗材

# 色带架

> 使用优质色带架
> 更换色带架

## 使用优质色带架

当打印输出的颜色变浅时，您需要更换色带架。请使用优质色带架，它们可保证打印机正确的操作及延长打印头及其它部件的寿命。因使用劣质色带架可能会造成机器故障、损伤。

您的打印机可使用下面色带架：

S015290

[回到顶部]

## 更换色带架

按照以下步骤更换色带架：

| 打开打印机电源使打印头移至更换位置。

| 关闭打印机并立即拔下电源插头。

| 抠着打印机盖中间的抠手打开打印机盖并将其拉至下面。

|  | 警告：

如果打印机刚刚使用过，打印头可能很烫，在更换色带盒之前，请先让它冷却几分钟。

| 然后打开压纸杆。

|  | 注释：

如果打开压纸杆有困难，是因为打印头的位置不合适，合上打印机盖。 然后打开打印机电源，让打印头自动移至正确的位置。 然后再次关闭打印机电源。

|  | 注意：

在进行下面步骤之前要关闭打印机电源。 在打印机电源打开时执行下面步骤可能会损坏打印机。

不要用手将打印头移至一边。

| 拿住色带导轨并拉动它直到它脱离打印头。

| 拿住色带架的两边，并将其从打印机中取出。

| 从包装中取出色带架。

| 拿着色带导轨的两边，并拉动它直到它离开带色架。

|  | 注意：

不要撕下色带导轨上的清洁胶片。 否则可能会引起夹纸或打印机故障。

| 转动色带张紧旋钮使色带绷紧。

| 按下图将拿着色带架并将其插入到打印机中，然后按下色带架的两边以使塑料挂钩插入到打印机上的槽中。

| 滑动色带进入打印头并与打印头的凹槽对齐。 推动色带的中心导轨直到其锁定到位。

|  | 注释：

当您滑动色带导轨进入打印头时，确保色带没有扭曲。

| 转动色带张紧旋钮，使褶皱不平的色带绷紧，以保证色带能够自由移动。

| 关闭压纸杆并合上打印机盖。

[回到顶部]