控制面板

# 关于打印机的默认设置

> 了解默认设置
> 更改默认设置

默认设置控制打印机的许多功能。 虽然您通常可以通过软件或打印机驱动程序设置这些功能，但有时或许您需要使用默认设置模式通过从打印机的控制面板上更改默认设置。

有关在默认设置模式中更改设置的详细描述，请参见了解默认设置。有关更改设置的指导，请参见更改默认设置。

## 了解默认设置

本节描述在默认设置模式中的设置和可用选项。这些设置显示在下表中并在表的下面对这些设置进行了详细的解释。

要访问和更改设置，参见更改默认设置。

### 默认设置模式

设置 | 设置/值*1
拖纸器页长 | 以英寸表示长度： 3, 3.5, 11/3, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
跳过页缝 | 关，开
自动切纸 | 关，开
自动换行 | 关，开
打印方向 | 双向,单向，自动
忽视打印方向 命令 | 关，开
斜线0 | 0, （有斜线的0字符）
汉字打印速度 | 常规,高速,超高速
I/F（接口）模式 | 自动，并行接口，USB
自动I/F（接口）等待时间 | 10秒，30秒
汉字模式 | 关,开
汉字间距 | 6.7 cpi, 5 cpi, 6 cpi, 7.5 cpi
高速草图 | 关，开
英语字符间距 | 1 0 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi,按比例
字符表 | 标准模式： italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
国际字符集斜体表 | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain
手动进纸等待时间 | 0.5秒，1秒，1.5秒，2秒
蜂鸣器 | 关,开

| *1 带有粗体的设置表示出厂默认设置。

#### 拖纸器页长

用此设置可以设定拖纸器中装入的连续纸的页长（用英寸表示）。

#### 跳过页缝

只有选择连续纸作为打印纸来源时此功能才有效。 当您打开这一功能时，打印机在前一页的最后一个可打印行和后一页的第一个可打印行之间提供一个1英寸（25.4毫米）的页边距。 由于大多数的应用程序页边距设置会覆盖控制板中的页边距设置，所以您应该只在应用程序中无法设置顶部和底部页边距时使用这一设置。

#### 自动切纸

当自动切纸打开并且您正在使用拖纸器在连续纸上打印时，打印机自动将打印纸的页缝进到切纸位置，在这一位置您可以很方便地撕下打印好的页面。 当打印机再次接收数据时，打印机自动将尚未使用的打印纸移回页顶位置并开始打印，这样两个打印任务之间就不会浪费纸张了。 当使用连续纸时，设置为自动切纸功能是较好的选择。

#### 自动换行

当自动换行打开时，打印机每接收到一个回车（CR）代码都带有一个换行（LF）代码。

#### 打印方向

您可以选择自动打印方向(自动)、双向打印（Bi-D）或单向打印（Uni-D）。 通常双向打印速度较快，而单向打印可提供精确的垂直对齐，对打印图形很有用。

当选择自动，打印机分析数据，并对需要垂直打印对齐的数据进行单向打印。

#### 忽略打印方向命令

打开或关闭Esc U命令功能。
如果设置为关，根据设置的打印方向(双向, 单向或自动）将执行合适的Esc U命令。 如果设置为开，Esc U命令将忽略打印方向设置。

ESC %U和ESC %B是OKI模式的命令。如果设置为开，打印方向设置将被忽略。

#### 斜线0

选择带斜线的0字符（）（此功能打开）或无斜线的0字符（0）（此功能关闭）。 带斜线使得您容易地区别大写字母“O”和0。

#### 汉字打印速度

此设置可让您设置汉字的打印速度。

#### I/F（接口）模式

此打印机内置有并行接口和USB接口。 您可以选择自动（AUTO）、并行或USB作为接口模式。 当选择自动时，打印机会根据您当前电脑选择的接口类型自动选择当前接口作为接收数据接口，并使用此接口直到打印任务结束。 自动设置允许您在多台计算机中共享此打印机而无须更改接口模式。

如果仅有一台计算机与打印机连接，根据计算机使用的接口不同，可以选择并行或USB。

| 注释：

当改变了接口模式时，要重启打印机才能使其生效。

#### 自动I/F（接口）等待时间

当打印机处于自动接口模式并且在设置指定的时间内没有从当前指定的接口中接收到数据时，它将确定哪个接口正在接收数据并切换到此接口。 您可以指定自动等待时间为10秒或30秒。

#### 汉字模式

汉字模式开/关切换。

#### 汉字间距

您可从四种间距设置中选择。

#### 高速草图

当高速草图打开时，打印机的打印速度在10 cpi（每英寸字符数）下可以达到347 cps（每秒字符数）或在12cpi下达到416cps。 当设置为关时，打印机在10cpi下以260cps或在12cpi下以312cps打印。

#### 英语字符间距

您可选择的字符间距为： 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi 或按比例。

#### 字符表

您可以从7种标准字符表中选择。 有关详细信息参见默认设置。

#### 国际字符集斜体表

您可以从几种国际字符集之中选择斜体字符表。 根据国家或语言不同，每一种字符集包含有8种字符，所以您可以自定义斜体字符表以适应您的打印需要。

#### 手动进纸等待时间

这一设置允许您设定打印纸插入导纸器到打印纸进纸之间的等待时间。 如果进纸之前要适当调整它的位置，您需要增加等待时间。

#### 蜂鸣器（嘟嘟声）

当出现错误时打印机将发出嘟嘟声。 有关打印机错误的详细信息请参见使用错误指示灯。 如果出现错误时不想打印机发出嘟嘟声，则关闭此设置。

[回到顶部]

## 更改默认设置

请按照以下步骤进入默认设置模式并更改打印机默认设置：

| 注释：

如果使用单页纸，当每次打印机退出一张打印好的纸到出纸器上时您需要装入一张新的打印纸。

| 确认打印机已打开且已装入打印纸。

| 同时按着"换页/换行"和"进纸/退纸"按键，直到打印机发出嘟嘟声，此时打印机显示屏进入菜单设置界面，如下图所示。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图]

| 此时通过按下"换行/换页" 或"进纸/退纸"按键进行项目选择，当选中要修改的设置项时，按下“暂停”键进入当前设置的子选项，显示如下图所示。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图] | [显示屏示意图]

| 此时通过按下 "换行/换页" 或"进纸/退纸"按键,打印机显示屏显示当前设置项的设置值。

[按键操作示意图] | [显示屏示意图]

| 通过按下设置“暂停”按键可更改此值并打印此值， 重复第4至5步。 使用相同的方法可更改其它项目。

[按键操作示意图]

| 当完成设置时，同时按下菜单"换页/换行"和"进纸/退纸"按键直到打印机发出嘟嘟声。 打印机退出默认设置模式。 您所更改的所有设置一直有效直到您再次将其更改。

[按键操作示意图]

| 注释：

如果打印机在没有退出默认设置模式时关闭，您所进行的任何更改将会丢失。

[回到顶部]

上一节