产品信息

# 安全指导

> 警告、注意和注释
> 热部件警告符号
> 重要的安全指导

根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及陕西泰和中兴电子设备有限公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经陕西泰和中兴电子设备有限公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将实施有偿维修服务。本产品部分位置贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保护本产品的专用“保修标贴”，否则陕西泰和中兴电子设备有限公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供免费维修。

## 警告、注意和注释

| 警告必须小心执行以免伤害人体。

| 注意必须认真遵守以免损坏设备。

| 注释包含重要的信息和此产品操作的有用提示。 |

[回到顶部]

## 热部件警告符号

| 此符号出现在打印头和其他部件以表明这些部件可能很烫。 切勿在刚用完打印机后触摸这些部件。 让其冷却几分钟之后才可以触摸。

[回到顶部]

## 重要安全指导

请在使用打印机前阅读下述安全指导。此外，请遵守打印机上标注的所有警告和提示。

| 注意 确保交流电源线符合当地的安全标准。

- 请勿将打印机放在不稳定的表面上或靠近辐射或热源的地方。

- 将打印机放在平整的表面上。 如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。

- 将打印机放置在靠近墙壁插座的地方，使插头方便拔下。

- 不要堵塞或盖住槽孔以及打印机机箱的开口，不要将任何物品插入槽孔。

- 仅使用打印机后部标签上标明的电源类型。

- 所有设备都连接到正确接地的电源插座上。 避免与复印机或空调系统这些经常开关的设备使用在同一回路中的插座。

- 请勿使用损坏或磨损的电源线。

- 如果使用附加的电源线，确保插入该附加电源线的设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数。 也确保插入墙壁插座所有设备的总安培数不要超过该墙壁插座的额定安培数。

- 在清洁打印机前先拔去电源插头，使用一块干净潮湿的布进行清洁。

- 不要将液体溅到打印机上。

- 当运输此打印机时，确保在正确的位置将其抬起。

- 除非本指南中特别说明，否则不要擅自尝试维修打印机。

- 在遇到下列情况时，在断开打印机电源后与陕西泰和中兴电子设备有限公司授权维修中心联系：

i. | 如果电源线或插头损坏。
ii. | 如果液体进入打印机。
iii. | 如果打印机摔落或机壳受损。
iv. | 如果打印机无法正常运行或性能出现明显变化。

- 仅调节那些操作指导中提到的控制。

- 请妥善使用/保管此产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

- 如果使用并口，请不要热插拔并口电缆。

### 当放置打印机时

- 将打印机放置在平整、稳定的面上。如果打印机倾斜或放置成一定角度，打印机将不能正常工作。

- 如果需要，将打印机放置在容易连接到网络接口电缆的地方。

- 在打印机四周留有足够的空间以便操作和维修。

- 避免在温度和湿度剧烈变化的地方使用或存放打印机。使打印机远离阳光直射、强光、热源、潮湿或多尘的地方。

- 避免放在容易震动和摇晃的地方。

- 勿将打印机放在低温或多尘的地方。

- 将打印机放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。

- 使整个计算机系统远离较强的电磁场干扰，例如扬声器或无绳电话基座。

- 避免使用墙壁开关或自动定时器控制的插座。中断电源会清除打印机和计算机内存中的信息。也要避免与大功率电机或引起电压不稳定的其他设备使用同一插座。

- 使用接地电源插座，不要使用适配器插头。

- 如果您准备使用打印机桌，请遵守以下原则：

i. | 使用至少可以承受打印机两倍重量的打印机桌。
ii. | 不要使用使打印机倾斜的打印机桌。打印机应始终保持水平。
iii. | 放置好打印机电源和接口电缆，以便它们不会影响走纸。如果可能的话，请将这些电缆固定在打印机桌脚上。

[回到顶部]

下一节