[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark LP-180
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2P
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 2000
ReadMenuDelay = 2000
SleepBeforeRead = 2000

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 7

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = Common use settings
Note.EN = Open the window of Common use setting. 
Title.CHT = 常用設置
Note.CHT = 打開常用設置視窗。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem01]
Name = Emulation
Icon = 16_Emulation
Title.CN = 		仿真模式
Note.CN =  		选择打印机工作模式。
Title.CHT = 	仿真模式
Note.CHT =	 	選擇印表機當前的控制指令集。
Title.EN = 		Emulation
Note.EN =  		Select printer's control commands. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0C
GetInstruction = 0B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=EPSON模式\r  1=STAR模式\r  4=原始模式\r  5=原始模式2\r
Rule.EN =		0=EPSON\r  1=STAR\r  4=Native\r  5=Native2\r  
Rule.CHT =     	0=EPSON模式\r  1=STAR模式\r  4=原始模式\r  5=原始模式2\r
Default =		4

[BaseItem02]
Name = High_Quality
Icon = 15_High_Quality
Title.CN = 		打印速度
Note.CN =  		选择打印速度，打印速度越慢打印质量越好。
Title.EN = 		Printing Speed
Note.EN =  		Select print speed.The slower the print,the better the print quality.
Title.CHT = 	列印速度
Note.CHT =  	選擇列印速度，列印速度越慢列印品質越好。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=50.8mm(2 inch）/s\r  1=76.2mm(3 inch）/s\r  2=101.6mm(4 inch）/s\r  3=127mm(5 inch）/s\r  4=152.4mm(6 inch）/s\r
Rule.EN =  		0=50.8mm(2 inch）/s\r  1=76.2mm(3 inch）/s\r  2=101.6mm(4 inch）/s\r  3=127mm(5 inch）/s\r  4=152.4mm(6 inch）/s\r
Rule.CHT =  	0=50.8mm(2 inch）/s\r  1=76.2mm(3 inch）/s\r  2=101.6mm(4 inch）/s\r  3=127mm(5 inch）/s\r  4=152.4mm(6 inch）/s\r
Default = 		2

[BaseItem03]
Name = Error_Beep
Icon = 44_Error_Beep
Title.CN = 		故障蜂鸣器响
Note.CN =  		选择打印机故障时蜂鸣器响。
Title.EN = 		Beep During Error
Note.EN =  		Select Beep During Error
Title.CHT = 	故障蜂鳴器響
Note.CHT =  	選擇打印機故障時蜂鳴器響
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 01
GetInstruction = 3D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[BaseItem04]
Name = SELF_CHECK_FONT
Icon = 46_SELF_CHECK_FONT
Title.CN = 		自检打印字库
Note.CN =  		选择打印机自检时打印字库
Title.EN = 		Self Test Char Set
Note.EN =  		Print Chinese Characters in self test
Title.CHT = 	自檢打印字庫
Note.CHT =  	選擇印表機自檢時打印字庫
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 02
GetInstruction = 3E
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		1

[BaseItem05]
Name = Tear_Paper_Set
Icon = 06_Peeling_Pos
Title.CN = 		撕纸位调整
Note.CN =  		设置撕纸位置（数值增加，打印结束后会走出更多的纸，每增加8，打印结束后将多走出1mm左右的纸）。
Title.EN = 		Tear Paper Set
Note.EN =  		Set the tear position(increase in value,print out more papers,increase 8 each time,and print out about 1mm of paper after the end).
Title.CHT = 	撕紙位調整
Note.CHT =  	設置撕紙位置（數值增加，列印結束後會走出更多的紙，每增加8，列印結束後將多走出1mm左右的紙）。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 33
GetInstruction = 70
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  128

[BaseItem06]
Name = Print_Head_Set
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		打印起始位调整
Note.CN =  		设置打印起始位置（数值增加会增加第一行与页顶边界的距离，每增加8，将增加第一行与页顶边界的距离1mm左右）。
Title.EN = 		Print Start Bit Set
Note.EN =  		Set the start position of the print(increasing the distance between the first line and the top of the page by 8,and increase the distance between the first line and the top of the page 1mm).
Title.CHT = 	列印起始位調整
Note.CHT =  	設置列印起始位置（數值增加會增加第一行與頁頂邊界的距離，每增加8，將增加第一行與頁頂邊界的距離1mm左右）。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 34
GetInstruction = 71
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  128

[BaseItem07]
Name = Sensor_Set
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		调整传感器灵敏度
Note.CN =  		设置传感器灵敏性，以适应不同厚度的标签纸打印（纸张越厚，值需越大，纸张越薄，值则越小，每次增减8，直至能正确检测标签纸页缝）。
Title.EN = 		Sensor Set
Note.EN =  		Set the sensitivity of the sensor to adapt to the different thickness of the label paper printing(the thicker the paper,the greater the value,the thinner the paper,the smaller the value,each time the increase or decrease of 8,until the correct detection of the label paper page).
Title.CHT = 	調整感測器
Note.CHT =  	設置感測器靈敏性，以適應不同厚度的標籤紙列印（紙張越厚，值需越大，紙張越薄，值則越小，每次增減8，直至能正確檢測標籤紙頁縫）。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 35
GetInstruction = 72
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=255 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  128

//[BaseItem05]
//Name = Cutter_Set
//Icon = 43_Cutter_Set
//Title.CN = 		半切位调整
//Note.CN =  		设置半切的位置。
//Title.EN = 		PartialCut Set
//Note.EN =  		Set the position of PartialCut.
//Title.CHT = 	半切位調整
//Note.CHT =  	設置半切的位置。
//SetInstruction = 1B 1D 1E 04 15
//GetInstruction = 4E
//RuleType =      Serial
//Rule.CN =  		Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Rule.CHT =  	Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Rule.EN =  		Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Default =  0

//[BaseItem06]
//Name = Cutter_Set_Lock
//Icon = 43_Cutter_Set
//Title.CN = 		半切锁定
//Note.CN =  		将切刀锁定为半切状态。
//Title.EN = 		PartialCut Set Lock
//Note.EN =  		Lock the state of PartialCut.
//Title.CHT = 	半切鎖定
//Note.CHT =  	將切刀鎖定為半切狀態。
//SetInstruction = 1B 1D 1E 04 19
//GetInstruction = 6F
//RuleType =      Enum
//Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
//Rule.CHT =  	0=關\r  1=開\r
//Rule.EN =  		0=OFF\r  1=ON\r
//Default =  1

//[BaseItem07]
//Name = Full_Cut_Set
//Icon = 43_Cutter_Set
//Title.CN = 		全切位调整
//Note.CN =  		设置全切的位置。
//Title.EN = 		FullCut Set
//Note.EN =  		Set the position of FullCut.
//Title.CHT = 	全切位調整
//Note.CHT =  	設置全切的位置。
//SetInstruction = 1B 1D 1E 04 16
//GetInstruction = 5E
//RuleType =      Serial
//Rule.CN =  		Min=-50 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Rule.CHT =  	Min=-50 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Rule.EN =  		Min=-50 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
//Default =  0


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 5

[MaintenanceItem01]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		Baud Rate
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[MaintenanceItem02]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	數據位元數
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		Data Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r
Default =		0

[MaintenanceItem03]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		Parity
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[MaintenanceItem04]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位數
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		Stop Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.CHT =		0=1\r  1=2\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r
Default =		0

[MaintenanceItem05]
Name = Protocol
Icon = 28_Protocol
Title.CN = 		协议
Note.CN =  		选择串口数据传输协议为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
Title.CHT = 	協議
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸協定為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。
Title.EN = 		Protocol
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission protocol as software control (XON/XOFF) or hardware control (DTR).
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 05
GetInstruction = 2D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=XON/XOFF\r  1=硬件\r    
Rule.CHT =		0=XON/XOFF\r  1=硬體\r
Rule.EN =     	0=XON/XOFF\r  1=DTR\r 
Default =		1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

