[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark LQ-350K
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 1500
ReadMenuDelay = 1500
SleepBeforeRead = 1500

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 11

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = Common use settings
Note.EN = Open the window of Common use setting. 
Title.CHT = 常用設置
Note.CHT = 打開常用設置視窗。

[BaseItem00]
Name = Advance
Icon = 00_Advance
Title.CN = 非驱程打印设置
Note.CN = 打开Windows驱动程序没有使用到的打印设置。
Title.EN = Non-driver print setup
Note.EN =  Open the settings which have not been used by Windows driver. 
Title.CHT = 非驅程列印設置
Note.CHT = 打開Windows驅動程式沒有使用到的列印設置。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem01]
Name = Prt_Speed
Icon = 09_Prt_Speed
Title.CN = 		打印速度
Note.CN =  		设置打印机的打印速度。打印速度越高，打印的分辩率会越低。
Title.EN = 		Print Speed
Note.EN =  		Set the print speed of printer. Print speed is higher while the printing resolution is lower. 
Title.CHT = 	列印速度
Note.CHT =  	設置印表機的列印速度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F 
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=正常\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.CHT =  		0=正常\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.EN =  	0=NORMAL\r  1=HIGH\r  2=HIGH 2\r
Default = 		0

[BaseItem02]
Name = Head_Blank
Icon = 04_Head_Blank
Title.CN = 		单页纸页顶距
Note.CN =  		设置单页纸页顶边界与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Tof Cut Sheets
Note.EN =  		Set the distance between cut sheet top edge and the printing home position.
Title.CHT = 	單頁紙頁頂距
Note.CHT =  	設置單頁紙頁頂邊界與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 13
GetInstruction = 4B
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		20
ParameterCount = 2

[BaseItem03]
Name = Prt_Direction
Icon = 10_Prt_Direction
Title.CN = 		打印方向
Note.CN =  		设置打印方向为双向、单向或按驱程指令自动选择打印方向。
Title.EN = 		Print Dir
Note.EN =  		Set printing direction as unidirectional mode, bidirectional mode or auto mode which is according to the drive instruction. 
Title.CHT = 	列印方向
Note.CHT =  	設置列印方向為雙向、單向或按驅程指令自動選擇列印方向。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 08 
GetInstruction = 07
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=双向\r  1=单向\r  2=自动\r
Rule.EN =  		0=BI-DIR\r  1=UNI-DIR\r  2=AUTO\r
Rule.CHT =  	0=雙向\r  1=單向\r  2=自動\r
Default = 		2

[BaseItem04]
Name = Back_HeadBlank
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		连续纸页顶距
Note.CN =  		设置连续纸页顶边界与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Tof Continuous
Note.EN =  		Set the distance between tractor paper top edge and the printing home position. 
Title.CHT = 	連續紙頁頂距
Note.CHT =  	設置連續紙頁頂邊界與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 12
GetInstruction = 4A
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=2 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		20
ParameterCount = 2

[BaseItem05]
Name = Copy_Mode
Icon = 14_Copy_Mode
Title.CN = 		复写能力
Note.CN =  		根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
Title.EN = 		Copy Mode
Note.EN =  		According to customer's printing request, select the suitable copy mode. 
Title.CHT = 	複寫能力
Note.CHT =  	根據紙張的實際聯數或客戶實際列印需要，選擇合適的複寫能力。（加強複寫是由印表機自動兩次列印完成）
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 10
GetInstruction = 0F
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=正常\r  1=复写\r  2=加强复写\r
Rule.EN =  		0=NORMAL\r  1=COPY MODE\r  2=COPY MODE 2\r
Rule.CHT =  	0=正常\r  1=複寫\r  2=加強複寫\r
Default = 		0

[BaseItem06]
Name = Quiet_Mode
Icon = 12_Quiet_Mode
Title.CN = 		静音方式
Note.CN =  		功能开启后，打印噪音降低，打印速度下降。
Title.EN = 		Quite Mode
Note.EN =  		Select this function on, both the print noise and  print speed are reduced.
Title.CHT = 	靜音方式
Note.CHT =  	功能開啟後，列印噪音降低，列印速度下降。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 06
GetInstruction = 1E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
Rule.CHT =  		0=關\r  1=開\r
Rule.EN =  	0=OFF\r  1=ON\r
Default = 		0

[BaseItem07]
Name = Peeling_Pos
Icon = 06_Peeling_Pos
Title.CN = 		撕纸位置
Note.CN =  		设定连续纸打印完成后的撕纸位置。
Title.EN = 		Peeling  Position
Note.EN =  		Set the peeling  position of tractor paper.
Title.CHT = 	撕紙位置
Note.CHT =  	設定連續紙列印完成後的撕紙位置。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0E
GetInstruction = 26
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=撕纸器边\r  1=打印头顶\r
Rule.CHT =		0=撕紙器邊\r  1=印字頭頂\r
Rule.EN =     	0=TEARER\r  1=HEAD TOP\r
Default = 		0

[BaseItem08]
Name = Compress
Icon = 07_Compress
Title.CN = 		压缩打印
Note.CN =  		功能开启后，打印机对打印内容按设定的百分比进行横向压缩，打印速度自动定为常速。选择自动压缩，打印机会自动检测纸张宽度，选择适当百分比进行横向压缩。
Title.EN = 		Compress Prt
Note.EN =  		Select this function on, printer would print out transverse compressed content according to the selected percentage. Print speed would be set to normal speed automatically. Select auto-compress, printer would detect paper width automatically and choose the proper percentage to print.
Title.CHT = 	壓縮列印
Note.CHT =  	功能開啟後，對列印的內容按設定的百分比進行橫向壓縮，列印速度限定為常速。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0E 
GetInstruction = 0D
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  5=自动压缩\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.EN =  		0=OFF\r  5=AUTO\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.CHT =  	0=關\r  5=自動壓縮\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Default = 		0

[BaseItem09]
Name = Cut Pos Feed
Icon = 40_Cut_Pos_Feed
Title.CN = 		进纸至撕纸位
Note.CN =  		功能开启，打印完所需内容后，纸张自动走到设定的撕纸位，采用手动方式撕纸。
Title.EN = 		Cut Pos Feed
Note.EN =  		Select this function on, when the printer has finished printing, paper would be fed to the set tear off position automatically, and tear off the paper manually. 
Title.CHT = 	進紙至撕紙位
Note.CHT =  	功能開啟，列印完所需內容後，紙張自動走到設定的撕紙位元，採用手動方式撕紙。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 01 
GetInstruction = 19
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  2=开\r
Rule.CHT =  		0=關\r  2=開\r
Rule.EN =  	0=OFF\r  2=ON\r
Default = 		2

[BaseItem10]
Name = High_Quality
Icon = 15_High_Quality
Title.CN = 		打印质量
Note.CN =  		选择打印质量为正常或信函。（信函质量只在打印速度设置为常速时有效）
Title.EN = 		High Density
Note.EN =  		Select the print quality to normal or letter mode.The print quality will be the best when letter mode is set.(The letter quality is valid only when the print speed is set to normal.)
Title.CHT = 	列印質量
Note.CHT =  	選擇打印質量為正常或信函。（信函質量只在打印速度設置為常速時有效）
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 05
GetInstruction = 16
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		 0=正常\r  1=信函\r
Rule.CHT =  	 0=正常\r  1=信函\r
Rule.EN =  		 0=Normal\r  1=Letter\r
Default = 		0

[BaseItem11]
Name = Slash_Zero
Icon = 21_Slash_Zero
Title.CN = 		零号加斜线
Note.CN =  		功能开启后，数字0带有斜线，以区分数字 0 和英文字母O。
Title.CHT = 	0 斜線
Note.CHT =	 	功能開啟後，數位0帶有斜線，以區分數位 0 和英文字母O。
Title.EN = 		Slash Zero
Note.EN =  		Select or cancel the printing of a slash (/) through zero to distinguish it from the letter O.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 01
GetInstruction = 12
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[AdvanceSection]
ItemCount = 12

[AdvanceItem01]
Name = Char_Mode
Icon = 17_Char_Mode
Title.CN = 		打印模式
Note.CN =  		设置打印机接收到字符打印任务时，按西文模式(ASCII)打印或中文模式(汉字)打印。
Title.CHT = 	列印模式
Note.CHT =	 	設置印表機接收到字元列印任務時，按西文模式(ASCII)列印或中文模式(漢字)列印。
Title.EN = 		Print Mode
Note.EN =  		Select ASCII or Chinese character mode to print when the printer receives character printing task. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0A
GetInstruction = 09
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ASCII\r  1=汉字\r
Rule.CHT =		0=ASCII\r  1=漢字\r
Rule.EN =     	0=ASCII\r  1=CHINA\r
Default =		1

[AdvanceItem02]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		页长
Note.CN =  		设定单页纸、连续纸一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	頁長
Note.CHT =	 	設定單頁紙、連續紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Form Lenght
Note.EN =  		Set the length of your print paper, for both cut sheets and tractor paper. Printer feeds to next page according to the selected form length. If the print data with form length instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 05
GetInstruction = 04
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  18=8 英寸       (203.2mm)\r  8=8.5 英寸       (215.9mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r
Rule.EN =		0=3 INCH       (76.2mm)\r  1=3.5 INCH    (88.9mm)\r   2=11/3 INCH  (93.1mm)\r   3=4 INCH       (101.6mm)\r  4=5 INCH       (127mm)\r  5=5.5 INCH    (139.7mm)\r  6=6 INCH       (152.4mm)\r  7=7 INCH       (177.8mm)\r  18=8 INCH       (203.2mm)\r  8=8.5 INCH       (215.9mm)\r  9=11 INCH     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 INCH     (304.8mm)\r
Rule.CHT =     	0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  18=8 英寸       (203.2mm)\r  8=8.5 英寸       (215.9mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r
Default =		9

[AdvanceItem03]
Name = Font
Icon = 18_Font
Title.CN = 		西文字体
Note.CN =  		设置打印机接受到字符打印任务时，按何种西文字体打印。如打印数据待有字体指令，以打印数据指令为优先。（仅“字符模式”选择“ASCII”设置时有效）
Title.CHT = 	英文字體
Note.CHT =	 	設置在列印資料（西文字元模式）中未指定使用字體時，印表機使用的西文字體。
Title.EN = 		Font
Note.EN =  		Select or cancel using ASCII font to print when printer receives character printing task. If the print data with character instruction, printer gives priority to print data instruction. (Only valid when CHARACTER MODE choose ASCII)
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 01
GetInstruction = 00
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.EN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.CHT =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Default =		0

[AdvanceItem04]
Name = Page_Skip
Icon = 08_Page_Skip
Title.CN = 		跳过页缝
Note.CN =  		功能开启后，打印机自动在连续纸的页缝位置保留一英寸（25.4mm）的空白。如果打印数据带有页边距设置的指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	跳過頁縫
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機自動在連續紙的頁縫位置保留一英寸空白。如果應用程式中帶有頁邊距設置，以應用程式的參數優先。
Title.EN = 		Page Skip
Note.EN =  		Select this function on, printer would leave one inch(25.4mm) margin at the gap of the tractor paper automatically. If the print data with page margin instruction, printer would give priority to print data instruction. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 06
GetInstruction = 05
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem05]
Name = Eng_Pitch
Icon = 19_Eng_Pitch
Title.CN = 		西文间距
Note.CN =  		选择西文字符的字符间距。
Title.CHT = 	英文間距
Note.CHT =	 	選擇西文字元的字元間距。
Title.EN = 		Eng Pitch
Note.EN =  		Set the pitch to determine the horizontal spacing of the printed ASCII.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 02
GetInstruction = 01
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例项\r
Rule.EN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=PROPORTIONAL\r
Rule.CHT =     	0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例項\r
Default =		0

[AdvanceItem06]
Name = Line_Spacing
Icon = 01_Line_Spacing
Title.CN = 		行距
Note.CN =  		设定一行的高度。如果打印数据带有行距指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	行距
Note.CHT =	 	設定一行的高度。如果列印資料帶有行距指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Line Spacing
Note.EN =  		Set the vertical spacing of the printed characters. If the print data with spaced instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 04
GetInstruction = 03
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Rule.EN =		0=6 LPI (4.2mm)\r  1=8 LPI (3.2mm)\r
Rule.CHT =     	0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Default =		0

[AdvanceItem07]
Name = Chi_Pitch
Icon = 20_Chi_Pitch
Title.CN = 		中文间距
Note.CN =  		选择中文字符的字体宽度。
Title.CHT = 	中文間距
Note.CHT =	 	選擇中文字元的字體寬度。
Title.EN = 		Chi Pitch
Note.EN =  		Set the pitch to determine the horizontal spacing of the printed Chinese.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 03
GetInstruction = 02
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Rule.EN =		0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Rule.CHT =     	0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Default =		0

[AdvanceItem08]
Name = Form_Lock
Icon = 03_Form_Lock
Title.CN = 		页长锁定
Note.CN =  		功能开启后，将锁定打印机按打印机内部页长菜单的设定值进行换页，不受打印数据页长指令影响。
Title.CHT = 	頁長鎖定
Note.CHT =	 	功能開啟後，將鎖定印表機按機內頁長功能表的設定值進行換頁，不受電腦發過來的列印任務裡的頁長命令的影響。
Title.EN = 		Form Lock
Note.EN =  		Select this function on, the form length setting would be locked. Printer feeds to next page according to the current setting value and would not affected by the form length instruction of the print data. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 11
GetInstruction = 10
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem09]
Name = Auto_LF
Icon = 13_Auto_LF
Title.CN = 		自动换行
Note.CN =  		功能开启后，打印机每收到一个回车指令后，自动进纸一行。
Title.CHT = 	自動換行
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機每收到一個回車指令後，自動進紙一行。
Title.EN = 		Auto LF
Note.EN =  		Select this function on, printer would advance the paper one line automatically after receiving every carriage return instruction. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 07
GetInstruction = 1F
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem10]
Name = Char_Set
Icon = 23_Char_Set
Title.CN = 		字符表
Note.CN =  		选择使用斜体字符或正常图形字符。
Title.CHT = 	字元表
Note.CHT =	 	選擇使用斜體字元或正常圖形字元。
Title.EN = 		Char. Set
Note.EN =  		Select character set into Italic Character or Graphic Character.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 03
GetInstruction = 14
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=图形\r  0=斜体\r
Rule.CHT =		1=圖形\r  0=斜體\r
Rule.EN =     	1=GRAPHICS\r  0=ITALICS\r
Default =		1

[AdvanceItem11]
Name = Intl_Char
Icon = 22_Intl_Char
Title.CN = 		国际字符集
Note.CN =  		根据不同国家的字符使用情况，选择对应的打印机内部字符集。
Title.CHT = 	國際字元集
Note.CHT =	 	根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的印表機內部字元集。
Title.EN = 		Intl Char Set
Note.EN =  		According to different national characters use circumstances, choose  the corresponding printer internal character set. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 02
GetInstruction = 13
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=美国\r  1=法国\r  2=德国\r  3=英国\r  4=丹麦I\r  5=瑞典\r  6=意大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麦II \r 11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韩国\r  14=LEGAL\r  15=荷兰\r  16=土耳其\r
Rule.CHT =		0=美國\r  1=法國\r  2=德國\r  3=英國\r  4=丹麥I\r  5=瑞典\r  6=義大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麥II\r  11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韓國\r  14=LEGAL\r  15=荷蘭\r  16=土耳其\r
Rule.EN =     	0=U.S.A.\r  1=FRANCE\r  2=GERMANY\r  3=U.K.\r  4=DENMARK 1\r  5=SWEDEN\r  6=ITALY\r  7=SPAIN 1\r  8=JAPAN\r  9=NORWAY\r  10=DENMARK 2\r  11=SPAIN 2\r  12=LATIN AM\r  13=KOREA\r  14=LEGAL\r  15=HOLAND\r  16=TURKEY\r
Default =		0

[AdvanceItem12]
Name = Code_Page
Icon = 45_Code_Page
Title.CN = 		代码页
Note.CN =  		根据不同国家的字符使用情况，选择对应的字符集编码（代码页）。
Title.CHT = 	內碼表
Note.CHT =	 	根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的字元集編碼（內碼表）。
Title.EN = 		Code Page
Note.EN =  		According to different national characters use circumstances, choose  the corresponding character set coding (code page).
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 04
GetInstruction = 15
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r
Rule.CHT =		0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r
Rule.EN =     	0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 8

[MaintenanceItem01]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		Baud Rate
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[MaintenanceItem02]
Name = Language
Icon = 35_Language
Title.CN = 		语言
Note.CN =  		选择打印机菜单的语言为英语或汉语。
Title.CHT = 	語言
Note.CHT =	 	選擇印表機功能表的語言。
Title.EN = 		Language
Note.EN =  		Select the printer menu language is English or Chinese. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 09
GetInstruction = 21
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=英语\r  1=汉语\r
Rule.CHT =		0=英語\r  1=漢語\r
Rule.EN =     	0=ENGLISH\r  1=CHINESE\r
Default =		1

[MaintenanceItem03]
Name = Protocol
Icon = 28_Protocol
Title.CN = 		协议
Note.CN =  		选择串口数据传输协议为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
Title.CHT = 	傳輸協議
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸協定為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。
Title.EN = 		Protocol
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission protocol as software control (XON/XOFF) or hardware control (DTR).
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 05
GetInstruction = 2D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=XON/XOFF\r  1=硬件\r
Rule.CHT =		0=XON/XOFF\r  1=硬體\r
Rule.EN =     	0=XON/XOFF\r  1=DTR\r
Default =		1

[MaintenanceItem04]
Name = Head_Pin
Icon = 29_Head_Pin
Title.CN = 		断针补偿
Note.CN =  		选中已断针的打印针号，打印机可以自动用其它的打印针替换断针进行打印。
Title.CHT = 	斷針補償
Note.CHT =	 	選中已斷針的列印針號，印表機可以自動用其他的列印針替換斷針進行列印。
Title.EN = 		Head Pin
Note.EN =  		Select the broken pin, printer would automatically replace it with other pin to print. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 01
GetInstruction = 2E
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Rule.CHT =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Rule.EN =     	1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Default =		0
ParameterCount = 3

[MaintenanceItem05]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位元長度
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		Stop Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.CHT =		0=1\r  1=2\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r
Default =		0

[MaintenanceItem06]
Name = Pin_Switch
Icon = 30_Pin_Switch
Title.CN = 		针轮换
Note.CN =  		功能开启后，打印机将自动轮换不同的打印针打印中文制表符。
Title.CHT = 	針輪換
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機將自動輪換不同的列印針列印中文跳位字元。
Title.EN = 		Pin Switch
Note.EN =  		Select pins switch mode. The printer auto switches different pins to print table line.
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 03
GetInstruction = 31
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[MaintenanceItem07]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		Parity
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[MaintenanceItem08]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	資料位元長度
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		Data Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

