NetBIOS (Kabellos)

Überblick
  Auf dieser Seite können die NetBIOS-Parameter geändert werden.
NETBIOS/IP
  Aktiviert die Kommunikation über das Internet-Protokoll (IP)
Computername
  Der Computername besteht aus den ersten 15 Zeichen des Geräte-Knotennamens.
WINS-Servermethode
  Für NetBIOS/IP (bei STATIC) werden die in den WINS-Serverfeldern enthaltenen Werte vom Gerät verwendet. Bei AUTO versucht das Gerät, diese Parameter über DHCP beim Starten oder Zurücksetzen des Servers zu erhalten. Die BOOT-Methode auf der TCP/IP-Seite muss auf Auto oder DHCP gestellt sein, um DHCP zu ermöglichen. Zur Deaktivierung der WINS-Registrierung wird die Methode STATIC gewählt, und die primäre und sekundäre WINS-Server-IP-Adresse auf 0.0.0.0 gesetzt.
Primäre WINS-Server-IP-Adresse
Sekundäre WINS-Server-IP-Adresse
  Geben Sie die gewünschte IP-Adresse des primären und optionalen sekundären WINS-Servers ein, den das System benutzen soll.