       ----------------------------------------------------
       
         Fichiers des pilotes PCL Lexmark E32x
       
              pour Microsoft Windows XP
       
       ----------------------------------------------------


    1. Historique des versions:    Version initiale

    2. Contenu :
       Nom de fichier     Description
       ------------       -----------
       readme.txt          Ce fichier
       LMAAEA40.inf        Fichier d'installation
       LMAAEA40.cat        Fichier du catalogue de sécurité
       LMAAEA40.gpd        Fichier GPD pour Lexmark E321
       LMAAEA41.gpd        Fichier GPD pour Lexmark E323
       LMAAEA40.dll        Fichier DLL pour Lexmark E32x


    3.  Instructions d'installation :

       Etape 1 : Préparation

             1. Formatez une disquette ou créez un dossier sur votre disque dur, 
                puis copiez dans celui-ci les fichiers de cet ensemble. Cette 
                disquette ou l'emplacement est désigné sous le nom de Disque de 
                pilote Lexmark tout au long des présentes instructions 
                d'installation.

       Etape 2 : Mise à jour / Installation

                Pour installer ou mettre à jour une des imprimantes énumérées 
                ci-dessus, procédez de la manière suivante :

             1. Sélectionnez le bouton "Démarrer" dans la barre des tâches.
                Sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs". 
                Sélectionnez "Ajouter une imprimante". Cliquez sur "Suivant>".

             2. Sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur". 
                Désactivez la case à cocher "Détection et installation 
                automatique de l'imprimante Plug-and-Play". Cliquez sur
                "Suivant>".

             3. Sélectionnez le port à utiliser par cette imprimante, puis 
                cliquez sur "Suivant>".

             4. La liste par défaut des imprimantes prises en charge par 
                WinXP s'affiche. Cliquez sur le bouton "Disque fourni...", 
                puis sur le bouton "Parcourir..." pour sélectionner 
                le fichier.

             5. Sélectionnez LMAAEA40.inf dans la liste des fichiers INF 
                disponibles. Choisissez "Ouvrir", puis cliquez sur "OK".

             6. Sélectionnez votre imprimante dans la liste qui s'affiche, 
                puis cliquez sur "Suivant>".

             7. Si cette imprimante est déjà installée sur votre système, 
                vous devez soit conserver le pilote existant, soit le 
                remplacer par le nouveau pilote. Un deuxième objet d'impression 
                possédant un nom différent est alors ajouté pour la nouvelle 
                imprimante. Choisissez "Suivant>".

             8. Entrez le nom que vous souhaitez affecter à l'imprimante ou 
                conservez éventuellement le nom par défaut. Déterminez si cette 
                imprimante devient votre imprimante par défaut. Cliquez sur 
                "Suivant>".

             9. Si vous ne souhaitez pas partager votre imprimante sur le 
                réseau, laissez le bouton "Ne pas partager cette imprimante" 
                activé et cliquez sur "Suivant>". Sinon, sélectionnez la 
                case d'option "Partager en tant que" et entrez le nom que 
                vous souhaitez affecter à cette imprimante partagée, puis 
                cliquez sur "Suivant>". Si vous le souhaitez, vous pouvez 
                ensuite entrer l'emplacement de cette imprimante et/ou 
                un commentaire éventuel, puis cliquez sur "Suivant>".

            10. Vous pouvez maintenant imprimer une page de test afin de 
                vérifier la configuration de l'imprimante. Si c'est là votre 
                choix, cliquez sur "Suivant>".
                
            11. Cliquez sur "Terminer" pour lancer la copie des fichiers à 
                installer. S'il vous est demandé de fournir des fichiers, au 
                cours du processus d'installation, désignez le lecteur ou le 
                dossier qui contient votre Disque de pilote Lexmark.
      
            12. Vous pouvez à présent configurer votre imprimante en 
                sélectionnant le dossier Imprimantes, puis en cliquant avec 
                le bouton droit sur l'icône de l'imprimante. Dans le menu 
                qui s'affiche, choisissez Propriétés. Une fois que vous 
                avez apporté toutes les modifications souhaitées, cliquez 
                sur "OK" pour enregistrer vos paramètres. 



    4. Support du pilote d'imprimante : Support technique Lexmark, (859) 232-3000

