=================================================================

                SHARP PC-Fax 驱动发布说明

=================================================================

感谢您购买SHARP数码复合机。
本文档包含了应在安装驱动程序之前阅读的重要信息。
请在安装 PC-Fax 驱动程序前阅读本文档。

------------------------------------------------------------------

                   使用PC-Fax驱动程序的要点

------------------------------------------------------------------

请注意以下关于发送传真的要点。

* 只有在您的数码复合机上安装有打印和传真模块时驱动程序才可用。
  比如，如果没有安装传真模块，您可以从计算机向数码复合机发送传真，
  但是数码复合机却不能向其它目标地址发送传真。因此，在您尝试发送传真前，
  请确认数码复合机是否配有传真模块。

* 您必须以享有所有管理员权限的用户身份登录后才能成功地安装此驱动程序。
  Windows XP提供了这样一个机制，如果他们知道完全管理员的登录，
  可以让非管理员用户履行管理员任务，但是对PC-Fax驱动程序不起作用。
  如果弹出“运行为”对话框，取消此对话框，在开始或继续安装PC-Fax驱动程序
  之前以管理员身份登录。

* 当您使用SC-Print2005时，必须安装Internet Explorer 4 SP2或更新版本。

* 切换用户使用SC-Print2005时，必须重启电脑。

-----------------------------------------------------------------

                              提示

-----------------------------------------------------------------

* 请尽可能使用支持各OS的最新版本的应用软件。

* 无法发送长尺寸或不规则尺寸的原稿。也无法发送包含多种纸张尺寸的原稿。

* 发送包含彩色文字、线条或照片的原稿时，可能会无法正确显示。
  务必在预览画面确认后再发送。在预览画面不能正确显示时，
  请调整色彩浓度或以黑白原稿发送。

* 浅色线条或细线条在发送的传真中可能无法显示。这种情况，
  请使用深色线或粗线。

* 如果在打印对话框或应用程序打印设置中有[单位印刷]的设置时，
  请勿设置为单位印刷。因为设置后将不能发送2份或更多。

* 要发送不同电脑上的文件时，可能会出现那个文件使用了您的电脑中没有
  的字体的情况，此时发送文件，发送结果会与原电脑发送的文件有所差别。
  这种情况下，需使用那个文件所用字体的电脑进行登录。

* 一些应用程序中创建的文档在以200x100 dpi(文本)或者200x400 dpi(精细)
  的分辨率传真时，汉字会出现重影，图象会破碎。这种情况下，请使用200x200 dpi（精细）
  或者400x400 dpi(超精细)分辨率。

* 如果在封面编辑器使用TIF图像，请使用无压缩或“未压縮”。
  如果是G4或G3的压缩TIF图像，图像将无法正确显示。

* 在封面编辑器中编辑封面时，使用“保存”命令保存封面。
  如果使用“另存为”命令改变了封面位置，封面可能不正确显示或传送。
  当新建一个封面时，可以使用“另存为”命令。

* 目标地址名称、传真号、页码数和备忘录不会显示在所选封面的预览屏幕中。
  如果您想在传真前核对这几项，请使用传送屏幕或放大查看(预览)屏幕中的预览窗口。

* 在封面编辑器中预览的图像有时比打印区域大，这是因为您在打印驱动程
  序中设置了打印区域，在实际传送中没有问题。您想查看实际传真的封面
  预览时，请使用PC-Fax预览功能查看。

* PC-Fax查看器中的页面缩放和旋转命令仅在常用屏幕下有效；
  在简化视图屏幕(缩略图)下无效。

-----------------------------------------------------------------

                       应用软件限制事项

-----------------------------------------------------------------

* 当从以下应用软件以200x100 dpi(文本)分辨率发送传真时，图象宽度可能变小。
  当分辨率设置为200x400 dpi(精细)时，图象宽度可能变大。
  Microsoft Visio 2000, Microsoft Word 97, Presto! 
  PhotoDesigner Lotus SuperOffice

* 分辨率设置为200x100dpi(文字)时，从以下应用程序进行Fax发送时，
  英文字体可能会变宽，汉字可能重叠或模糊。同样分辨率设置为200x400dpi
  (高精细)时，英文字体可能变小。
  Adobe Acrobat 4.0、Adobe Acrobat Reader 4.0

* 当从以下应用软件以200x100 dpi(文本)或200x400 dpi(精细)分辨率发送传真时，
  汉字间的空格可能不能保持正常。
  Lotus Freelance 97

* 如果一个在Autocad2000创建的A3文档以A3尺寸输出，输出尺寸可能变为A4，
  并且只有与第一页尺寸相当的部分能够传送。

* 如果您传真一个由MS Excel创建的完整工作簿，该工作簿中的工作表分辨率设置不同，
  图象可能会分离开来。

* 如果您传真一个由MS Excel创建的完整工作簿，该工作簿中的工作表尺寸设置不同，
  可能会弹出多个“选择目标地址”屏幕，发送可能失败。在这种情况下，分开发送每一页。

* 使用MS Excel 时，更改PC-Fax驱动程序的分辨率时，每页的输出范围
  可能也会改变。

* 使用MS Word 时，一个文件中包含纸张尺寸不同的页面的情况，
  可能会发生错误。

* 在MS Word 中,如果您选择了“允许重调A4/Letter纸型”设置，
  把纸张设为letter尺寸，并且把PC-Fax驱动程序的分辨率设为200x100 dpi(文本)
  或200x400dpi(精细)，输出范围可能改变。

* 在可以设置打印时的余白的应用程序中，生成一个没有余白的文件，
  可能在接收端打印机上有部分打印不出来。

* 如果您在安装PC-Fax驱动程序后，在Windows 98或 NT中安装Microsoft Office XP，
  可能会出现以下错误信息

  错误 25506. 安装Microsoft Office XP必须更新系统文件。
  安装Office前，必须更新系统文件。C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL为
  版本2.40.4275.1，而要求的版本是2.40.4277.1。

  更多的信息可以从以下网址找到：
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;286398

* 将MS Word文件拖拽到PC-Fax驱动程序时，显示错误消息，不显示预览画面。
  这种情况下，请使用MS Word打开文件，并进行打印。

* 您使用[获取地址簿]功能时，需要MSXML6.0或更高版本。

  以上限制事项在本文件生成时已确认。

-----------------------------------------------------------------

  本产品包含 OpenSSL Project项目开发的 OpenSSL工具套件。 
  (http://www.openssl.org/) 
  本产品也包含Eric Young所写的cryptographic软件。 
  (eay@cryptsoft.com) 

-----------------------------------------------------------------

  如果文件或软件（SHARP PC-Fax驱动程序）中的信息被用于除PC-Fax驱动
  程序之外的目的时，SHARP公司无法保证其准确性。

-----------------------------------------------------------------

  Microsoft，Windows，Windows Server和Windows Vista 是 
  美国微软公司及其他国家的注册商标。
  Windows是Microsoft Windows operating system的简称。

  所有其他公司名称和产品名称均为各公司的商标或注册商标。

-----------------------------------------------------------------
