感謝您使用微型票據印表機Jolimark MCP-330。有關該款機型的驅程安裝方法將在下面詳細介紹，
如果您還有什麼疑問，請登錄我們的網站http://www.jolimark.com.cn查看或直接與我們聯繫。

×××××××××××××××××××
×        驅動安裝盤的內容          ×
×××××××××××××××××××
本驅動程式安裝盤包括Jolimark MCP-330印表機
Windows2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Windows8等作業系統的驅動程式，分別對應如下：

驅動程式目錄	            適用作業系統
WIN2000(XP-Vista-Win7)      Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7
WIN8(WIN10)                 Windows 8/Windows 10

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×  在WINDOWS2000/WINDOWSXP/2003/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10系統中安裝驅動程式： ×
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
|
|----1、連接好印表機並打開印表機電源。

     2、插入光碟，自動彈出安裝介面；或打開光碟中的驅動程式安裝檔，雙擊名稱為“Setup.exe”可執行檔，彈出安裝介面;

     3、請在安裝介面中選擇印表機驅動程式；
     
     4、點擊視窗右下方的“驅動程式安裝”按鈕，系統開始自動安裝；
     （如果系統彈出“數位簽名內容”的視窗，請選擇“繼續”安裝！）
     
     5、安裝完成後，系統會彈出“安裝完畢”的資訊提示視窗，點擊“確認”，然後“退出安裝”，
     便可以設置列印參數開始使用驅程列印了。

     6、設置打印紙張尺寸：
        ———————————————————————————————————
        |      印表機檔夾視窗功能表欄——>“檔夾”——>“伺服器屬性”       |
        |      ——>“格式”選項卡——>勾選“創建新格式”                     |
        |      ——>在“格式描述：”自定義紙張名稱                            |
        |      ——>設定“度量單位：”，包括單位(推薦“公制”)、紙張大小、    |
        |      印表機區域邊距                                                 |
        |      ——>“保存格式”——>“確定”；                               |
        ———————————————————————————————————

     7、選定打印紙張尺寸：
       ——————————————————————————————————
       |(1)、印表機檔夾——>“Jolimark MCP-330印表機”，右擊“屬性”    |
       |     ——>“常規”選項卡                                          |
       |     ——>“列印首選項...”——>“佈局”選項卡——>“高級”       |
       |     ——>“紙張/輸出”目錄，選擇相應紙張尺寸；                   |
       |                                                                  |
       | (2)、印表機檔夾——>“Jolimark MCP-330印表機”，右擊“屬性”   |
       |     ——>“設備設置”選項卡                                      |
       |     ——>“按送紙器格式指派”目錄，選擇相應紙張尺寸；            |
       ——————————————————————————————————



|
|----提示：
     1、在Windows 2000/XP及以上作業系統下通過USB介面列印時，請固定使用電腦上同一個USB介面連接印表機
     （不要隨便換用其他位置的USB插座），這樣可以避免系統自動產生同一型號驅動程式的副本。
     
     2、安裝USB驅動程式時，請用USB線連接好印表機和電腦，並在印表機開機的狀態下安裝驅程。
     若在印表機沒開機的狀態下安裝驅程，則印表機開機後，電腦可能還會檢測到新硬體，
     或可能會出現與上述提示1同樣的驅動程式副本。

     3、在使用setup自動安裝時，若選擇並口列印，請只連接並口；若選擇USB口列印，則只連接USB口。

     4、本印表機驅動程式的Windows 2000版在安裝過程中系統可能會提示找不到驅動程式的數位簽名，
     並詢問是否繼續安裝，這時請選“確定”，忽略該簽名。這並不影響驅動程式的正確安裝。

     5、切紙功能的選擇：
|     
|      (1)、“開始”——>“設置”——>“控制面板”——>“印表機（或印表機和傳真機）”
|       ——>“印表機”檔夾——>選中“Jolimark MCP-330”——>右擊“屬性”選項；
|        
|      (2)、在“Jolimark MCP-330屬性”視窗中——>“常規”選項卡——>“列印首選項”
|       ——>“紙張/品質”選項卡——>“送紙器選擇”框——>選擇相應的“紙張來源”，
|       比如：自動選擇、不切、半切、全切；
|
|      (3)、在“Jolimark MCP-330屬性”視窗中——>“設備設置”選項卡
|       ——>“按送紙器格式指派”目錄中——>選擇相應的紙張尺寸，
|       比如：不切時，選擇你想要的紙張尺寸。



××××××××××××××××××
×      有關驅程補充說明          ×
××××××××××××××××××
1、當印表機紙張規格列表裏沒有你需要的紙張時，請增加自定義規格的紙張，
推薦使用“公制”（釐米、毫米等）為單位來定義，以確保列印送紙更精確。

2、在安裝新驅程以前，請確保舊有驅程已被刪除,以免安裝出錯！



