<多功能机是什么？>

Panasonic多功能机软件可以让本机执行下列功能:
-在普通纸、透明纸、标签和信封上打印
-从支持 TWAIN 扫描的其它 Microsoft(R) Windows(R) 应用程序进行扫描
-使用您的计算机存储、编辑或删除电话簿中的项目
-使用计算机编程功能
-使用计算机发送、接收传真文稿


<多功能机软件的硬件要求>

为了运行多功能机软件，需要以下硬件:

操作系统
:使用Microsoft(R) Windows(R) 98/Me/2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit), Windows Vista(R) x86(32bit)/x64(64bit)和Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit)

CPU
: Windows 98
  Pentium(R) 90MHz或更高的处理器
: Windows Me
  Pentium 150MHz或更高的处理器
: Windows 2000
  Pentium 166MHz或更高的处理器
: Windows XP
  Pentium 300MHz或更高的处理器
: Windows Vista
  Pentium 800MHz或更高的处理器
: Windows 7
  Pentium 1GHz或更高的处理器

最低内存
: Windows 98
  24MB (推荐使用32MB或更高)
: Windows Me
  32MB (推荐使用64MB或更高)
: Windows 2000
  64MB
: Windows XP
  128MB
: Windows Vista
  512MB
: Windows 7
  1GB

硬盘
:可用空间100MB以上

其它
: Panasonic KX-FLB800/FLM650串行缆线
: USB或LAN接口(10BASE-T / 100BASE-TX)
  LAN仅适用于网络连接模式
: CD-ROM驱动器


<安装多功能机软件>

1.启动Windows和退出所有其它应用程序。
*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能安装多功能机软件。
*如果将传真机连接到计算机后再安装多功能机，将出现[找到新的硬件向导]对话框。单击[取消]关闭此对话框。

2.将附带的CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。
*将出现[选择设置语言]对话框。从下拉菜单中选择您想在使用此软件时的操作语言。单击[确定]。安装将自动开始。
*如果没有出现[选择设置语言]对话框：
 安装将自动开始。
*如果安装没有自动开始：
 单击[开始]。选择[运行...]。
 键入"D:\setup"（其中"D:"是CD-ROM驱动器的盘符）。单击[确定]。
 （如果您无法确定哪个盘符是CD-ROM驱动器的盘符，请使用Windows资源管理器查看CD-ROM驱动器。）
 安装将开始。

3.安装程序开始后，请按屏幕指示执行。

4.出现[安装类型]对话框后，选择安装选项。
*如果选择[标准]，设备监视器也会被安装。

5.出现[连接类型]对话框后，选择连接选项。
USB：
 [连接设备]对话框出现后，将传真机与USB缆线连接。
 *如果传真机已经与计算机相连，则会自动测出型号名称。
网络（仅限局域网接口型号）：
 从列表中选择局域网中的传真机。

6.单击[安装]。
*文件将被复制到计算机中。


<修改软件>

您可以在安装完毕后随时选择组件进行安装或卸载。
*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能修改多功能机软件。

1.单击[开始]，然后选择[所有程序]或[程序]->[Panasonic]->[KX-FLB800_FLM650系列]->[卸载或修改]。

2.选择[修改]并单击[下一步]。

3.选择[修改]对话框中的[修改实用程序]，然后单击[下一步]。

4.选择要安装的组件的复选框。
*如果要卸载特定组件，移除其中的复选框。

5.单击[修改]。修改开始。


<添加打印机驱动程序>

-在添加已安装型号的打印机驱动程序的情况下。

*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能修改多功能机软件。
 如果通过USB连接添加打印机驱动程序，请在连接传真机之前按照下列说明执行。

1.单击[开始]，然后选择[所有程序]或[程序]->[Panasonic]->[KX-FLB800_FLM650系列]->[添加打印机驱动程序]。

2.安装时按照屏幕指示执行。


-在添加其它KX-FLB800/FLM650系列型号的打印机驱动程序情况下。

* Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能修改多功能机软件。
如果通过USB连接添加打印机驱动程序，请在连接传真机之前按照下列说明执行。

1.将附带的CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。
  安装程序开始。

2.选择[修改]并单击[下一步]。

3.在[修改]对话框中选择[添加打印机驱动程序]，单击[下一步]，然后按照屏幕指示执行。


<删除打印机驱动程序>

您只能删除打印机。
*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能修改多功能机软件。

1.单击[开始]，然后选择[所有程序]或[程序]->[Panasonic]->[KX-FLB800_FLM650系列]->[卸载或修改]。

2.选择[修改]并单击[下一步]。

3.在[修改]对话框中选择[删除打印机驱动程序]，并单击[下一步]。

4.选择要移除的打印机。

5.单击[删除]。删除开始。

注释：
*必须至少保留一个打印机驱动程序。
 如果删除所有的打印机驱动程序，请使用“卸载”。


<更新多功能机软件>

如果有比已安装的多功能机软件更新的版本，您可以对其进行更新。
*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能修改多功能机软件。

1.将CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。 
  （当您从“网上技术支持”下载更新软件后，请双击[安装]图标。）
  安装程序开始。

2.选择[更新]并单击[下一步]，然后按照屏幕指示执行。


<卸载多功能机软件>

*Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能卸载多功能机软件。

1.单击[开始]，然后选择[所有程序]或[程序]->[Panasonic]->[KX-FLB800_FLM650系列]->[卸载或修改]。

2.选择[卸载]并点击[下一步]，然后按照屏幕指示执行。


<排查并解决安装/卸载方面的问题>

MfsCleaner是安装支持工具。 
如果不能安装或卸载多功能机软件，请使用MfsCleaner。

Windows 2000/XP/Vista/7用户必须以管理员身份登录才能使用MfsCleaner。

1.将附带的CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。

2.安装程序开始后，单击[取消]，然后单击[是]退出安装。

3.打开文件夹"D:\Tools\Uninstall"。
*此处"D:"是指CD-ROM驱动器的盘符。

4.双击[MfsCleaner]图标。
*将出现[KX-FLB800/FLM650系列MfsCleaner]窗口。

5.单击[清洗]，然后单击[是]。
*计算机将重新启动。


<支持>
如果您无法解决您的问题，请参见下面的网页。
http://panasonic.cn/oa/help


<信息>
此安装程序不适用于旧款的Panasonic KX-FLM600/FLM650。
详细情况请参见以下网页。
http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm


商标
*Microsoft, Windows和Windows Vista或是注册商标，或是美国和/或其它国家的微软公司的商标。
*Pentium是注册商标，或是美国和/或其它国家的英特尔（Intel）公司的商标。
