<多功能机是什么？>

Panasonic多功能机软件可以让本机执行下列功能:
-在普通纸、透明纸、标签和信封上打印 (所支持的媒体类型因机型而异。)
-从支持 TWAIN 扫描的其它 Microsoft(R) Windows(R) 应用程序进行扫描
-使用您的计算机存储、编辑或删除电话簿中的项目 (支持传真型号)
-使用计算机编程功能
-使用计算机发送、接收传真文稿 (支持传真型号)


<多功能机软件的硬件要求>

为了运行多功能机软件，需要以下硬件:

操作系统
: Microsoft(R) Windows(R) 98/
  Microsoft(R) Windows(R) Me/
  Microsoft(R) Windows(R) 2000/
  Microsoft(R) Windows(R) XP/
  Microsoft(R) Windows Vista(R)/
  Microsoft(R) Windows(R) 7/
  Microsoft(R) Windows(R) 8

CPU
: Windows 98 / Windows Me / Windows 2000
  Pentium(R) II 或更高的处理器
: Windows XP 
  Pentium(R) III 或更高的处理器
: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
  Pentium(R) 4 或更高的处理器

最低内存  
: Windows 98 / Windows Me  
  64 MB (推荐使用128 MB或更高)
: Windows 2000 / Windows XP
  128 MB (推荐使用256 MB或更高)
: Windows Vista
  512 MB (推荐使用1024 MB或更高)
: Windows 7 / Windows 8
  1 GB (推荐使用2 GB或更高)

硬盘
: 可用空间150 MB以上

其它
: Internet Explorer(R) 5.0 或更高版本
: Panasonic 多功能机打印机 / Panasonic 多功能机镭射传真机 
: USB或LAN接口(10BASE-T / 100BASE-TX)
  LAN仅适用于网络连接模式
: CD-ROM驱动器


<安装多功能机软件>

1.启动Windows和退出所有其它应用程序。
*您必须以管理员身份登录才能安装多功能机软件。
*如果将传真机连接到计算机后再安装多功能机，将出现[找到新的硬件向导]对话框。单击[取消]关闭此对话框。

2.将附带的CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。
*将出现[选择设置语言]对话框。从下拉菜单中选择您想在使用此软件时的操作语言。单击[确定]。
 安装菜单将会显现。
*如果没有出现[选择设置语言]对话框：
 安装菜单将会显现。
*如果安装菜单不显现：
 直接从CD-ROM中执行[Install]。
 安装菜单将会显现。

3.点击[简易安装]以启动安装程序。然后依循银幕上的指示。

4.出现[连接类型]对话框后，选择连接选项。
USB：
 [连接设备]对话框出现后，将传真机与USB缆线连接。
 *如果传真机已经与计算机相连，则会自动测出型号名称。
网络（仅限局域网接口型号）：
 从列表中选择局域网中的传真机。

5.单击[安装]。
*文件将被复制到计算机中。


<排查并解决安装/卸载方面的问题>

MfsCleaner是安装支持工具。 
如果不能安装或卸载多功能机软件，请使用MfsCleaner。

您必须以管理员身份登录才能使用MfsCleaner。

1.将附带的CD-ROM插入您的CD-ROM驱动器。

2.安装程序开始后，单击[取消]，然后单击[是]退出安装。

3.打开文件夹"D:\Tools\Uninstall"。
*此处"D:"是指CD-ROM驱动器的盘符。

4.双击[MfsCleaner]图标。
*将出现[MfsCleaner]窗口。

5.单击[清洗]，然后单击[是]。
*计算机将重新启动。


<支持>
如果您无法解决您的问题，请参见下面的网页。
http://panasonic.cn/oa/help/


商标
*Microsoft, Windows, Windows Vista和Internet Explorer是注册商标，或是美国和/或其它国家的微软公司的商标。
*Pentium是注册商标，或是美国和/或其它国家的英特尔（Intel）公司的商标。
