# 5 控制面板

5.1 控制面板概述

操作面板包括一个按键，一个双色LED灯(双色LED灯显示红色、绿色、橙黄色)，一个单色LED灯，如下图所示：

1. 按键

2. 单色LED灯

3. 双色LED灯

5.2 控制面板按键和指示功能

    1. 按键功能

该键可以实现如下功能：

- 长按可以打印DEMO页
- 唤醒机器
- 进纸失败时继续打印
- 手动进纸盒进纸缺纸后继续打印

2. 单色LED灯功能

当出现缺纸、卡纸和进纸失败时，该灯亮红色，起到警示的功能。

3. 双色LED灯功能

双色LED灯会显示红色、绿色和橙黄色，具体功能为：

亮红色：出现了各种较为严重的错误，具体错误见第7章故障排除；

亮橙黄色：硒鼓未安装、硒鼓不匹配、硒鼓粉量低等等，即和硒鼓相关；

亮绿色：上述以外的状态(打印、热机、休眠、就绪等等)。

    5.3 指示灯指示

当打印机出现故障时，可以通过指示灯指示来判断故障来源。

LED指示灯状态指示含义如下：

状态 | 状态描述
纸张(红色LED灯) | 其他/粉盒（双色LED灯）
|  | 双色灯长亮绿色，打印机处于就绪状态。
|  | 双色灯绿色闪烁 | 打印机处于开机预热。
打印机正在接收来自计算机的打印数据、处理内存中的数据或正在打印数据。
休眠状态，按下按钮，打印机将自动激活至热机状态，热机后恢复到就绪状态。
|  | 红色灯闪烁，纸盒无纸，请打开纸盒添加纸张。
|  | 红色灯长亮，打印过程中卡纸（中间卡纸，出纸处卡纸、双面打印单元卡纸）、双面打印纸张不匹配，单色红灯长亮，请参照7.1清除卡纸。
|  | 双色灯橙色闪烁，碳粉量低，为确保打印品质，请在碳粉用尽前更换新的硒鼓。
|  | 双色灯橙色长亮，粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配），请确保粉盒正确安装。
双色灯橙色长亮，硒鼓寿命已尽，请更换奔图原装硒鼓。
|  | 双色灯红色长亮，打印机其他错误（打印机内部错误等）。