1.使用本机前

1.1.产品系列简介

产品系列参数 | BM4100FDN series | BM4100FDW series
接口类型 | USB | ● | ●
NET | ● | ●
Wi-Fi |  | ●
打印语言 | PDL | ● | ●
控制面板 | 触摸屏 | ● | ●
打印速度 | A4
33ppm | ● | ●
Letter
35ppm | ● | ●
自动双面打印 | ● | ●
自动双面扫描 | ● | ●
NFC功能 |  | ●
静音打印 | ● | ●
复印功能 | ● | ●
扫描功能 | ● | ●
传真功能 | ● | ●
扫描到U盘 | ● | ●
U盘打印 | ● | ●
安全打印 | ● | ●
ADF | ● | ●

（●：支持，空白：不支持）

| 注： | • 如有产品系列增加或变更，恕不另行通知。 • 带传真功能的机器，在首次开机或恢复出厂设置后需根据面板提示进行语言、时间及传真等设置。 • 在本手册中，“ADF”是文档进纸器的简称。

1.2.随机附件

名称 | 部件
粉盒 |
鼓组件 |
USB连接线 |
电源线 |
电话线 |
光盘 |
快速安装指南 |
三包凭证 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.3.产品视图

侧视图

1 | 文档进纸器盖 | 用于从文档进纸器扫描卡纸时解除卡纸。
2 | 文档进纸器进纸盘 | 用于放置从文档进纸器扫描的原稿。
3 | 文档进纸器出纸托盘 | 防止扫描出来的原稿滑落。
4 | 扫描仪盖 | 打开扫描仪盖，可在玻璃稿台上放置扫描原稿。
5 | 出纸槽 | 用于存放打印出来的纸张。
6 | 前置USB接口 | 用于U盘打印和扫描到U盘。
7 | 控制面板 | 指示打印机状态，进行设置操作。
8 | NFC(近场通信)标签 | 将移动设备轻触该标签可下载或启动移动端应用程序以及Wi-Fi直连连接。
9 | 玻璃稿台 | 用于放置从平板扫描的原稿。
10 | 出纸托盘 | 防止打印出来的纸张滑落。
11 | 前盖 | 打开前盖，可取出激光碳粉盒。
12 | 多功能进纸盒 | 用于放置从多功能进纸盒进行打印的介质。
13 | 电源开关 | 打开或关闭电源，就绪状态按下此按钮进入节能模式。 按住此按钮超过2秒钟，关闭打印机电源。
14 | 自动进纸盒 | 用于放置从自动进纸盒进行打印的介质。
15 | 多功能进纸盒导纸板 | 滑动导纸板以匹配纸张的宽度。
16 | 打印机前盖开关 | 用于打开打印机前盖 | 17 | 自动进纸盒宽度导纸板 | 滑动宽度导纸板以匹配纸张的宽度。 | 18 | 自动进纸盒长度导纸板 | 滑动长度导纸板以匹配纸张的长度。 | 19 | 自动进纸盒延长托盘卡扣 | 用于调节托盘的延伸长度。

后视图

1 | LINE接口（仅限带传真功能的产品） | 电话线接口，用于将本产品接入电话线路。
2 | EXT.接口（仅限带传真功能的产品） | 分机接口，用于连接外部电话分机。
3 | USB 接口 | 用于通过USB连接线将产品连接到计算机。
4 | 网络接口 | 用于通过网线将产品连接到网络。
5 | 电源接口 | 用于通过电源线将产品连接到电源。
6 | 后盖 | 用于在出纸口处卡纸时解除卡纸。
7 | 双面打印单元 | 用于双面打印走纸及在双面打印卡纸时解除卡纸。
8 | 后置U盘接口 | 用于扩展安全打印的存储容量。

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

1.4.激光碳粉盒

激光碳粉盒由鼓组件和粉盒两部分组成。

鼓组件使用寿命

类型 | 平均打印量
鼓组件寿命 | 约12000页（基于A4/LTR大小页面 （1页/作业） ）

粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量粉盒 | 约1500页（基于ISO 19752标准）
高容量粉盒 | 约3000页（基于ISO 19752标准）
超大容量粉盒 | 约6000页（基于ISO 19752标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用原装耗材以外的耗材，因使用非原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。 • 粉盒外观因容量型号不同可能会存在差异，示意图仅供参考。

1.5.控制面板

1.5.1.控制面板

打印机控制面板布局如下图所示：

序号 | 名称 | 功能
1 | 彩色触摸屏 | • 查看打印机状态和消息。 • 设置和操作打印机。
2 | 返回按钮 | 返回上一级菜单。
3 | 主页按钮 | 转到主屏幕。
4 | 帮助按钮 | • 可用于访问控制面板帮助系统。 • 对如何使用每个屏幕及解决故障进行了说明。
5 | 状态图标 | • 就绪状态下查看打印机耗材信息。 • 错误状态下查看打印机错误状态信息。
6 | 无线网络状态图标 | • 查看打印机无线网络信息。 • 无线网络未连接时，图标灰显。
7 | 有线网络状态图标 | • 查看打印机有线网络信息。 • 有线网络未连接时，图标灰显。

1.5.2.主屏幕

使用主屏幕按钮和图标来初始化复印、传真或扫描等操作。布局如下图所示：

序号 | 名称 | 功能
1 | 复印 | 访问“复印”菜单并制作副本。
2 | 扫描 | 访问“扫描”菜单并扫描文档。
3 | 传真 | 访问“传真”菜单并发送传真。
4 | ID复印 | 访问“ID复印”复印菜单并制作证件副本。
5 | 票据复印 | 访问“票据”复印菜单并制作票据副本。
6 | 安全打印 | 访问“安全打印”菜单并进行密码作业打印。
7 | U盘打印 | 访问U盘存储作业并进行作业打印。
8 | “设置”按钮 | 打开菜单设置界面。
9 | 状态消息栏 | 显示当前的打印机状态。

1.5.3.触摸屏按钮

打印机控制面板触摸屏按钮布局如下图所示：

序号 | 名称 | 功能
1 | 单选按钮 | 选择或清除项目。
2 | 向上箭头 | 向上滚动。
3 | 向下箭头 | 向下滚动。
4 | 接受按钮 | 保存设置。
5 | 取消按钮 | 取消选择。

1.5.4.电源灯功能

序号 | 电源灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 关机状态
2 |  | 常亮 | 开机过程中、就绪状态
3 |  | 闪烁 | 休眠状态