9. 扫描

扫描前请确保已在计算机端安装打印机驱动。

9.1.扫描方式

9.1.1.Windows系统扫描

您可通过USB、有线或无线连接方式，从PC端扫描应用程序进行扫描。扫描前请确保已正确连接到打印机。

9.1.1.1.奔图扫描应用软件

操作步骤：

1）鼠标双击PC上的“奔图扫描应用软件”，图标如图所示：

2) 弹出界面如下图所示：

3) 在右侧列表进行扫描设置，单击右下角“扫描”按钮，开始扫描。

| 注： | • 奔图扫描应用软件扫描的图像，支持的文件类型有BMP、JPG、TIF、PDF和PNG五种。 • 您可以点击“帮助（F1）”按钮，打开扫描应用程序帮助文档来了解更多扫描设置信息。

本产品符合TWAIN和Windows成像应用程序（WIA）标准。如果使用支持TWAIN或WIA标准的程序，则可以访问扫描功能，并可以将图像直接扫描到打开的程序中。本手册以Office 软件（Word 与Excel）与Photoshop 软件为例，展示操作方法。

9.1.1.2. TWAIN 扫描驱动程序

9.1.1.2.1. 使用 Office 软件（Word 与 Excel）

操作步骤：

1）打开Office软件（Word或Excel）。

2）操作快捷键：Alt+I+P+S，调出程序窗口。

3) 点开“设备”选项，选择TWAIN 扫描，点击下方“自定义插入”按钮。

4) 弹出窗口后，在右侧“基本设置”、“高级设置”列表中设置扫描信息，点击“扫描”按钮，开始扫描。

若您需要更换扫描端口，请点击上图下方“端口”按钮选择扫描端口，如下图所示：

9.1.1.2.2.使用 Photoshop 软件

操作步骤：

1）打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择TWAIN扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 9.1.1.2.1 步骤 4。

9.1.1.3. WIA 扫描驱动程序

9.1.1.3.1. WIA1.0 扫描（Windows XP / Windows Server 2003）

1. 使用 Office 软件（Word 与 Excel）

操作步骤：

1）打开Office软件（Word或Excel）。

2）操作快捷键：Alt+I+P+S，调出程序窗口。

3) 点开“设备”选项，选择WIA扫描，点击下方“自定义插入”按钮。

4) 弹出窗口如图所示，设置扫描信息。

5) 点击上图左下角“调整已扫描照片的质量”，弹出高级属性界面，可进行扫描设置；设置完成后，点击下方“确定”按钮，再点击“扫描”按钮，开始扫描。

2. 使用 Photoshop 软件

操作步骤：

1）打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择WIA扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 9.1.1.3.1 步骤4、5。

9.1.1.3.2. WIA 2.0 扫描（Windows Vista / Windows Server 2008 或更高版本）

操作步骤：

1）点击桌面左下角“开始”—“所有程序”—“设备和打印机”。

2) 弹出窗口后，选择要使用的打印机，单击鼠标右键。

3) 点击上方选项栏“开始扫描”选项。

4) 弹出窗口后，进行扫描设置，点击右下角“扫描”，开始扫描。

9.1.2. macOS 系统扫描

9.1.2.1. ICA 扫描

9.1.2.1.1. 通过“打印与扫描”打开 ICA

操作步骤：

1）打印机驱动程序安装完成后，点击电脑桌面左下角图标“系统偏好设置”。

2）弹出窗口后，点击“打印与扫描”按钮。

3）弹出窗口后，选择“扫描”按钮。

4）点击“打开扫描仪”，弹出扫描窗口。

5）点击右下角“显示详细信息”，设置扫描参数。

6）点击右下角“扫描”按钮，开始扫描。

9.1.2.1.2. 通过应用程序调用 ICA

操作步骤：

1）点击电脑桌面左下角“Finder”图标，或在键盘上操作快捷键command+shift+C打开电脑窗口，在“应用程序”中找到“图像捕捉”（也可操作command+shift+A直接跳到“应用程序”），点击打开应用。

2) 在左侧列表中选择打印机后，在右侧列表设置扫描参数，点击右下角“扫描”，开始扫描。

9.1.2.2. TWAIN 扫描

以 Photoshop 软件为例。

操作步骤：

1）打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择TWAIN扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 9.1.1.2.1 步骤4。

9.1.3. 推扫

本节介绍如何使用打印机控制面板把文档扫描至PC、Email、FTP、U盘。

| 注： | • 扫描到PC/Email/FTP支持的保存文档类型为：PDF、TIFF、JPEG，扫描到U盘支持的保存文档类型为：PDF、JPEG。

9.1.3.1. 扫描到PC

您可以使用打印机控制面板进行操作把文档扫描到PC。（只支持USB连接线连接的方式）。

1. 确保打印机和计算机都已打开并且连接正确。

2. 将原稿放在玻璃稿台上或ADF中（如何放置原稿，请参见 第2.5 章）。

3. 从打印机控制面板，点击“扫描-扫描到PC”。

4. 选择适当的扫描设置，点击“扫描”按钮，开始扫描。

9.1.3.2. 扫描到Email

您可以以文件附件的形式，将黑白或彩色文档扫描到电子邮件应用程序。操作步骤如下：

1. 确保打印机和计算机都已打开并且连接正确。

2. 配置SMTP客户端，请参阅第6.2.3.1 章。

3. 配置邮件地址簿，请参阅第6.2.3.2 章。

4. 将原稿放在玻璃稿台上或ADF中（如何放置原稿，请参见第2.5 章）。

5. 从打印机控制面板，点击“扫描-扫描到Email”。

6. 选择适当的扫描设置，点击“扫描”按钮，开始扫描。

邮件群发功能设置说明：

通过Webpage设置群发组组名，在群发组中设置邮件群发的成员，即邮件接收者。当扫描完成后，固件将扫描文件送至邮箱服务器，邮箱服务器再送至所有的群成员。

9.1.3.3. 扫描到FTP

扫描到FTP要保证用户具有网络环境，可以在网络中扫描文件量比较大的文件，需输入服务器地址、用户名和密码登录FTP。操作步骤如下：

1. 确保打印机和计算机都已打开并且连接正确。

2. 配置FTP地址簿，请参阅第6.2.3.3 章(带传真功能的机器也可参阅第12.7章 )。

3. 将原稿放在玻璃稿台上或ADF中（如何放置原稿，请参见第2.5 章）。

4. 从打印机控制面板，点击“扫描-扫描到FTP”。

5. 选择适当的扫描设置，点击“扫描”按钮，开始扫描。

9.1.3.4. 扫描到U盘

在没有计算机的情况下可以将文档扫描到U盘，在进行操作前请确保U盘具有足够的存储容量。操作步骤如下：

1. 将U盘插入打印机的前置USB接口。

2. 将原稿放在玻璃稿台上或ADF中（如何放置原稿，请参见第2.5 章）。

3. 从打印机控制面板，点击“扫描-扫描到U盘”。

4. 选择适当的扫描设置，点击“扫描”按钮，开始扫描。

打印机将在U盘上创建一个名为PantumScan的文件夹，扫描完的文稿以.PDF或.JPG格式保存到该文件。

| 注： | • 支持的U盘格式：Windows系统支持FAT和FAT32，macOS系统支持MS-DOS（FAT）。

9.2.扫描功能

本机支持ADF自动双面扫描，以奔图扫描应用软件为例：

1. 将原稿放在ADF中（如何放置原稿，请参阅第2.5.2章）。

2. 调出“奔图扫描应用软件”（如何调出，请参阅第9.1章）。

3. 弹出扫描设置窗口后，在右侧“文档来源”处选择“文档进纸器（自动双面）”选项。

4. 进行扫描设置后，单击右下角“扫描”按钮，开始扫描。

| 注： | • 本机推扫也支持ADF自动双面扫描，您可以通过控制面板扫描设置界面“开启”或“关闭”该功能。

9.3.取消扫描作业

文档在扫描中，可以从打印机控制面板点击“取消作业”按钮可取消当前作业。