13.Spécifications du produit

| Remarque: | • Les valeurs de spécification varient légèrement en fonction des modèles d'imprimantes et de leurs fonctions respectives. Les spécifications de produit varient en fonction des pays et des régions. • Ces valeurs reposent sur les données initiales. Pour plus d'informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com.

13.1.Présentation des spécifications

Taille du produit(L x P x H) | 333mm*355mm*215mm
Poids du produit | 6.8Kg
Environnement d'impression | Portée de température d'impression：10~32℃
Portée d'humidité d'impression：20%RH~80%RH
Tension d'alimentation | Modèle 110V : CA 100-127V, 50 Hz/60 Hz, 9A
Modèle 220V : CA 220-240V, 50 Hz/60 Hz,4.5A
Bruit (niveau de pression acoustique) | Impression: ≤52dB(A)
En attente: ≤30dB(A)
Mode muet: ≤46 dB（A)
Heure d'entrée en attente de réseau | 1 minute
Consommation électrique | Attente de réseau: 1.72W
En attente: ≤50W
Eteint: ≤0.5W
TEC: Conforme à l'exigence EnergyStarV2.0 et étiquette énergétique de la Chine
Système d'opération | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
Version iOS 6.0 au-dessus (version 6.0 non comprise)
Android 4.4-7.0
Interface de communication | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n (Compatible avec WPS)
Délai d'impression de la première page | ≤8.5 s
Format d'impression maximal | 216mm*356mm