6.Web服务器

您可以通过内嵌Web服务器，管理打印机的设置。

6.1.访问内嵌Web 服务器

1.打开打印机和计算机电源。

2.将打印机连接到网络，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅第4章或第5章）。

3.在Web 浏览器的地址栏中键入打印机的IP地址，访问打印机内嵌Web服务器。

通过控制面板查看打印机的IP地址（请参阅第9.3章）或打印“网络配置页”并查看打印机的IP地址（请参阅第9.4章）。

| 注： | • 建议Windows用户使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），Mac用户使用Safari 4.0（或更高版本）。无论您使用何种浏览器，请确保始终启用JavaScript和Cookies。如果使用其他网络浏览器，请确保其与HTTP 1.0和HTTP 1.1兼容。 • 如果计算机不能访问打印机内嵌的Web服务器，可能是计算机和打印机不在同一网络中，请检查您的网络环境或咨询您的网络管理员。

4.点击“登录”选项，输入用户名和密码（默认用户名为admin，初始密码为000000），点击“登录”。

| 注： | • 出于安全原因，建议您更改默认密码，您可以进入“用户管理”界面进行修改。

6.2.使用Web服务器管理打印机

您可以使用内嵌的Web服务器，管理打印机。

1.可查看打印机的基本信息，包括产品名称、打印机状态和粉盒状态。

2.可配置打印机支持的网络协议参数。

3.可配置打印机的无线网络连接，开启/关闭无线网络和Wi-Fi直连功能。

4.可配置邮件服务器客户端，通过电子邮件通知方式获知打印机状态。

6.2.1.IP地址设置

IP地址设置前，您需要将打印机连接到网络。

1.若为有线网络机型，使用网线连接到打印机网络接口，将打印机连接到有线网络。

2.若为无线网络机型，可通过无线网络配置工具或Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置方式，将打印机连接到无线网络（参阅第5.1.2章）。

6.2.1.1.IPv4设置

打印机IPv4地址设置分为DHCP自动分配和手动设置，打印机默认开启DHCP自动分配功能。若需要为打印机配置固定的IPv4地址，您可以手动设置打印机的IPv4地址。

1.打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

3.点击“设置”－“网络设置”－“协议设置”－“有线IP配置”。

4.将IPv4地址分配方式设置为“手动”。

5.输入“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

6.2.1.2.IPv6设置

1.打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

3.点击“设置”－“网络设置”－“协议设置”－“IPv6”。

4.勾选“启用IPv6协议”和 “启用DHCPv6”（默认为勾选），点击“应用”。

您可刷新浏览器，在“有线IP配置”界面，查看“IPv6本地链路地址”和“有状态地址”。

| 注： | 打印机支持使用下列IPv6地址进行网络打印和管理。 • IPv6本地链路地址：自行配置的本地IPv6地址（以FE80开头的地址）。 • 有状态地址：DHCPv6 服务器配置的IPv6地址（若网络中无DHCPv6服务器，“有状态地址”不能分配）。 • 无状态地址：网络路由器自动配置的IPv6地址（参阅第9.4章，打印“网络配置页”并查看）。

6.2.2.无线设置

您可以通过无线设置页面，设置打印机的无线网络、无线IP配置、Wi-Fi直连和WPS。设置前，请先登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

6.2.2.1.无线网络

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“无线网络”。

1）无线网络默认为开启，若要关闭，选择“关闭”选项框，再点击“应用”。

2）若您需要配置无线网络，点击搜索列表中需要连接的接入点（无线路由）的网络名（SSID），输入密钥，点击“应用”。

6.2.2.2.无线IP配置

只有开启了打印机的无线网络，内嵌Web服务器才显示无线IP配置。

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“无线IP配置”。

1)DHCPv4默认为勾选。若要手动配置IP地址，请取消勾选DHCPv4复选框，输入您需要配置的“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

6.2.2.3.WPS设置

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－"WPS"。

1）选择您需要的“WPS启动方式”，点击“应用”，并按照页面提示进行操作。

6.2.2.4.Wi-Fi直连设置

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“Wi-Fi直连”。

1）Wi-Fi直连默认为关闭，若要启用，请勾选“启用P2P配对”，再点击“应用”。

6.2.3.机器设置

您可以通过机器设置页面，添加邮件地址通讯录、设置电子邮件通知、设置休眠时间、恢复出厂设置。

6.2.3.1.配置电子邮件通知

若您配置了电子邮件通知，当打印机出现缺纸等异常状态时，将会向您指定的邮箱地址发送邮件。您需要对电子邮箱进行正确的设置后才能收到邮件，电子邮箱的具体设置步骤请咨询您的网络管理员。配置电子邮件通知前，您需要登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

一.配置SMTP客户端

1.点击“设置”－“网络设置”－“协议设置”－"SMTP"。

2.在SMTP页面，输入SMTP服务器地址、配置发件人的邮箱登录名和密码，点击“应用”。

二.添加收件人邮件地址

1.点击“设置”－“机器设置”－“通讯录”。

2.点击“添加”，输入收件人姓名和电子邮箱，点击“应用”。

三.设置电子邮件通知

1.点击“设置”－“机器设置”－“电子邮件通知”。

2.点击按钮，在弹出的联系人列表里，选择您希望添加的邮件地址。

您也可以勾选"地址X"（如地址1），手动输入您希望添加的收件人邮件地址。

3.勾选您希望通知的邮件地址和通知的内容，点击“应用”。

6.2.3.2.休眠时间设置

打印机休眠时间默认为1分钟，若您需要更改打印机的休眠时间，可通过内嵌Web服务器（通过网络连接方式安装的打印机）进行设置。

1.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

2.点击“设置”－“机器设置”－“系统”。

3.根据您的需要选择休眠时间，点击“应用”。

6.2.4.通过Web服务器恢复出厂设置

1.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

2.点击“用户管理”选项，再点击“恢复出厂设置”，恢复出厂设置完成后打印机自动重启。

| 注： | • 打印机恢复出厂设置后，管理员的用户名恢复为admin，登录密码恢复为000000。 • 您还可以通过打印机控制面板按键恢复出厂默认设置，参阅第9.1.5.章。 • 若您的打印机恢复出厂设置，休眠时间将自动恢复为1分钟。