========================================================================
          Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10(x86)、
                    Windows Server 2003/2003 R2/2008(x86)用
          リコー PC FAXドライバ
                                            Version 1.85
                                            2016.05.27  RICOH CO., LTD.
========================================================================

はじめに  この度はリコー製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございま
          す。このファイルには、

          Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10(x86)、
                    Windows Server 2003/2003 R2/2008(x86)用

          リコーPC FAXドライバを使用するための情報が記載されています。ご
          使用の前に必ずお読み頂きますようお願いいたします。

------------------------------------------------------------------------

ソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の使用条件をよくお読みください。ご
使用になられた時点で、下記使用条件に同意して株式会社リコー（以下、リコー）
との間で契約が成立したものとさせていただきます。


１．本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利は、リコーに帰属します。
２．リコーは、本ソフトウェアの使用者（以下、ユーザー）に対し、本ソフトウ
    ェアに対応するリコー製品を利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独
    占的権利を許諾します。
３．ユーザーは、本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションについて、
    いかなる修正、改造、翻訳、リバースエンジニアリング、デコンパイル、デ
    ィスアセンブル等することはできません。
４．リコーおよびリコーのライセンサーは、本ソフトウェアを使用して得られる
    性能または結果、および特定目的への適合性、または本ソフトウェアに瑕疵
    がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
５．リコーおよびリコーのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に付随または
    関連して生ずるデータの喪失もしくは欠陥、またはこれらにより生じた損害
    （収入または利益の逸失を含みます）について、直接的または間接的かを問
    わず、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
６．ユーザーは、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることな
    しに、本ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはな
    りません。

------------------------------------------------------------------------

＜動作環境＞
  このドライバは Pentium 133MHz以上のIntelプロセッサ及びその互換プロセッ
  サを搭載したPC/AT互換機上で動作する、Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10
  および Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 日本語版の環境下にて動
  作します。


［１］PC FAXドライバ・インストール方法

  （１）インストール前に

      ・Windows NT 4.0、Windows 95/98からWindows 2000/XP/Vistaにアップグ
        レードインストールする場合、以前に使用していたプリンタやプリンタ
        ドライバの情報が残ることがあります。
        Windows 2000/XP/Vistaへアップグレードする場合は、プリンタドライバ
        をいったん削除してからアップグレードインストールし、本ドライバを
        インストールしてください。

      ・プリンタドライバのインストールを行う場合は、OSを起動し、
        Administratorsのメンバとしてログオンしてください。

  （２）初めてPC FAXドライバをインストールされる方へ
        本製品を初めてインストールされる方は、以下の手順に従ってインスト
        ールを行ってください。

    −１  プリンタフォルダ内の「プリンタの追加」を選択してください。
          選択したら「次へ」を押してください。

    −２  プリンタウィザードのガイダンスに従って、プリンタの管理方法を選
          択してください。選択したら「次へ」を押してください。

    −３  プリンタを接続するポートを選択してください。
          選択したら「次へ」を押してください。
 
    −４  製造元およびモデルのウィザードで「ディスク使用」ボタンを押して
          ください。

    −５  PC FAXドライバの情報ファイル(*.inf)が置かれているパスを指定し
          ます。
          ”（解凍先フォルダ名）\X86”
          （例えば C:\TEMP\X86）とパスを入力し、「ＯＫ」を押して
          ください。

    −６  ご使用になるプリンタを選択してください。プリンタ名と対応機種は
          次の通りです。

              プリンタ名                        対応機種
          --------------------------------------------------------------
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type A    imagio Neo 220/270
                                                      350/350D/450
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type B    imagio Neo C240/C320
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type C    imagio Neo 351/351D/451
                                                      352/352D/452
                                                      C325/C385
                                                      C325it/C385it
                                                      221/271
                                                      C245
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type D    imagio Neo W400
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type E    imagio Neo 135/165
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type G    imagio Neo C455/C355/
                                                      C285/C246/C200
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type H    imagio Neo 353/353D/453
                                                      300/250
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type J    imagio MP 2550/2550B
                                                     3350/3350B
                                                     8000/8000T
                                                     4000/4000B
                                                     5000/5000B
                                                     6000/7500/7500T
                                                     6001/7501/9001/9001T
                                                     2552/3352
                                                     C1800/C2200
                                                     C2500/C3000
                                                     C2800/C3300
                                                     C3500/C4500
                                                     C3500it/C4500it
                                                     C4000it/C5000it
                                                     C4000/C5000
                                                     C6000/C7500
                                                     C6001/C7501
                                                     C4001/C5001
                                                     C4001A/C5001A
                                                     C2801/C3301
                                                     C2201
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type K    imagio MP C1500
                                                     C1600
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type L    imagio MP 1300
                                                     1600
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type M    imagio MP W4000
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type R    imagio MP 4002/5002
                                                     6002/7502/9002/9002T
                                                     C4002/C5002
                                                     C4002A/C5002A
                                                     C2802/C3302
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type S    imagio MP W4001
          RICOH  PC FAX  Type T            RICOH MP 1301/1601
          RICOH  PC FAX  Type V            RICOH SP 3610SF
          RICOH  PC FAX(IPSiO)  Type A     IPSiO Color 8150
          RICOH PC FAX(imagioColor5105it)  imagio Color 5105it
          RICOH  PC FAX(RIFAX)  Type A     RIFAX CL15L IP-LINK
          RICOH  PC FAX(RIFAX)  Type B     RIFAX ML4600S
                                                 ML4700 IP-LINK
          RICOH  PC FAX(RIFAX)  Type C     RIFAX SL3400
          RICOH  PC FAX(imagioNeoC380)     imagio Neo C380

          選択したら「次へ」を押してください。

    −７  プリンタ名を指定してください。また、インストールしたプリンタを
          通常使うプリンタにする場合は、下の選択肢の「はい」をチェックし
          てください。
          指定したら「完了」を押してください。

    −８  インストールしたプリンタをネットワーク上の他のユーザーと共有す
          る場合は共有設定をしてください。設定したら「次へ」を押してくだ
          さい。

    −９  動作確認のためにテストページを印刷してみてください。選択肢の
          「はい」を選び、「完了」を押せばインストール終了です。

  （３）PC FAXドライバの更新をされる方へ
        古いバージョンのPC FAXドライバから、新しいバージョンへ更新される
        方は、以下の手順に従ってインストールを行ってください。

    −１  プリンタフォルダ内のプリンタ名を選択し「ファイル」−「削除」を
          クリックし、削除してください。
    −２  コンピュータを再起動してください。
    −３  プリンタフォルダ内の「プリンタの追加」を選択してください。
    −４  以下、（２）の初めてインストールする場合の−１〜−９を行って
          ください。

  （４）注意事項

    −１  バージョンの異なるリコー PC FAXドライバは混在できません。
    −２  インストール終了後、PC FAXドライバ設定画面が正常と思われない
          場合は、インストールしたドライバをプリンタフォルダ上で削除し、
          再度リコー PC FAXドライバのインストールを行ってください。
    −３  ＣＤ−ＲＯＭからのＡｕｔｏｒｕｎによるインストールに関しては、
          付属の説明書を参照してください。


［２］PC FAXドライバ各項目の説明

      各項目の内容および詳細については、ヘルプをご覧ください。


［３］PC FAXドライバ使用上の制限／注意事項

  （１）各アプリケーションでの制限／注意事項

      ・Microsoft Word 2002
        部数を２部以上に指定し、かつ部単位で印刷オブションを選択しなかっ
        た場合、正常に印刷されないことがあります。

      ・Microsoft Excel
        複数のシートを選択して印刷を行うと、ファクス送信設定ダイアログが
        複数回表示されることがあります。
        シート作成時に指定した解像度と異なる解像度で印刷すると、ページが
        複数に分割されて印刷されることがあります。

      ・ディスプレイドライバによっては、ドライバの画面が乱れることがあり
        ます。「画面」コントロールパネルの「ディスプレイの設定」タブで画
        面の設定を変更してご使用ください。

      ・Symantec pcAnywhereが起動していると、正常に印刷/送信できないこと
        があります。

      ・Jw_cad
        多角形の塗りつぶし図形を印刷した場合、図形上に線が印刷されること
        があります。

      ・頭脳Rapid
        塗り図形でビットマップを貼り付けた場合、ビットマップが正常に印刷
        されないことがあります。

      ・Citrix Presentation Server 4.0
        多数のユーザーがCitrix MetaFrame Program Neighborhoodから同時にロ
        グインした場合、正常にAutoCreateされないことがあります。
        正常にAutoCreateされない場合は再度ログインして下さい。

  （２）印刷に関する制限

      ・ファクス送信設定ダイアログ表示中に、アプリケーションのウィンドウ
        が再描画されないことがあります。

      ・ファクス送信設定ダイアログ表示中に、アプリケーションの状態が「応
        答なし」と表示されることがあります。

      ・使用環境や印刷されるデータにより、一般保護違反エラーが発生する場
        合があります。

      ・使用するディスプレイドライバにより、一部正常に印刷されない場合が
        あります。

      ・カラーデータを印刷すると、一部正常に印刷されない場合があります。

      ・config.sysの中でプリンタ関連のデバイスドライバを使用していると、
        正常に印刷されない場合があります。

      ・アプリケーションによっては、画面上の網かけパターンと印刷結果が異
        なる場合があります。

      ・アプリケーションによっては、画面上のイメージデータが一部印刷され
        ない場合があります。

      ・白い線が含まれるデータをふつう字で印刷した場合、細い線が印刷され
        ない場合があります。

------------------------------------------------------------------------

［４］あて先表ファイル、送付状ファイルの配布方法

  （１）概要

        PC FAXドライバのインストール時に、あて先表編集ツールで使用するあ
        て先表ファイルと、PC FAX 送付状エディターで使用する送付状ファイル
        を配布することができます。ここでは、各ファイルの配布方法と注意事
        項を記載しています。ご使用の前に必ずお読み頂けますようお願いいた
        します。

  （２）あて先表ファイルの配布方法

    −１  配布するあて先表ファイルを準備してください。
    −２  PC FAXドライバのフォルダにあて先表ファイルをコピーします。
    −３  PC FAXドライバのフォルダ内にあるIfxShLnk.iniをテキストエディタ
          などで開きます。
    −４  ファイルの終わりに以下の行を追加します。
              [InstallCsv]
              Name1=ファイル名１
              Dest1=コピー先のフォルダ名
          ファイル名１には、配布するあて先表ファイル名を拡張子も含めて指
          定してください。コピー先のフォルダ名には、あて先表ファイルをコ
          ピーするフォルダ名を絶対パスで指定してください。
          あて先表ファイルを複数配布する場合は、配布するファイル名をファ
          イル名１に続けて指定します。このとき、ファイル名とファイル名の
          間は半角カンマと半角空白で区切ってください。
    −５  フォルダ内のprinter.infをテキストエディタなどで開きます。
    −６  [HELPER]と記述されたセクションに、配布するあて先表ファイル名を
          追加します。
    −７  [SourceDisksFiles]と記述されたセクションに、配布するあて先表フ
          ァイル名を追加します。
          追加したファイル名の後ろに「=99」を追加します。
    −８  printer.infを上書き保存してテキストエディタを終了します。
    −９  PC FAXドライバのインストールを行います。

  （３）送付状ファイルの配布方法

    −１  配布する送付状ファイルを準備してください（ファイル名はSample1.
          fcp、Sample2.fcp、Sample3.fcp）。
          送付状ファイルはPC FAX 送付状エディターを使用して作成します。
    −２  PC FAXドライバのフォルダ内にある送付状ファイルを、配布する送付
          状ファイルで上書きします。
    −３  配布後の送付状ファイル名を変更することができます。変更する場合
          は４以降の作業へ移ってください。名前を変更しない場合は７の作業
          へ移ります。
    −４  PC FAXドライバのフォルダ内にあるIfxShLnk.iniをテキストエディタ
          などで開きます。
    −５  [CoverSheetSample]と記述されたセクションの下にある「Name=Sampl
          e1.fcp, Sample2.fcp, Sample3.fcp」の行を編集します。ファイル名
          の箇所を、配布後のファイル名に修正してください。
          注意：ファイル名とファイル名の間は必ず半角カンマと半角空白で区
          切ってください。
    −６  IfxShLnk.iniを上書き保存してテキストエディタを終了します。
    −７  PC FAXドライバのインストールを行います。

  （４）注意事項

      ・各ファイルのコピー先に同じ名前のファイルが既に存在する場合、ファ
        イルの配布は行われません。

      ・この機能は、以下のドライバでは利用できません。

          RICOH  PC FAX(imagio)  Type A
          RICOH  PC FAX(imagio)  Type B
          RICOH  PC FAX(IPSiO)  Type A
          RICOH PC FAX(imagioColor5105it)
          RICOH  PC FAX(RIFAX)  Type A

      ・Windows Vista/Windows Server 2008では、Windows XP/Windows Server 
        2003で使用している、Winhelp形式 と呼ばれる古いヘルプ モデルが未サ
        ポートとなりました。機種によっては、Winhelp形式 のヘルプファイル
        を使用しているためデフォルトでは表示できません。 詳細は、マイクロ
        ソフト社ホームページをご覧ください。

========================================================================

  Microsoft、Windows、Windows NT(R)は、米国Microsoft Corporationの米国
  およびその他の国における登録商標です。
  その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
