|  | 网络设定/通讯
问题 | 原因/条件及措施
--- | ---
即使进行了网络设定以后，也不能在您的理想（RISO）速印机上印刷出文件数据。 | 速印机没有准备好接收数据。
措施 | 检查速印机上的面板显示，然後按照面板上显示的信息执行所需的措施。
网络电缆未被正确连接到电脑和速印机。在此情况下，网络集线器端子上的LINK指示灯和速印机接口端子上的LAN指示灯不会发亮。
措施 | 检查是否已经正确的使用正确的网络电缆。
还没有在您的电脑中给相应的速印机驱动程序指定TCP/IP直接印刷端口（Windows 95/98/Me）。
措施 | 进行指定。
还没有在您的电脑中给相应的速印机驱动程序指定LPR端口（Windows NT4.0）。
措施 | 进行指定。
还没有在您的电脑（Windows 2000/XP）中给相应的速印机驱动程序指定标准TCP/IP端口。
措施 | 进行指定。
未在相应的速印机驱动程序中为网络印刷选择网络端口。
措施 | 选择与您的网络印刷设定相应的网络端口。
上一页下一页

故障检修方法