|  | 打开通向理想（RISO）速印机的路由
给速印机驱动程序指定TCP/IP直接印刷接口 您必须使用速印机驱动程序以将文档数据直接发送给TCP/IP通讯网络上的理想（RISO）速印机，此驱动程序被设定为可输出印刷数据到TCP/IP直接印刷端口。
| 您只需要按以下步骤，将所需速印机驱动程序中的当前印刷端口，改变为所需的网络印刷端口。 重要！ 如果您正在Windows中使用RISO-Print端口，则应该在此操作之前，使用RISO-PRINT在您的电脑上创建TCP/IP直接印刷端口。 使用Windows标准LPR端口或“标准TCP/IP端口”时，此过程并非必需。
注 | 如果您的电脑上没有安装所需的速印机驱动程序，您必须按照速印机驱动程序的操作手册，从相应的软件光盘上安装所需的速印机驱动程序。
| ## 打开所需速印机驱动程序的[属性]对话框。 Windows XP用户：选择[开始]菜单中的[打印机和传真]以打开[打印机和传真]对话框。 对于其它版本的Windows：选择[开始]菜单中的[设置]，并单击[打印机]打开[打印机]文件夹。 右键单击所需理想（RISO）速印机的图标，然后在显示的菜单中单击[属性]。
上一页下一页

系统设定第二步