|  | RISO-ADMIN/RISO-MONITOR/RISO-PRINT
问题 | 原因/条件及措施
--- | ---
不能使用RISO-PRINT创建TCP/IP直接印刷端口。 | 在[添加RISO-PRINT接口]对话框中输入了错误的IP地址。
措施 | 检查相应的理想（RISO）速印机的IP地址，并且输入一个正确的IP地址。
在您的电脑中没有正确安装了RISO-PRINT。
措施 | 重新在您的电脑中安装RISO-PRINT。
速印机未准备好进行数据通讯。
措施 | 检查速印机上的面板显示，然後按照面板上显示的信息执行所需的措施。
网络电缆未被正确连接到电脑和速印机。在此情况下，网络集线器端子上的LINK指示灯和速印机接口端子上的LAN指示灯不会发亮。
措施 | 检查是否已经正确的使用正确的网络电缆。
在您的电脑上不能进行TCP/IP网络通讯。
措施 | 使您的电脑上可以进行TCP/IP网络通讯。（请参见S1-1页到S1-3页。）
上一页下一页

故障检修方法