|  | RISO-ADMIN的功能
| ## [网络参数]对话框 - [TCP/IP]标签 可以在这里指定理想（RISO）速印机进行TCP/IP通讯时所需的网络设定。 ## 使用TCP/IP协议 为了可能在这里指定TCP/IP地址并在与理想（RISO）速印机的通讯中使用TCP/IP网络协议，您需要选择这个复选框。 ## 使用DHCP 当选中此复选框时，您可以使用DHCP服务器在网络上给理想（RISO）速印机自动指定TCP/IP地址。在这种情况下，您不需要在此标签中指定TCP/IP地址。然而，在通常情况下，当您每次开启电源时，将给网络上的理想（RISO）速印机指定一个不同的IP地址，这样在印刷文档数据时会出问题。为避免上述的问题，您可以改变DHCP服务器的设定。有关DHCP服务器的详细描述，请参见DHCP Manager的[帮助]信息。 ## IP地址 这是连接到TCP/IP通讯网络上所有设备的基本地址。每个设备（包括理想（RISO）速印机）都有独特的4个数字组成的IP地址，数字范围从0到255，以便使用TCP/IP网络协议在网络上与其他设备通讯。 ## 子网掩码 由4个数字（通常是0或255）组成，定义当前网络的容量，即可以通过一个单独的路由器进入的网络中设备（终端）的数量。它应用于IP地址，将其分为两个不同类型的地址，即网络地址和设备（终端）地址。在当前网络上的所有设备中，它必须是相同的。
上一页下一页

实用软件指南