|  | 前言
连接到网络 将速印机与网络连接时，请记住，根据网络环境的不同，所用的电缆与设定方法也有所不同。在开始设定您的设置之前，请仔细检查您的网络环境。
| 使用双绞线Ethernet（以太网）电缆（对于10Base-T或100Base-TX）进行网络连接。若连接到网络集线器，请使用直线型电缆。相反的，当直接连到电脑时，请使用交叉型电缆。 重要！ 应使用商用S/UTP（屏蔽或非屏蔽双绞线）Ethernet（以太网）电缆。
| ## 关闭理想（RISO）速印机的主电源开关。
| ## 将Ethernet（以太网）电缆的一头插入RISORINC-NET上的Ethernet（以太网）接口（在理想（RISO）速印机上）。
| ## 将电缆的另一端连接到所希望的网络端子上，例如网络集线器。
| ## 开启理想（RISO）速印机的主电源开关。 确认网络集线器端子上的LINK指示灯和速印机接口端子上的网络指示灯发亮。
上一页下一页