|  | 给理想（RISO）速印机指定一个IP地址
使用“从CD运行RISO-ADMIN”菜单中的RISO-ADMIN 当您在Windows电脑上操作时，您可以使用“从光盘运行RISO-ADMIN”菜单很容易地给网络上的理想（RISO）速印机指定一个IP地址。
| 重要！ 在进行此操作前，请确保理想（RISO）速印机已正确连接到网络上并且已开启电源。有关网络连接的详细描述，请参见P-5页上的“连接到网络”。当您给网络上的理想（RISO）速印机指定一个IP地址时，应咨询您的网络管理员。
注 | 如果还没有给它们指定IP地址，您可以使用DHCP服务器在网络上自动给理想（RISO）速印机指定一个临时的IP地址。在这种情况下，您可以通过改变DHCP服务器的设定变临时指定IP地址为常量。
| ## 将RISORINC-NET软件光盘插入您的电脑的光盘驱动器。
| ## 双击RISORINC-NET-D光盘中的[SETUP.EXE]图标。 在屏幕上出现软件语言选择窗口。
| ## 单击代表所需语言的按钮。 出现所选语言的开始菜单窗口。
上一页下一页

系统设定第一步