|  | 给理想（RISO）速印机指定一个IP地址
| ## 在显示的列表框中双击所需的理想（RISO）速印机。 使相应的行高亮以进行选择。选择的理想（RISO）速印机的Ethernet（以太网）地址将显示在上面的相应的区域内。
注 | 当还没有给一个理想（RISO）速印机指定IP地址时，在列表框的[IP 地址]列中显示[0.0.0.0]。
| ## 单击[是]按钮，然后指定一个IP地址。 在显示的窗口中将IP地址输入在相应的框中。
| ## 确认指定的IP地址是正确的，然后单击[确定]按钮。
| ## 重新启动RISO速印机 保留的IP地址被分配给选择的理想（RISO）速印机。当出现提示，询问您是否要重新启动网络接口卡时，单击[是]按钮。 重要！ 根据您的理想（RISO）速印机型号，您可能必须重新启动速印机，即关闭它，然后再次启动。按照速印机主控制面板上的指示操作。 不需要重新启动您的电脑。
上一页下一页

系统设定第一步