|  | 前言
系统设定概要 在连接电缆后，需要对Windows进行2或4步系统设定操作，使您可以通过网络在理想（RISO）速印机上印刷出文件数据。 ## 接入网络：
(1) | 给网络上的理想（RISO）速印机指定一个IP地址
(2) | 打开从单个电脑通向理想（RISO）速印机的路由
## [Windows] |
| ## 给理想（RISO）速印机指定一个IP地址 |
通过“从CD运行RISO-ADMIN”，您只需轻松几步就可以给理想（RISO）速印机指定IP地址。单击右面的按钮，可进入详细描述此操作的章节。 |
| ## 打开从单个电脑通向理想（RISO）速印机的路由 |
需要将理想（RISO）速印机驱动程序作为一个网络打印机安装到单个电脑上以打开此路由。另外，在特定的印刷环境中也需要附加的设定操作。单击右面的按钮，可进入详细描述此操作的章节。
注 | 当您使用NetBEUI或NetBIOS over TCP/IP印刷您的文档数据时，不需要上面描述的系统设定。但是，在这种情况下，不能使用专用的实用软件程序，例如RISO-ADMIN、RISO-MONITOR、RISO-PRINT和RisoHoldManager。有关NetBEUI网络设定的详细描述，请参见第U-13页。
上一页下一页