|  | RISO-ADMIN/RISO-MONITOR/RISO-PRINT
问题 | 原因/条件及措施
--- | ---
RISO-ADMIN无法检测到一个所需的理想 （RISO）速印机。 | 速印机未准备好进行数据通讯。
措施 | 检查速印机上的面板显示，然後按照面板上显示的信息执行所需的措施。
网络电缆未被正确连接到电脑和速印机。在此情况下，网络集线器端子上的LINK指示灯和速印机接口端子上的LAN指示灯不会发亮。
措施 | 检查是否已经正确的使用正确的网络电缆。
在您的电脑上不能进行TCP/IP网络通讯。
措施 | 使您的电脑上可以进行TCP/IP网络通讯。（请参见S1-1页到S1-3页。）
给速印机指定的IP地址在其他网络段而不是当前的网络段中。
措施 | 咨询您的网络管理员，并且给速印机指定另外的可在当前网络段中使用的IP地址，或在RISO-ADMIN的[属性]对话框中为其他网络段指定广播用IP地址。
理想（RISO）速印机的状态在RISO-ADMIN 中显示为 “---”。 | 您配置理想（RISO）速印机的IP地址了吗？
措施 | 双击作为"---"的理想（RISO）速印机，并且配置其IP地址。
您正在查看的理想（RISO）速印机配备的是网络接口卡而不是RISORINC-NET-D吗？
措施 | 不支持除RISORINC-NET-D之外的网络接口卡。
上一页下一页

故障检修方法