|  | 使用因特网浏览器设定理想（RISO）速印机
在因特网浏览器中检查理想（RISO）速印机的网络设定 理想（RISO）速印机网络接口卡有一项内置的HTTP服务器功能，使您可以使用标准因特网浏览器检查理想（RISO）速印机的网络设定。 支持的浏览器:Microsoft Internet Explorer 4.0.1或更高。
| 重要！ 必须为理想（RISO）速印机指定IP地址，才能执行此操作。（请参见S1-4到S1-6页上的“给理想（RISO）速印机指定一个IP地址”。
注 | 设定窗口只能以英文显示。
| ## 打开因特网浏览器并在因特网地址域中输入所需的理想（RISO）速印机IP地址。 = 输入示例 = http://192.168.8.12/
| ## 按电脑键盘的Enter键。 所选理想（RISO）速印机的网站主页将出现在因特网浏览器中，显示相关理想（RISO）速印机的当前状态。
| ## 单击主页左侧栏中的[Network Configuration]（网络设定）。 此时会出现密码输入对话框。
上一页下一页

实用软件指南