|  | 打开通向理想（RISO）速印机的路由
使用RISO-PRINT-创建TCP/IP直接印刷接口 在您的电脑中使用RISO-PRINT，您可以很容易地创建一个TCP/IP直接印刷端口，它对于TCP/IP网络上的对等印刷是必需的。
注 | 在此操作之前，必须从RISORINC-NET软件光盘将RISO-PRINT安装在您的电脑上。（请参见U-1页到U-4页。）
重要！ 必须将您的电脑设定为TCP/IP网络通讯有效以使用RISO-PRINT。（请参见S1-1页。）
注 | 使用NetBEUI协议或NetBIOS over TCP/IP时，在安装速印机驱动程序过程中检索网络端口，以确定要使用的端口。有关详细信息，请参阅速印机驱动程序操作手册。 使用Windows标准LPR端口或“标准TCP/IP端口”时，如需有关详细信息，请参阅速印机驱动程序操作手册。
## 使用LPR时
| ## 在[开始]菜单的[程序]一览表中选择[RISO]-[RISORINC-NET-D]，然后单击[RISO-PRINT]。 此时将启动[添加RISO-PRINT端口]向导。
| ## 检查您的理想（RISO）速印机是否已开启，并且连接到网络，然后单击[下一步]按钮。
上一页下一页

系统设定第二步