打印机状态监视器 V4.2  -请先阅读本文件- 
Copyright (c) 1999-2018 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
                         目录
--------------------------------------------------------

   1. 打印机状态监视器
   2. 操作环境
   3. LPR软件
   4. 安装/卸载
   5. 技术支持信息

--------------------------------------------------------

1. 打印机状态监视器

打印机状态监视器是为SHARP打印机设计的实用工具与SNMP协议
(版本1)兼容。

2. 操作环境

打印机状态监视器能在下列操作环境中使用。

(1) 计算机
    IBM PC/AT兼容机

(2) 显示器
    需要800 x 600或更高像素和256色或更高色彩

(3) 操作系统
    * Windows Server 2008:
    * Windows 7:
    * Windows 8.1:
    * Windows Server 2012:
    * Windows Server 2012 R2:
    * Windows 10:
    * Windows Server 2016:

      不需其它软件

(4) 内存
    至少需要128MB内存 

(5) 硬盘
    至少需要30MB有效硬盘空间

3. LPR软件

    如需监视SHARP打印机，在系统上需要有LPR软件通过TCP/IP
    协议的对等打印服务。
   
在系统上安装打印机状态监视器，添加[打印端口]时用以下的
格式是正确的，可使打印机状态监视器运行正常。


(1) IP地址
    (例如：192.168.1.15)
(2) 域名系统(DNS)中的主机名
    (例如：prn1) prn1需已注册到DNS中
(3) IP地址:端口名
    (例如：192.168.1.15:lp)
(4) DNS主机名:端口名
    (例如: prn1:lp)
(5) IP_{IP地址} [Standard TCP/IP Port]
    (例如: IP_192.168.1.15)
(6) S_IP_{IP地址} [SC TCP/IP Port]
    (例如: S_IP_192.168.1.15)
(7) S2_IP_{IP地址} [SC2 TCP/IP Port]
    (例如: S2_IP_192.168.1.15)

注意:
* 不能从[打印端口]的以下格式来识别打印机的IP地址:


      ACITSLPR_1 (例如ACITS LPR软件)
      \\192.168.1.15\lp
      \\prn1\lp
      C:\out\lp\job

* 如果不能识别打印机的IP地址时，可用下列方法设置它的IP
  地址：

  (a) 
      如果启动了打印机状态监视器，在第一次打印之后，
      打印机状态监视器就可自动设置打印机的IP地址。

  (b) 
      当打印机状态监视器启动并检测到不能从[打印端口]
      中识别IP地址时，会显示“输入IP地址”对话框。

      显示不能识别IP地址的打印机名。
      在需要监视打印机时，正确输入它的IP地址。
      在不需监视打印机时，选中“在此之后不再监视打印机”
      多选框。
      
      如果设置过不再监视打印机后，又需监视打印机时，可手
      动的编辑“Printers.txt”文本文件。
      先退出打印机状态监视器，编辑“Printers.txt”文本
      文件后，再启动打印机状态监视器。

      为显示“Printers.txt”文本文件，从“开始”菜单中
      选中“编辑IP地址”。编辑需监视的打印机IP地址。如需
      获得更详细信息，查看“Printers.txt”文本文件。
  
      当打印机的IP地址本身改变时，会显示“输入IP地址”
      对话框。
      这时按上述方法设置打印机的IP地址。
      

第三方“打印假脱机程序”产品

如果使用ACITS打印假脱机程序软件，需确定它的版本至少是3.5
或更高。版本较低的打印假脱机程序产品，会使打印机状态监视
器显示“无法检索信息”的错误。

4. 安装/卸载

如需安装或卸载打印机状态监视器，需用“管理员”权限。如果
是其他的用户来安装或卸载，那么设置有可能不正确。

5. 技术支持信息

(1) 插入和拔掉PCMCIA网卡

如果在打印机状态监视器操作时插入和拔掉PCMCIA网卡，可能会
发生故障。请确定在打印机状态监视器操作时不要插入和拔掉
PCMCIA网卡。


(2) 详细信息对话框的纸张数量(状态窗口)

根据下列打印机的模式，纸张数量用两级或五级的图标表示。

纸张数量和图标在下列机种中不显示：
  AR-M150/M155/168S/168D/158F/168N/168L/208S/208D/M200/M201
  FO-DC550
  AL-2051/MX-B201/B201D/AL-2061/FO-2081


(3) 自动关闭电源的打印机状态

当打印机处于“自动关闭电源”状态时，打印机状态监视器
可显示“自动关闭电源”前的最新状态。


(4) 关于墨粉状态的打印机状态

关于墨粉状态的打印机状态显示如下：

 - 无论其它墨粉有无，只要当黑色墨粉为空时，打印机状态为
    “无墨粉”。

 - 当无彩色墨粉(黄色、红色或青色)，而黑色墨粉仍有，能进
   行单色打印时，打印机状态为“墨粉少”。
   请在“资源”标签的墨粉状态中检查哪种彩色墨粉为空。

 - 当任何一种墨粉少时，打印机状态均为“墨粉少”。

(5) 关于网络打印\扫描扩充组件"AR-NB2/NB3/MX-NB10"

用于以下机型:

  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F/168N/168L/208S/208D/M200/M201
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-M160/M160D/M200D

当详细窗口上的机器型号是"SHARP AR-NB2/NB3/MX-NB10"时,
可能是由于机器与网络打印\扫描扩充组件"AR-NB2/NB3/MX-NB10"
的USB连接断开了, 并且打印机状态监视器将不能正确显示机器的状态。
请检查机器与网络打印\扫描扩充组件"AR-NB2/NB3/MX-NB10"的连接。

========================================================
Microsoft, Windows,Windows Server 2008,
Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2012,
Windows 10和Windows Server 2016都是美国微软公司在美国和
世界范围中的注册商标。Intel和Pentium是Intel公司的注册商
标。IBM和PC/AT是美国国际商用机器公司的商标。其它的商标
和版权是相应公司的商标和版权。
