SINDOH D200Series PS/PCL/XPS 프린터 드라이버
======================================================
Ver. 1.0.1.0

설치 정보
=========

- 설치를 시작하기 전에 다른 프로그램을 모두 닫으십시오.


PS/PCL 드라이버 공통
====================

- 프린터 드라이버가 "Point and Print" 방법을 통해 설치된 환경에서는 
이전에 Printers 폴더의 "Easy Set" 또는 "Watermark"를 편집하십시오.

- 프린터에서 한 부씩 인쇄를 수행하려면…
  응용프로그램의 한 부씩 인쇄 설정을 비활성화하고 프린터 드라이버의 
한 부씩 인쇄 설정을 사용합니다.

- 문서의 글꼴이 정상적으로 인쇄되지 않는 경우 다음 옵션을 변경하여 시도해 보십시오.
  품질 탭 -> 글꼴 설정 -> 글꼴 다운로드: 비트맵으로 변경
  품질 탭 -> 글꼴 설정 -> 프린터 글꼴 사용: 사용할 수 없음으로 변경

- 다음 기능들을 조합하여 사용할 경우 워터마크가 인쇄되지 않을 수 있습니다.
이 경우 워터마크 색상을 검정색 또는 회색조에서 컬러로 변경하고 투명을 끄기로 설정하거나, 다음 기능에 대한 설정을 변경하십시오:

배율, N-up, 바인딩 이동, 회색조

- 64g/m2 이하의 얇은 용지나 재생 용지를 고온다습한 환경에서 양면 인쇄하는 경우 [용지 종류]에서 "재생 용지"를 선택하십시오.


PS 드라이버 참고 사항
=====================

- "팜플렛" 인쇄에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

"등록 정보" -> "고급 탭" -> "Postscript 패스 쓰루"를 "사용 안 함"으로 구성하고 인쇄합니다.

Microsoft Office 응용프로그램에서 "채우기 색"으로 "그라디언트"를 지정하는 경우 팜플렛이 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.

- 스풀 데이터가 수 백 MB를 초과하는 경우 사용자 시스템 환경에서 경고(메모리 부족)가 
발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 옵션을 비활성화하십시오.
  고급 탭 -> 고급 인쇄 기능
  등록 정보 -> 고급 탭 -> 고급 인쇄 기능 사용


- 다음 설정에서는 "팜플렛"을 사용할 수 없습니다.
  포트: SMB 또는 Internet Port
  고급 탭 -> 고급 인쇄 기능: 사용할 수 없음
  등록 정보 -> 고급 탭 -> 고급 인쇄 기능 사용: 선택하지 않음

- File Maker 4.0에서 Printers에서 "제본 위치"를 설정하십시오.


PCL 드라이버 참고 사항
======================

- CorelDRAW 응용프로그램에서 오브젝트에 그라데이션을 채워 인쇄할 경우 문서 인쇄 시 오랜 
시간이 소요되거나 "PCL XL error (Insufficient Memory)"가 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 CorelDRAW 옵션을 다음과 같이 설정합니다:
  File->Print->Misc : "Rasterize entire page" 선택


- Microsoft Publisher에서 임포트한 JPEG 이미지가 위아래가 바뀌어 인쇄될 수 있습니다.
이 경우 Publisher로 이미지를 가져오기 전에 다른 응용프로그램에서 크기를 조정하십시오.


XPS 프린터 드라이버 주의사항 및 제한
====================================

- 이 XPS 프린터 드라이버는 Microsoft Windows Vista,Windows 7,Windows Server 2008 R2,Windows 8,Windows 8.1,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2가 실행되는 컴퓨터에서 작동합니다.

- LAN을 통해 매우 많은 페이지가 포함된 파일을 인쇄하는 경우, 
  OS의 제한 때문에 시간 초과 오류가 발생하고 
  인쇄를 수행하지 못할 수도 있습니다.
  이 경우 기기의 시간 초과 설정 시간을 길게 하여 사용하십시오.

- Microsoft Word와 같이 여백 설정이 가능한 응용프로그램에서 이 XPS 프린터 드라이버를 
  선택하는 경우 여백을 0mm로 설정할 수 있더라도 상하좌우 여백으로 5mm 이상의 값을 
  입력하십시오. 
  여백이 5mm 미만으로 설정되면 상하좌우 끝에서 5mm 내의 영역에는 아무 것도 인쇄되지 
  않습니다.

- 이 XPS 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄할 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
    원본과 다른 색상으로 인쇄됩니다.
    원본에서 투명한 부분이 투명하지 않게 인쇄됩니다.
    원본에 없는 선이 인쇄됩니다.

- [포트] 탭의 [양방향 지원 사용]을 선택하여 파일로 출력하는 경우, 
  OS 제한 때문에 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
  파일로 출력할 때에는 [포트] 탭의 [양방향 지원 사용]을 선택하지 않고 
  사용하십시오.

- [고급] 탭의 [프린터로 직접 인쇄]를 선택하면 OS 제한 때문에 인쇄할 수 없습니다.

- [품질] 탭의 [컬러 모드]에서 [컬러]가 선택되면 회색조 문서인 경우에도, 
  기기의 인쇄 카운터에서 [컬러]로 카운트합니다.
  [흑백]으로 카운터하려면 [컬러 모드]에서 [회색조]를 선택하여 사용하십시오.

- 다음 기능은 WPF 응용프로그램(XPS Viewer 등)에서 지원되지 않습니다.
    [워터마크/오버레이] 탭-[오버레이 만들기]
    [구성] 탭-[취득 설정]-[자동]


프린터 참고 사항
================

- IPP를 통해 Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2용 XPS 드라이버로 인쇄하는 경우 스풀러를 닫으십시오.
스풀러가 열려 있는 상태에서 작업을 전송하면 인쇄가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
그런 경우에는 관리자 모드에서 스풀러를 열고 모든 작업을 삭제한 다음 스풀러를 닫고 작업을 전송하십시오.

- 회색조와 축소 인쇄 또는 N-up을 선택하는 경우 PostScript 드라이버를 사용하여 워터마크를 제대로 인쇄하지 못할 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음을 시도하십시오.
 - 품질 탭의 빠른 색상에서 다른 설정을 선택합니다.
 또는
 - 빠른 색상에서 사용자를 선택하고 세부사항 단추를 누른 후 열린 대화상자에서 그래픽 반색조의 세부사항 이외의 다른 설정을 선택합니다.

- Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2에서 IPP 포트를 사용하여 여러 페이지를 인쇄할 경우 오류 페이지가 출력될 수 있습니다.
RAW 포트 또는 LPR 포트를 사용하십시오.
연속으로 인쇄하려면 간격을 두고 인쇄하십시오.

- Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2에서 WSD를 통해 여러 페이지를 인쇄하는 경우 인쇄가 완료되지 않은 채 종료될 수 있습니다.
인쇄할 포트를 변경하십시오.


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.

* 이 문서에 사용된 회사 상호 및 제품명은 각 회사의 등록 상표입니다.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2013-2014 KONICA MINOLTA, INC.

