SINDOH D200Series PS/PCL/XPS 印表機驅動程式
======================================================
Ver. 1.0.1.0

安裝附註
========

- 開始安裝前先關閉所有其他程式。


常用於 PS/PCL 驅動程式
======================

- 在透過「點選即列印」方法安裝印表機驅動程式的環境中，請編輯
「印表機」資料夾中的「簡易設定」或「浮水印」。

- 要由印表機進行自動分頁...
  在應用程式中停用自動分頁設定（如果有），並在印表機驅動程式中啟用自動分頁設定。

- 如果文件中的字型沒有按預期列印，請嘗試變更以下選項。
  品質標籤 -> 字型設定 -> 下載字型格式：變更為「點陣圖」
  品質標籤 -> 字型設定 -> 使用印表機字型：變更為停用

- 使用以下功能的組合可能無法列印浮水印。
此時，請將「浮水印」色彩從黑色或灰階變更為「彩色」，並將「透明」設定為「關閉」，或者變更以下功能的設定：

縮放、單面 N 頁、裝訂移位、灰階

- 在高溫及高度潮濕環境中雙面列印 64g/m2 或更輕的薄紙或回收紙時，請在 [紙張類型] 中選擇「回收紙」。


PS 驅動程式附註
===============

- "小冊子" 列印具有下列限制:

設定 "內容" -> "進階標籤" -> "Postscript 通過" 為 "停用"，然後列印。

在使用 Microsoft Office 應用程式時，如果為 "填滿色彩" 指定 "漸層"，可能無法正確列印。

- 如果多工緩衝資料超過幾百 MB，在您的系統環境中可能會產生警告（記憶體不足）。
要解決此問題，請停用以下選項。
  進階標籤 -> 進階列印功能
  內容 -> 進階標籤 -> 啟用進階列印功能


-「小冊子」不適用於以下設定。
  連接埠：SMB 或 Internet 連接埠
  進階標籤 -> 進階列印功能：停用
  內容 -> 進階標籤 -> 啟用進階列印功能：未核取

- 在 File Maker 4.0 中，請從「印表機」資料夾設定「裝訂位置」。


PCL 驅動程式附註
================

- 在 CorelDRAW 應用程式中，如果使用漸層等模式填充物件，列印文件將需要較長時間，
或者會引起 PCL XL error (InsufficientMemory)（PCL XL 錯誤（記憶體不足））。
要解決此問題，請如下設定 CorelDRAW 選項：
  檔案->列印->Misc：核取「轉換整個頁面」

- 在 Microsoft Publisher 中，匯入的 JPEG 影像可能顛倒列印。
對於這種情況，請在另一個應用程式中調整影像大小，然後再匯入至 Publisher。


關於 XPS 印表機驅動程式的注意事項及限制
=======================================

- 此 XPS 印表機驅動程式可在執行 Microsoft Windows Vista,Windows 7,Windows Server 2008 R2,Windows 8,Windows 8.1,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 的電腦上作業。

- 透過 LAN 列印包含多頁的檔案時，作業系統的限制會導致逾時錯誤發生，您可能無法列印。
  此時，請設定更長的機器逾時時間。

- 請分別為上、下、左、右邊界輸入大於 5 公釐的值，即使由於在一個能夠設定邊界的應用程式（如 Microsoft Word）中選擇了此 XPS 印表機驅動程式而可以將邊界設定為 0 公釐亦同。
  如果邊界設定為小於 5 公釐的值，則距紙張上、下、左、右邊 5  公釐內不會列印任何內容。

- 使用此 XPS 印表機驅動程式列印時，可能會發生以下錯誤：
  列印出的色彩與原件不同。
  原件中透明的部分在列印後變為不透明。
  列印件上出現原件所沒有的線條。

- 如果輸出至檔案時在 [連接埠] 標籤中核取了 [啟用雙向支援]，可能會由於作業系統的限制而耗費大量時間。
  因此，在輸出至檔案時，請取消核取 [連接埠] 中的 [啟用雙向支援]。

- 如果在 [進階] 標籤中核取了 [直接列印至印表機]，則會由於作業系統限制而無法列印。

- 在 [品質] 標籤的 [選取色彩] 中選擇 [彩色] 後，即使是灰階文件，印表機的列印計數器亦會將其計為 [彩色]。
  若想計為 [黑色]，請在 [選取色彩] 中選擇 [灰階]。

- WPF 應用程式（XPS Viewer 等）尚不支援以下功能。
  [浮水印/套印格式] 標籤-[建立重疊]
  [配置] 標籤-[取得設定]-[自動]


印表機附註
==========

- 使用 Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2 版 XPS 驅動程式透過 IPP 列印時，請關閉多工緩衝程式。
如果傳送工作時開啟了多工緩衝程式，可能無法正確列印。
此時，請在「管理員」模式下開啟多工緩衝程式，刪除所有工作，關閉多工緩衝程式，然後再傳送工作。

- 選擇「灰階」、「縮小列印」或「單面 N 頁」時，PostScript 驅動程式可能無法列印浮水印。 此時請嘗試：
 - 在「品質」標籤的「快速色彩」中選擇其他替代選項
 或
 - 在「快速色彩」中選擇「自訂」，按一下「詳細資料」按鈕，然後選擇其他替代選項，而不是在開啟的對話方塊中選擇「圖形半色調」中的「細節」。

- 在 Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2 中使用 IPP 連接埠列印多頁時可能會輸出錯誤頁面。
請使用 Raw 連接埠或 LPR 連接埠。
如果要連續列印，請按一定的間隔時間列印。

- 如果在 Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2 中透過 WSD 列印多頁，列印可能會永久終止。
請換用其他連接埠進行列印。


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.

* 本文件中的公司名稱與產品名稱是其各自公司的註冊商標。
-----------------------------------------------------------------
版權所有(C) 2013-2014 KONICA MINOLTA, INC.

