### 目录

快速入门
详细用法
操作环境
法律信息

# TSP043 Windows 打印机驱动程序

此软件为 TSP043 的 Windows 打印机驱动程序。
安装此打印机驱动程序可让您使用大多数 Windows 应用程序中的标准打印功能。

## 快速入门

### 创建打印机队列

可以通过下列步骤创建打印机队列。

- 通过 USB 即插即用：
  将打印机与 PC 连接并打开。一旦连接，Windows 将自动通过即插即用创建打印机队列。
- 通过非 USB 接口：
  可以使用 Star 打印机实用程序中的 Windows 打印机队列功能创建打印机队列。有关详细信息，请参见这里的信息。

一旦创建了打印机队列，便可以更改打印机设置。通过下列步骤更改打印机设置。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 7/8 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 7/8 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP 中，单击 '属性'。
3. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项'，或使用 '设备设置' 选项卡配置打印机设置。

可以根据每个打印机队列配置不同的打印机功能。

### 打印机驱动程序功能

可用的功能如下。单击功能名称链接可获取详细的说明。

设备设置
纸张类型
由错误状态恢复后处理数据的方式
开机查找黑标定位 (使用黑标传感器组件)
页面切纸的方式
打印文档切纸方式
打印速度
打印密度
打印徽标
钱箱联锁功能

其它功能
纸张尺寸
打印机选项设置
设备字体

返回页首

## 详细用法

### 设备设置

打印机队列属性窗口的 '设备设置' 选项卡中包含许多不同的设置。
通过以下步骤打开 '设备设置' 选项卡。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 7/8 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 7/8 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP 中，单击 '属性'。
3. 单击 '设备设置' 选项卡。

每个功能的内容说明如下。

#### 纸张类型

三种类型的“纸张类型”设置可让您打印不同长度的“收据(长度由内容决定)”、固定长度的“票据(固定长度)”或“黑标定位纸张 (使用黑标传感器组件)”分隔页面。
如果打印作业长度各异，且您需要在最后一行后立即进行剪切，可使用“收据(长度由内容决定)”选项。（可以在纸张大小处设置收据的纸张大小）
如果需要打印作业的长度与设置的纸张大小长度一致，可使用“票据(固定长度)”选项。此时，纸张会在达到设置值处切断。
如果需要打印机根据黑色标记剪切纸张，可使用“黑标定位纸张 (使用黑标传感器组件)”选项。

#### 由错误状态恢复后处理数据的方式

当发生错误时，可以按以下方式处理已经发送给打印机的未打印数据。
如果要取消已经进行错误恢复的未打印数据，选择 '清除文档未打印数据' 并选中 '打印机属性' 的 '端口' 选项卡处的 '启用双向支持' 方框。
如果要在错误恢复后连续打印未打印数据，选择 '保存数据(重新打印)' 并取消选择 '启用双向支持' 方框。

#### 开机查找黑标定位 (使用黑标传感器组件)

当此选项设置为 '有效' 时，在打开打印机电源后，打印机将首先查找打印纸黑标并定位。

注意 该功能仅在纸张类型设置配置为“黑标定位纸张 (使用黑标传感器组件)”时可用。

#### 页面切纸的方式

'页面切纸的方式' 设置控制如何剪切打印作业的所有页面（最后一页除外）。
若不剪切文档的每一页，选择 '不切纸'。若剪切每一页，选择 '半切切纸'。

#### 打印文档切纸方式

'打印文档切纸方式' 设置控制如何剪切打印作业的最后一页。
若不剪切最后一页，选择 '不切纸'。若剪切最后一页，选择 '半切切纸'。

#### 打印速度

此设置控制打印机的打印速度。
在大多数情况下，将使用 '高速' 速度选项。当打印质量的优先级高于打印速度时，应选择 '低速' 速度选项。

#### 打印密度

此设置控制打印机的打印浓度。
在大多数情况下，将使用 '标准' 选项。选择 '+1'、'+2' 或 '+3' 可以增加打印浓度。

#### 打印文档时顶部徽标

给 '徽标注册编号 n（n 为键控代码）' 选项之一配置 '打印文档时顶部徽标' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档的第一页之前打印。如果配置为 '不打印徽标' 选项，则在文档的第一页之前将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### 页面顶部徽标

给 '徽标注册编号 n（n 为键控代码）' 选项之一配置 '页面顶部徽标' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档每页的顶部打印。如果配置为 '不打印徽标' 选项，则每页顶部将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### 页面底部徽标

给 '徽标注册编号 n（n 为键控代码）' 选项之一配置 '页面底部徽标' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档每页的底部打印。如果配置为 '不打印徽标' 选项，则每页底部将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### 打印文档时底部徽标

给 '徽标注册编号 n（n 为键控代码）' 选项之一配置 '打印文档时底部徽标' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档最后一页的结尾打印。如果配置为 '不打印徽标' 选项，则在文档最后一页的结尾将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### 第 1 钱箱

打印机可以在文档打印期间的各个时间激活与 '第 1 钱箱' 连接的外围设备。
选择 '打印文档顶部' 选项可以只在打印开始之前激活外围设备一次。选择 '打印文档底部' 选项可以只在打印结束之后激活外围设备一次。如果不使用 '第 1 钱箱'，选择 '不使用'。

#### 第 2 钱箱

打印机可以在文档打印期间的各个时间激活与 '第 2 钱箱' 连接的外围设备。
选择 '打印文档顶部' 选项可以只在打印开始之前激活外围设备一次。选择 '打印文档底部' 选项可以只在打印结束之后激活外围设备一次。如果不使用 '第 2 钱箱'，选择 '不使用'。

#### 第 1 钱箱 - 脉冲宽度

设置 '第 1 钱箱' 的脉冲宽度。
不同的 '钱箱' 需要不同的脉冲宽度，所以请从可用选项中选择，直到可以依赖 '钱箱' 在需要时打开。

#### 第 2 钱箱 - 脉冲宽度

设置 '第 2 钱箱' 的脉冲宽度。
不同的 '钱箱' 需要不同的脉冲宽度，所以请从可用选项中选择，直到可以依赖 '钱箱' 在需要时打开。

### 纸张尺寸

此驱动程序提供多个预定义的纸张尺寸。
还可以使用 Windows 打印机队列以用户定义的纸张尺寸创建自定义纸张尺寸。
每个纸张尺寸都定义特定的宽度和高度，表示可打印区域。不需要给文档应用任何页边距。
名称中包含 '收据(长度由内容决定)' 字样的纸张尺寸用于可变长度打印作业，如收据；当使用此纸张尺寸时，请务必选择纸张类型设置中的 '收据(长度由内容决定)' 选项。

纸张尺寸配置可以根据所使用应用程序的当前配置进行更改。
如果应用程序中没有任何纸张尺寸配置，请使用以下设置。建议在三个位置配置相同的值。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 7/8 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 7/8 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP 中，单击 '属性'。
3. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项...' 按钮，然后单击新窗口 '布局' 选项卡上的 '高级...' 按钮；然后便可看见 '纸张尺寸' 设置 - 在这里选择相同的纸张尺寸选项。
4. 在 '设备设置' 的 '按送纸器格式指派' 分支中选择 'FRICTION' 选项。
5. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项...' 按钮，然后单击新窗口 '布局' 选项卡上的 '高级...' 按钮；然后便可看见 '纸张尺寸' 设置 - 在这里选择相同的纸张尺寸选项。

#### 预定义的纸张尺寸

TSP043打印机驱动程序提供的预定义纸张尺寸如下所示。

配置值 | 默认值 | 可打印区域
--- | --- | ---
打印宽度 | 长度
58mm x 200mm (30 列) |  | 45mm | 200mm
58mm x Receipt (30 列) |  | 45mm | 3,000mm
58mm x 200mm (33 列) |  | 50.8mm | 200mm
58mm x Receipt (33 列) |  | 50.8mm | 3,000mm
80mm x 200mm (42 列) |  | 64mm | 200mm
80mm x Receipt (42 列) |  | 64mm | 3,000mm
80mm x 200mm (48 列) |  | 72mm | 200mm
80mm x Receipt (48 列) |  | 72mm | 3,000mm
A4 |  | 72mm | 297mm
Letter | ○ | 72mm | 11 inch

#### 创建用户定义的纸张尺寸

若要创建用户定义的纸张尺寸，可以使用 Windows 打印机队列功能并遵循下面的步骤。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 7/8 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 在 Windows 7/8 中，选择要配置的打印机，然后单击菜单中的 '打印机服务器属性'。在 Windows Vista 和 XP 中，右击所打开文件夹中的空白区域。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '服务器属性'。在 Windows XP 中，单击 '服务器属性'。
3. 在 Windows Vista 中，出现 '用户账户控制' 对话框。单击 '继续'。
4. 单击 '纸张' 选项卡。
5. 单击 '创建新格式' 复选框。
6. 在 '格式名称' 方框中输入新名称。
7. 在 '格式说明' 中选择 '单位'，然后在 '纸张尺寸' 的 '宽度' 和 '高度' 中输入想要的值。
8. 单击 '保存格式' 按钮，再单击 '确定' 以完成。

TSP043 打印机驱动程序提供的纸张尺寸如下。
用户定义的纸张尺寸在以下范围内。

纸张宽度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 72mm
纸张高度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 3,276.7mm

### 打印机选项设置

通过设置打印机选项，可以在打印之前或之后发送控制命令（控制代码）或字符串。

若要设置打印机选项，请遵循下面的步骤。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 7/8 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 7/8 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP 中，单击 '属性'。
3. 单击 "打印机选项" 选项卡。

打印机选项可以在下面四个时序发送。

文档打印前 | 刚好在文档顶部之前
每页打印前 | 刚好在页面顶部之前
每页打印后 | 刚好在页面底部之后
文档打印后 | 刚好在文档底部之后

通过在发送时序的文本框中输入控制代码或字符串，设置打印机选项。
可以给十六进制数字之前的每个字节添加 '\x'，输入控制代码。每个字段最多可以输入 500 个字节。

注意：

- 在 '\x' 中使用小写的 'x'，表示十六进制输入。如果使用大写的 'X'，不会被解释成表示十六进制输入。
- 不能使用双字节字符。

下面提供使用十六进制数字输入控制代码的输入／输出示例。

输入／输出示例：
输入字符 | \x1d\x21\x33ShopName\x0a\x1d\x21\x00\x0aTEL:000-000-0000\x0aFAX:999-999-9999\x0a
表示 | GS ! 33 ShopName LF GS ! 00 LF TEL:000-000-0000 LF FAX:999-999-9999 LF
输出结果 |

### 设备字体（打印机字体）

使用打印机中包含的字体，可以获得清晰的高速打印结果。

单击这里以打开详细说明这些字体的另一个帮助页面。

返回页首

## 操作环境

### 支持的型号

TSP043

### 系统要求

Windows XP SP3 或更新版本（仅 32 位）
Windows Vista（32 位/64 位）
Windows 7（32 位/64 位）
Windows 8（32 位/64 位）*
Windows 8.1（32 位/64 位）*

*有关详细信息，请参阅Installation Manual。

返回页首

## 法律信息

版权所有 © 2014 Star Micronics Co., Ltd. 保留所有权利。