[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark TP850
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2P
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 2000
ReadMenuDelay = 2000
SleepBeforeRead = 2000

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 6

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = Common use settings
Note.EN = Open the window of Common use setting. 
Title.CHT = 常用設置
Note.CHT = 打開常用設置視窗。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem01]
Name = Emulation
Icon = 16_Emulation
Title.CN = 		仿真模式
Note.CN =  		选择打印机工作模式。
Title.CHT = 	仿真模式
Note.CHT =	 	選擇印表機當前的控制指令集。
Title.EN = 		Emulation
Note.EN =  		Select printer's control commands. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0C
GetInstruction = 0B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=EPSON模式\r  1=STAR模式\r  4=原始模式\r  5=原始模式2\r
Rule.EN =		0=EPSON\r  1=STAR\r  4=Native\r  5=Native2\r  
Rule.CHT =     	0=EPSON模式\r  1=STAR模式\r  4=原始模式\r  5=原始模式2\r
Default =		4

[BaseItem02]
Name = High_Quality
Icon = 15_High_Quality
Title.CN = 		打印方式
Note.CN =  		选择打印质量优先或速度优先
Title.EN = 		Printing Method
Note.EN =  		Select quality mode or speed mode
Title.CHT = 	列印方式
Note.CHT =  	選擇列印質量優先或速度優先
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=质量优先\r  1=速度优先\r  2=超高速\r
Rule.EN =  		0=prefer quality\r  1=prefer speed\r  2=super speed\r
Rule.CHT =  	0=質量優先\r  1=速度優先\r  2=超高速\r
Default = 		1

[BaseItem03]
Name = Error_Beep
Icon = 44_Error_Beep
Title.CN = 		故障蜂鸣器响
Note.CN =  		选择打印机故障时蜂鸣器响。
Title.EN = 		Beep During Error
Note.EN =  		Select Beep During Error
Title.CHT = 	故障蜂鳴器響
Note.CHT =  	選擇打印機故障時蜂鳴器響
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 01
GetInstruction = 3D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[BaseItem04]
Name = SELF_CHECK_FONT
Icon = 46_SELF_CHECK_FONT
Title.CN = 		自检打印字库
Note.CN =  		选择打印机自检时打印字库
Title.EN = 		Self Test Char Set
Note.EN =  		Print Chinese Characters in self test
Title.CHT = 	自檢打印字庫
Note.CHT =  	選擇印表機自檢時打印字庫
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 02
GetInstruction = 3E
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		1

[BaseItem05]
Name = Cutter_Set
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		半切位调整
Note.CN =  		设置半切的位置。
Title.EN = 		PartialCut Set
Note.EN =  		Set the position of PartialCut.
Title.CHT = 	半切位調整
Note.CHT =  	設置半切的位置。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 15
GetInstruction = 4E
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=-30 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  0

[BaseItem06]
Name = Cutter_Set_Lock
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		半切锁定
Note.CN =  		将切刀锁定为半切状态。
Title.EN = 		PartialCut Set Lock
Note.EN =  		Lock the state of PartialCut.
Title.CHT = 	半切鎖定
Note.CHT =  	將切刀鎖定為半切狀態。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 19
GetInstruction = 6F
RuleType =      Enum
Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
Rule.CHT =  	0=關\r  1=開\r
Rule.EN =  		0=OFF\r  1=ON\r
Default =  1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 5

[MaintenanceItem01]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		Baud Rate
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r  4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[MaintenanceItem02]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	數據位元數
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		Data Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r
Default =		0

[MaintenanceItem03]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		Parity
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[MaintenanceItem04]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位數
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		Stop Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.CHT =		0=1\r  1=2\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r
Default =		0

[MaintenanceItem05]
Name = Protocol
Icon = 28_Protocol
Title.CN = 		协议
Note.CN =  		选择串口数据传输协议为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
Title.CHT = 	協議
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸協定為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。
Title.EN = 		Protocol
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission protocol as software control (XON/XOFF) or hardware control (DTR).
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 05
GetInstruction = 2D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=XON/XOFF\r  1=硬件\r    
Rule.CHT =		0=XON/XOFF\r  1=硬體\r
Rule.EN =     	0=XON/XOFF\r  1=DTR\r 
Default =		1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

