Language:
欢迎来到TESORO 的世界 |
恭喜您购买了专属于您的TESORO 庫拉達劍 机械式游戏键盘，一个专为所有游戏玩家而设计的专业游戏键盘。 特别搭载德国樱桃机械轴，及可调整
式背光控制，这一切设计只为了让所有玩家拥有游戏的最佳体验。
独家USB介面全區複鍵輸出無衝技術，支援全鍵同時輸出
采用德国櫻桃Cherry机械軸按键
專業遊戲等級五千万次超长键击寿命
G Mode/Windows 按鍵禁用防誤按模式
5 個Profile 設定檔立即切換鍵
内键512kb内存，设定直接储存于键盘
5 个Profile , 全键盘可编程按键
Game 模式下,具有即時錄製功能按鍵
6段可调LED 背光亮度调整, 含呼吸模式与游戏专用指定键背光
软件与应用程序在线更新
人性化宏功能设定介面
镀金USB接头搭配高密度编织线
多媒体控制鍵
2个USB 2.0 高速通道
音源输出与麦克风輸入连接孔
DC接口(5V 2.5A), 提供额外辅助电源
防滑鍵盤腳架設計
兼容于Windows XP/Vista/7操作系统
操作系统 |
此应用软件支持以下的操作系统
| Windows XP 32 位
| Windows XP 64 位
| Windows Vista 32 位
| Windows Vista 64 位
| Windows 7 32 位
| Windows 7 64 位
| Windows 8 32 位
| Windows 8 64 位
安装方式 |
Step 1 | 將 铁修罗库拉达剑™ 键盘 连接计算机的USB、耳机(绿)和麦克风(粉红)插孔。
Step 2 | 将驱动CD放置于光驱,并依照指引安装应用软件程序
Step 3 | 点击画面中"快速安装"键，安装画面将引导你完成安装程序；点击"完成"，系统将重新启动。
Step 4 | 重新启动后图示将会出现在右下方,即可启动 TESORO COLADA™ 应用软件
为帮助您更了解产品相关信息, 或是获取宏设定之相关说明, 请执行本应用程序, 并点击画面右上角之 "TESORO LOGO"图标 , 或参访
www.tesorotec.com 的 TESORO COLADA™ 产品页面.
注册您的TESORO COLADA™电竞键盘
请参访 www.tesorotec.com, 进行在线产品注册作业:
可获取一年有效保固
免费在线技术支持
操作指南 |
| 软体描述 |
|  |  | 配置文件卷标选项
|  |  | 汇入配置档案
|  |  | 导出配置档案
|  |  | 储存设定于目前的配置文件
|  |  | 储存目前的配置文件并关闭应用软件窗口
|  |  | 重置目前的配置文件为默认配置
|  |  | 内存空间显示
|  |  | 按键状态显示
|  |  | 最小化应用软件窗
|  |  | 关闭应用软件
|  |  | 执行help 档案
|  |  | 开启宏设定面板
|  |  | 单一按键配置变更功能
|  |  | 单一按键开启应用程序
|  |  | 指定程序开启后, 按键配置自动切换
|  |  | 单一按键功能取消
|  |  | 回复单一按键功能
|  |  | 开启拇指按键设定
| 操作说明 |
宏按键设定
步骤 1
需进入库拉达剑的应用程序时，仅需双击位于 “COLADA” 文件夹 或工具栏右下角的游戏键盘图标 即可进入
步骤 2
选择 “配置文件 1” 或者其他您欲配置的配置文件
步骤 3
在虚拟键盘上选择任意您想要设定的按键, 您所选择的宏按键将会变为紫色.
步骤 4
点击图标 , 以打开宏设定面板
步骤 5
点选 [开始录制] 按键 , 以开始录制宏按鍵
步骤 6
点选 [停止录制] 按键. 以完成宏按鍵录制
步骤 7
点选 [停止录制] 按键以中止宏录制. 点选 [应用] 即可储存目前的设定于配置文件中.
其余的功能将描述如下
|  | 开始录制宏按键
|  | 停止录制宏按键
|  | 向下调整按键指令顺序
|  | 向上调整按键指令顺序
|  | 删除按键指令
|  | 设定键击的延迟时间 : 移动光标并选择右侧键击时间记录区域中的反白项目，然后于文字空格上填入所需要延迟时间，并按下延迟 按钮，则键击的延迟时间设定即可完成。
|  | 选择宏的重复模式
|  | S储存目前的设定于配置文件中并离开宏编辑窗口
步骤 8
点选 按钮后，会出现确认窗口，选择 “确定” 即可储存目前的设定于配置文件中。
步骤 9
当完成全部的按键设定后，点选 按钮以储存目前的配置文件，并可继续编辑其他的配置文件。
步骤 10
点选 按钮后，会出现确认窗口。选择 “确定” 即可储存目前的设定于配置文件中。
步骤 11
请稍待片刻以完成宏的设定。
您已经完成宏的设定，请开心的享受您的游戏旅程 ! |